| # 根据 ASCII 文件创建物理分解结构 可以在 从 ASCII 文件创建物理分解结构 (tscfg2210m100) 进程中根据 ASCII 文件 创建物理分解结构。 注意 服务物料不必存在于 服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程中。 ERP LN 会创建服务物料。 序列化物料不必存在于 序列化物料 (tscfg2100m000) 进程中。 ERP LN 会创建序列化物料。 根据 ASCII 文件创建物理分解结构之前，要确保物料数据在 物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程中可用。 根据 ASCII 文件创建物理分解结构 启动 从 ASCII 文件创建物理分解结构 (tscfg2210m100) 进程。 在“目标”部分的“链接至”字段中，选择下列选项之一： 群 选择物理分解结构必须链接至的群。 物理分解结构 选择物理分解结构必须链接至的序列化物料。 新物理分解结构 ERP LN 创建新物理分解结构。 在“默认值”下，输入或选择下列选项： 新创建的序列化物料所属的序列化物料组 交货时间（可选） 在 输入文件 字段中，输入 ASCII 文件所位于的路径。 根据需要选中 处理报告 复选框和 错误报告 复选框。 单击“创建”。 相关主题 群布局示例 定义掩码 ASCII 文件样例 导入模块介绍 |