| # 依据定额表计算生产率和生产周期 生产率 生产率是指，对于定额表中的 X 轴值和 Y 轴值的组合，每分钟或每小时任务可以执行的定额单位数乘以换算系数。该换算系数针对定额表 (tirou0130m000) 进程中的定额表定义。 注意 如果选择的值没有出现在 X 轴或 Y 轴上，生产率将按线性内插进行计算。如需更多信息，请参考依据定额表计算。 示例 1（以分钟为单位的定额单位）
定额表代码 | AAA 锯料板
换算系数 | 1.0000
板宽度（以毫米计） | 板直径（以毫米计） | 50.00 | 70.00 | 90.00
4.00 | - | 7 | 6 | 5
6.00 | - | 5 | 4 | 3
8.00 | - | 3 | 2 | 1
如果板的宽度为 60.00 毫米，厚度为 4 毫米，假设换算系数为 1.0000，则每分钟可以锯 7 块板。 如果将换算系数更改为 10.0000，则每分钟可以锯 60 块板。无论换算系数的值如何变化，表中的值始终不变。在计算计算定额时间 (tirou0230m000) 进程中的计算定额时间字段和计算的生产率字段的定额时间和生产率（定额单位）之后，才能看到更改的结果。 单位数是每分钟或每小时，这取决于工艺流程参数 (tirou0100m000) 进程中的生产率时间单位字段的值。 生产周期 生产周期是指，对于定额表的 X 轴值和 Y 轴值的组合，对一份物料执行一道工序所需的定额时间（以分钟为单位）乘以两个换算系数。这些系数在定额表 (tirou0130m000) 进程的定额时间换算系数字段和计算定额时间 (tirou0230m000) 进程的定额时间系数字段中定义。 注意 如果选择的值没有出现在 X 轴或 Y 轴上，生产周期将按内插进行计算。 示例 2（以分钟为单位的定额时间）
定额表 | 10B 钻孔
换算系数 | 1.0000
板厚度（以毫米计） | 孔厚度（以毫米计） | 5.00 | 7.00 | 9.00
40 | - | 0.500 | 1.000 | 1.500
50 | - | 1.000 | 1.500 | 2.000
75 | - | 2.000 | 2.500 | 3.000
如果换算系数为 1.0000，则在厚度为 40 毫米的板上钻一个直径为 5 毫米的孔需要半分钟。如果将换算系数更改为 10.000，则钻这个孔需要 5 分钟。 无论换算系数的值如何变化，表中的值始终不变。在完成计算定额时间 (tirou0230m000) 进程中的“计算定额时间”字段和“计算的生产率”字段的计算和生产率（定额单位）后，才能看到更改的结果。 相关主题 依据定额表计算 |