| # 物理分解结构 (tscfg2110m000) 使用此进程可维护物理分解结构。物理分解结构是为群配置定义的，通过它可以查看配置的制造结构和维修状态结构。 在物理分解结构中，只显示配置或群配置中当前安装的序列化物料。可以在物理分解结构日志 (tscfg2515m000) 进程中查看已删除的序列化物料。 注意 如果选中通用服务参数 (tsmdm0100m000) 进程中的功能性要素处于活动状态复选框，则可以在物理分解结构中使用功能性要素。 如果通过图形浏览器框架查看物理分解结构，则应注意，ERP LN 还将使用在物理分解结构日志 (tscfg2515m000) 进程中输入的数据。 相关主题 维护物理分解结构 群布局示例 使用功能性要素 父物料 父序列化物料的物料代码。 注意 父序列化物料不能为批次物料。 序列号 父序列化物料的序列号。 说明 父序列化物料的说明或名称 修订号 序列化物料所有修订的标识。 群 父序列化物料（及其所有子物料）所属的群。 群 群的名称或说明。 所有者 拥有父子序列化物料的业务伙伴名称 位置 子物料或子组件在父物料的物理分解结构中的位置编号 相关主题 编号 物料 子物料的物料代码 相关主题 定义序列化物料 序列号 子序列化物料的序列号。此编号可以是批次物料的序列号。 注意 子序列化物料只能在分解结构中出现一次。 一个物理分解结构中的子序列化物料和父序列化物料不能相同。 如果未输入序列号，状态字段将被禁用。 说明 子物料的说明或名称 修订号 序列化物料所有修订的标识。 数量 父物料的物理分解结构中的子物料的数量 注意 如果填写了序列号，此字段将显示 1（一）并且被禁用。 数量 用于表示子物料数量的单位 功能性要素 子物料所属的功能性要素组。 注意 仅当选中了通用服务参数 (tsmdm0100m000) 进程中的功能性要素活动复选框时，才能定义功能性要素。 不能更改物理分解结构中的功能性要素。 父物料和子物料的组合只能属于一个功能性要素。 相关主题 使用功能性要素 引用指示符 引用指示符 相关主题 引用指示概览 说明 代码的说明或名称。例如，这可以是表示组件物料安装位置的代码。 状态 物理分解结构中的（序列化）物料的状态。 注意 无法人工更改该状态。 状态起始时间 设置或上次更改状态的日期 清除“样本序列号”字段 清除物料及其物理分解结构的样本序列号字段。 创建物理分解结构 启动物理分解结构 (tscfg2110m000) 进程。 自制造状态结构... 可以根据制造状态结构创建物理分解结构。 自物料分解结构... 可以根据物料分解结构创建物理分解结构。 从 ASCII 文件创建物理分解结构 可以根据 ASCII 文件创建物理分解结构。 复制项目分解结构 可以根据项目分解结构创建物理分解结构。 替换 启动更改物理分解结构 (tscfg2220m000) 进程。可以在此进程中替换物料。 安装 启动更改物理分解结构 (tscfg2220m000) 进程。可以在此进程中安装物料。 删除 启动更改物理分解结构 (tscfg2220m000) 进程。可以在此进程中删除物料。 上一层 显示上一层父物料。 如果当前父物料是分解结构最高层上的物料，则禁用此命令。 下一层 显示当前分解结构中的子物料的组件。 必须先选中分解结构中的一行才能启用此命令。 查看树 以图形方式显示选定的物理分解结构。 查看日志 显示物理分解结构日志。 物料详细资料 显示序列化物料的详细资料。 查看替代物料 显示替代物料。 删除物理分解结构 删除物理分解结构。 替换样本序列号... 启动替换流程。 |