| # 生成维修预报 维修预报是一些在维修周期及相关阶段内必须运行的预测活动。当执行某一不具名物料的预报时，将会考虑该不具名物料的整个服务物料清单 (BOM)。所有基本不具名物料的活动都可以预报。 可采用以下方式创建维修预报： 在 维修说明 - 预报活动 (tsspc1125m000) 进程中人工创建。 在 生成预报 (tsspc1225m000) 进程中自动创建。该预报有效期为一年。结果可显示在 维修说明 - 预报活动 (tsspc1125m000) 进程中。 如何生成维修预报 步骤 1. 定义物料数据 使用 服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程定义物料的默认服务值。必须定义计量、生命周期和维修周期等信息。 步骤 2. 定义物料清单 在 物料分解结构 (tscfg1110m000) 进程中，定义物料清单。 步骤 3. 参考活动 必须在 参考活动 (tsacm1101m000) 进程中定义参考活动，参考活动是维修说明的基本要素。可以使用这些参考活动来创建维修说明、维修预报或维修计划。 参考活动在任何情况下都会包含服务类型。服务类型在必须定义维修计划时会起重要的作用。如需服务类型的更多详细资料，请参阅主数据管理模块 (MDM) 中的处理过程。 步骤 4. 检验模板 如果某个计量类型已链接至一个参考活动，则该计量类型称为计量检验。此计量检验必须作为部分参考活动来执行。如果执行该计量时超出了额定值，则必须执行一个或多个活动。因此，后续活动必须可插入在 参考活动计量类型 (tsacm3160m000) 进程中。计量是特定情况下对象的特定变量（计量数量）的值。 步骤 5. 物料维修说明 维修说明是作为部分维修策略对不具名物料执行的活动的清单。还另外指定了执行活动的频率。可以为同一不具名物料指定多个不同的维修说明。为实现这一目的，可以使用实体使用分类。 使用 物料维修说明 (tsspc1120m000) 进程可列出组成物料维修说明的参考活动。 步骤 6. 生成预报 单击 物料维修说明 (tsspc1120m000) 进程中 物料分解结构 (tscfg1110m000) 菜单上的 物料分解结构 (tscfg1110m000) ，可启动 生成预报 (tsspc1225m000) 进程，这样根据此进程中列出的物料参考活动可生成物料的预报活动清单。可以单击 资源需求 来启动 按参考活动列出的资源需求 (tsacm2120m000) 进程，您可以使用此进程来查看特定参考活动的资源需求清单。 步骤 7. 维修说明 - 预报活动 使用 维修说明 - 预报活动 (tsspc1125m000) 进程可查看预报物料预防性维修活动的清单。物料的预报活动可以在 生成维修计划 (tsspc2200m000) 进程中（根据物料维修说明中列出的参考活动）自动生成，也可以在此进程中人工输入。 相关主题 指定维修说明 生成维修计划 |