| # 产出率类型和额外数量 计划拒收数量 额外数量可用于核算因产出率限制而在工序中损耗的产品数量。在必须自动计算完成数量的情况下，报告工序完成时，额外数量尤其重要。 如果产出率类型为离散，则根据定义额外数量为零。 如果产出率类型为连续，则根据工序的废品率和产出率、计划数量以及完成数量和拒收数量计算额外数量。 注意 计划报废量字段的值会根据已完成和已拒收字段之和成比例增加。但是，启动工序时会立即将废品数量添加到额外数量。 公式 根据以下公式来计算计划报废量字段：
    额外数量 = OP x QLY + SQ
OP：工序进度 QLY：因产出率限制而预期损耗的数量 SQ：（工序的）废品数量 通过以下公式来定义工序进度：
    OP = (QC + QR) / QPO
OP：工序进度 QC：已完成 QR：已拒收 QPO：计划产出数量
    QLY = (1 - YP/100%) x (QPI - SQ)
QLY：因产出率限制而预期损耗的数量 SQ：（工序的）废品数量 YP：产出率百分比 QPI：计划投入数量 相关主题 产出率示例 产出率 要制造的计划数量 废品率和产出率 |