| # 删除检测数据 (qmptc1215m000) 使用此进程来统一选择并删除一系列检测数据，之后才能输入新检测数据。 在错误地执行检测而产生错误检测结果等情况下，此操作非常有用。 标签 标准：按来源选择并删除一系列检测数据。只能删除状态为“已处理”之前状态的检测数据。 存储：按物料选择并删除要进行存储检验的一系列检测数据。只能删除状态为“已处理”之前状态的检测数据。 检验单：选择并删除与一系列检验单相关的所有检测数据。 相关主题 标准检验 检验单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 相关主题 使用“自”和“至”字段 检验单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 相关主题 使用“自”和“至”字段 样品 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。 相关主题 使用“自”和“至”字段 样品 从（订单）总数量中抽取的少量物料称为样品，样品可以代表订单数量的质量。 相关主题 使用“自”和“至”字段 行号 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 相关主题 使用“自”和“至”字段 位置 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 相关主题 使用“自”和“至”字段 删除样品 如果选中此复选框，则会同时删除检测数据所属的样品。 报告 如果选中此复选框，则会打印要删除的检测数据的报表。 自物料 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示作为一个成套件进行处理的一组物料，而且物料也可以存在多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 相关主题 使用“自”和“至”字段 至物料 指在 ERP LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 另外，物料可以表示作为一个成套件进行处理的一组物料，而且物料也可以存在多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 相关主题 使用“自”和“至”字段 顺序 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号 相关主题 使用“自”和“至”字段 顺序 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号 相关主题 使用“自”和“至”字段 来源 （检验）订单与之相关的集成模块或子系统 来源订单 检验的来源订单编号 相关主题 使用“自”和“至”字段 来源订单 检验的来源订单编号 相关主题 使用“自”和“至”字段 行号 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 相关主题 使用“自”和“至”字段 位置 检验单链接至的订单上的位置编号。该编号可以是销售订单行的位置编号、采购订单行的位置编号或物料清单 (BOM) 中的位置编号。 相关主题 使用“自”和“至”字段 工序 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 相关主题 使用“自”和“至”字段 工序 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 相关主题 使用“自”和“至”字段 检验 显示为特定检验单生成的检验单行清单。这些行将与为每个检测作业组（链接至质量标识）维护的特性相对应。 检验 显示所执行的检验顺序。 批准编号 入库通知或出库通知编号 相关主题 使用“自”和“至”字段 批准编号 入库通知或出库通知编号 相关主题 使用“自”和“至”字段 处理单元 这是一种包装物料的结构或此结构的一部分，用于包装物料。 处理单元 处理单元包括下列属性：1) 标识代码；2) 包装物料（可选）；3) 包装物料的数量（可选）。 重要事项！ 如果将物料链接至处理单元，则可以通过处理单元来包装物料。包装物料是指处理单元所包含的包装物或其它包装物料的类型。 例如：通过为某个处理单元定义包装物料（如木箱），可以将该处理单元指定为木箱。 删除 显示用于删除检测数据的选项。 单击“删除”可删除检测数据。 |