| # 产品变型结构 (tiapl3510m000) 使用此进程可查看并维护产品变型结构。 产品变型结构可定义特定的已配置物料的结构，方法是指定此物料与构成此物料的通用物料和工程模块之间的关系。通用子物料还可以具有自己的子物料和/或工程模块。工程模块下的层是在平化 装配件中指定的，平化装配件显示在装配物料清单和工序 (tiapl2520m000) 进程中。 在下列情况下创建产品变型结构： 输入并保存产品变型时，会创建关于主物料和通用子物料之间关系的产品变型结构。 运行生成产品变型结构 (tiapl3210m000) 进程时，会创建关于主物料和工程模块之间关系的产品变型结构。但是，请注意，只有在装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程详细资料中清除了外部产品变型结构复选框，才会执行此操作。 如果需要，还可以使用以下进程生成产品变型结构： 生成装配订单 (tiapl3201m000) 刷新和冻结装配订单 (tiapl3203m000) 从以下来源检索通用物料和工程模块： 始终从在通用物料清单 (tiapl2510m000) 进程定义的物料模板中复制物料清单 (BOM) 与通用子物料之间的关系。 与工程模块的 BOM 关系可以从物料模板中复制，也可以通过外部来源交付，这取决于在装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中是否选中了外部产品变型结构复选框。如果选中此复选框，则会从外部来源交付与工程模块的 BOM 关系。ERP LN 不提供将工程模块从外部来源复制到产品变型结构的功能。如果清除此复选框，则会从物料的模板中复制与工程模块的 BOM 关系，该模板在通用物料清单 (tiapl2510m000) 进程中定义。 根据产品变型的有效单元，以及生效日期和过期日期，选择从通用 BOM 中检索到的信息。日期范围基于产品配置日期进行计算，该产品配置日期显示在产品变型 (tiapl3500m000) 进程的详细资料中。 只在以下条件适用时，才能在当前进程中更改数据： 在装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中将当前公司定义为主公司。 在测试模式下执行操作，该测试模式也是在装配计划参数 (tiapl0500m000) 进程中定义的。 显示在产品变型 (tiapl3500m000) 进程中的装配 状态为初始。 如果删除相应的产品变型，将同时删除产品变型结构。如需更多信息，请参阅产品变型 (tiapl3500m000) 进程详细资料中的待删除复选框和清除产品变型 (tiapl3200m000) 进程。 还可以为可配置物料生成产品变型结构。可以使用可配置物料创建可以具有可配置采购子装配件的物料结构。 如需有关在“装配控制”模块中获取采购的可配置物料的更多信息，请参阅 在装配控制模块中采购已配置物料 - 主数据设置 在装配控制模块中采购已配置物料 - 物料清单设置 产品变型 - 采购的可配置物料 相关主题 装配计划概览 产品变型 为其显示产品变型结构的产品变型代码。 主物料 默认供应源为装配的通用物料或制造物料。 此物料可以是最终产品，也可以是最终产品和工程物料之间的通用物料。 该物料必须具有以下特征： 默认供应源为装配的物料类型必须为通用物料或制造物料。 物料必须为序列化 物料必须具有订货数据 物料订货系统必须为总装进度计划物料 可以在物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程和物料订货数据 (tcibd2500m000) 进程中定义这些特征。 装配线 制造产品变型的装配线。 如需更多信息，请参见 将供应线链接至多条父装配线（分散装配线结构） 装配线选择 - 配置相关项参数 将供应线与多条父装配线同步 链接的装配线的运输时间 位置编号 标识主物料和子物料组合的组件位置编号。 默认情况下，ERP LN 显示所使用的上一个位置编号加上 10。因此此过程提供的序号为 10、20、30 等等。对位置的编号不受限制。建议使用默认值，以便可以使用中间编号来插入组件。 物料 直接位于产品变型结构中显示的主物料层下方的通用物料或工程模块。 物料类型 子物料的物料类型。该物料类型可以是通用物料，也可以是工程模块物料。 选项集 识别产品结构中可配置物料的产品特性和选项集合。 相关主题 将供应线链接至多条父装配线（分散装配线结构） 装配线选择 - 配置相关项参数 将供应线与多条父装配线同步 链接的装配线的运输时间 装配线位置 装配线的物理位置。 如需更多信息，请参见 将供应线链接至多条父装配线（分散装配线结构） 装配线选择 - 配置相关项参数 将供应线与多条父装配线同步 链接的装配线的运输时间 装配线控制段位置 装配线控制段的物理位置。 如需更多信息，请参见 将供应线链接至多条父装配线（分散装配线结构） 装配线选择 - 配置相关项参数 将供应线与多条父装配线同步 链接的装配线的运输时间 装配线工位位置 装配线工位的物理位置。 如需更多信息，请参见 将供应线链接至多条父装配线（分散装配线结构） 装配线选择 - 配置相关项参数 将供应线与多条父装配线同步 链接的装配线的运输时间 工序 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 相关主题 将供应线链接至多条父装配线（分散装配线结构） 装配线选择 - 配置相关项参数 将供应线与多条父装配线同步 链接的装配线的运输时间 净数量 生产一定数量的产品所需的组件或材料的理论数量。 由于实际所需数量大于此数量才能弥补材料或产品的损失，因此，此数量称为净数量。 相关主题 将供应线链接至多条父装配线（分散装配线结构） 装配线选择 - 配置相关项参数 将供应线与多条父装配线同步 链接的装配线的运输时间 生成产品变型结构 启动生成产品变型结构 (tiapl3210m000) 进程。 装配物料清单和工序 启动装配物料清单和工序 (tiapl2520m000) 进程。 工程模块使用处 启动工程模块使用处 (tiapl3511m000) 进程。 |