| # 检验单行历史记录 (qmptc3506m000) 使用此进程来显示以前执行的特定检验单的检验单行。 可以在此详细进程中查看检验单行的详细资料。 相关主题 标准检验 检验单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 行号 用于识别检验单行的行号 要项 物料的一部分。例如，一颗螺钉可以有头要项和尾要项。一个要项可以具有一种或多种特征。例如，头要项可以有直径和长度，尾要项可以有直径和颜色。 特性 指的是物料或物料部件/组件的特有品质或区别标记。例如直径、长度、重量。 特性类型 测量值的类型 特性单位 物料特征的表示单位，例如，米、千克。 注意 如果在特性类型字段中输入小数或整数，就必须填写特性单位字段。 如果输入选项，可将特性单位字段留空。 用于算法的特性 如果选中此复选框，该特性将用作另一特性的算法中的变量或常量。 选项集 某特性的一组可能值。对于每个值（选项），可以指明它是否合格。 例如，红色和蓝色即可构成一个选项集。 示例
特性 | pH 值
测试 | 石蕊检测
选项 | 蓝色 = 合格
红色 = 不合格
方法 特性值的类型或特性值的计算方式 算法 根据其它变量或固定特性来计算某一特性的表达式。 注意 仅当在方法字段中输入算法时，才能在算法字段中输入数据。请输入用于计算特性的算法的名称。 实际起始日期 为检验单行输入第一个数据的日期。此日期会在样品检测数据 (qmptc1115m000) 进程和按序列号列出的样品检测数据 (qmptc1116m000) 进程中更新，但不能修改。 实际完成日期 报告检验已完成的日期。此日期会在完成/处理检验单 (qmptc1202m000) 进程中更新，但不能修改。 检测 对某个特征进行的检查。可以将一项或多项测试链接至某个特征。 检测区域 进行检测的实际位置。 损坏性检测 如果选中此复选框，检测将为损坏性检测，检测后物料将无法使用。 如果清除此复选框，检测将不是损坏性检测，检测后物料仍可使用。 结果类型 报告给用户的结果的类型 检测单位 检测所采用的单位。例如，米、升或千克。 注意 默认值为特性单位。检测单位和特性单位必须具有相同的物理量。 检测标准 通常用于检测的标准，例如 DIN 标准。 技能 指工程师完成工作必须具备的特定知识或专门技术。例如，电学知识、特定设备的知识等等。 员工 对该特性执行检测的人员 仪器 用于测量特性的默认仪器 固定特性值 算法中使用的常量（固定特性）的值 例如：特性 比重 固定特性值 13.4 注意 仅当方法字段设置为固定值时此字段才适用。如果特性类型字段设置为整数，则将固定特性值舍入至最接近的整数。
示例
用户录入 | 舍入值
5 | 11
4 | 10
6 | 11
特性标准 通常用于特性的标准。这是一个提示字段。 例如 DIN 标准或 ISO 标准。 定额 定额是该特性的期望质量，以特性单位表示。 注意 如果在方法字段中输入固定值，或在特性类型字段中输入选项，则该字段不适用。 定额 定额是该特性的期望质量，以特性单位表示。 注意 如果在方法字段中输入固定值，或在特性类型字段中输入选项，则该字段不适用。 上限 以特性单位表示的合格质量的最高特性值 注意 上限字段值必须大于或等于定额字段中的值。 上限 表示物料或货物的物理量。例如，木材量可以用长度表示（以米为单位），也可以用体积表示（以立方米为单位）。 下限 以特性单位表示的质量合格的最小特性值 注意 下限必须小于或等于定额字段中的值。 下限 键入质量合格的最小特性值，以特性单位表示。 注意 下限必须小于或等于定额字段中的值。 |