| # 按计划员列出的信号类型 (cprao1110m000) 使用此进程可定义和维护特定计划员的信号设置，这些设置用来确定： 为该相关计划员生成哪些类型的信号。 在什么情况下必须生成这些信号。 请指定该相关计划员所需的信号类型，并定义每一信号类型的设置。 对于一种信号类型，可以针对各种成本价范围定义不同的设置。例如，可以对高成本订单和低成本订单使用不同的容限。 在最小成本价字段，可以为每种信号指定最小成本价。 通过将计划员标识字段留空，可以定义一组通用信号类型。该组通用信号类型用于不发送给特定计划员的信号。 注意 如果要为特定计划员生成信号，必须首先为该计划员定义一组信号类型。否则，ERP LN 不会为该计划员生成信号。 相关主题 企业计划子系统中的计划信号 计划信号的类型 使用概览进程 在概览进程中维护记录 计划员标识 显示其信号类型的计划员的员工编号 注意 通常，如果某一信号与已在物料计划数据 (cprpd1100m000) 中的计划员字段中为其输入了员工代码的物料相关，该信号将发送给特定的计划员。 如果此字段为空，则显示一组通用信号类型，该组通用信号类型用于不发送给特定计划员的所有信号。 信号的最低成本价表示货币 ERP LN 用来表示最小成本价的货币，可以在企业计划参数 (cprpd0100m000) 进程中指定。 如果在物料成本计算数据 (ticpr0107m000) 进程中为该物料定义了其它货币，ERP LN 会将此货币转换为用于表示最小成本价的货币。 信号类型 指定 ERP LN 在计划编制过程中可以生成的信号的类型。 信号类型可让计划员了解到当前计划流程的有关情况。 最小成本价 此行中的信号类型适用的最小成本价。 如果信号类型的最小成本价字段为空，则可以指定一个值。如果指定了值，当订购物料的成本价高于最小成本价时，公用将只生成对应的信号类型。 信号优先级 信号类型的默认优先级。例如，您可以使用此优先级按重要性顺序显示信号。 允许值 输入 1（最高优先级）到 100（最低优先级）之间的一个数字。 跨度 此行中信号类型的信号计划跨度。 注意 对某些信号类型而言，计划跨度值是固定的。计划跨度范围非常大，因此实际生成这些类型的信号时并不受计划跨度的约束。相关信号类型如下： 致命的错误 无供应关系 无供应业务伙伴 物料错误 计划单元无物料 计划失败 注意 对于跟踪信号，输入一个小于企业计划参数 (cprpd0100m000) 进程中跟踪计划跨度字段值的值。否则，可能生成错误的跟踪：无计划库存信号和跟踪：无计划材料库存信号。 容限（百分比） 容限百分比适用于涉及数量或百分比比较的信号，以及表示实际值高于或低于定额值的信号。 这里的容限百分比是定额值的百分比。如果为某一信号类型定义了容限百分比，ERP LN 在生成此类型信号时将忽略与定额值的微小偏差。 示例 信号类型为库存 > 指定最大库存，最大库存为 50，容限为 10%。在此情况下，仅当预期库存高于 55 时，才会生成信号。 信号类型为订货数量 < 最小指定值，最小订货数量为 20，容限为 15%。在此情况下，仅当订货数量低于 17 时，才会生成信号。 容限百分比适用于以下信号类型： 库存 < 安全库存/计划库存 库存 > 指定最大库存 预测 <> 实际需求量 库存 > 库存计划 订货数量 < 最小指定值 订货数量 > 最大指定值 超负荷资源 对于其它所有信号类型，则禁用容限百分比。其中包括工作负荷 < 定额和工作负荷 > 定额信号类型。但是，对于这两种信号类型，可以在资源 (cprpd2100m000) 进程的工作负荷容限字段中定义容限百分比。 注意 对于预测 <> 实际需求量信号类型，需求预测可用作定额值，容限百分比在两个方向（低于和超过需求预测）上都适用。 容限（天） 用天数表示的容限适用于涉及日期比较的信号，以及表示某一日期早于或晚于标准日期的信号。 天数容限用工作日来表示。如果为某一信号类型定义了天数容限，ERP LN 在生成此类信号时将忽略与标准日期的微小偏差。 示例 信号类型为结束日期 > 需求日期，需求日期为 4 月 10 日，星期一，容限为 2 天。在此情况下，仅当订单的结束日期晚于 4 月 12 日时，才会生成信号。 信号类型为延迟重排进度计划，需求日期为 8 月 25 日，星期五，容限为 3 天。在此情况下，仅当订单的结束日期早于 8 月 22 日时，才会生成信号。 天数容限适用于以下信号类型： 转换延迟 紧急重排进度计划 延迟重排进度计划 在安全时间内订货 在订货间隔内订货 在额外提前期内订货 结束日期 > 需求日期 对于其它所有信号类型，则禁用天数容限。 注意 对于转换延迟信号类型，天数容限实际上用作特殊类型的时界，以确定转换订单的时间。 注意 订单信号 最大数目 ERP LN 为特定的物料/计划员组合生成的此类信号的最大数目。 例如，如果将特定信号类型的最大数目设置为 10，则只为某个物料（以及特定计划员）存储此类型的前 10 个信号。 注意 对于某些信号类型而言，最大信号数是固定值。此值的范围非常大，因此实际生成这类信号时并不受最大数目的约束。相关信号类型如下： 致命的错误 无供应关系 无供应业务伙伴 物料错误 计划单元无物料 计划失败 禁用 如果选中此复选框，，将不生成指定类型的任何信号。 注意 禁用某一信号类型与删除该信号类型的记录本质上是相同的。不过，禁用信号类型有一个优点：便于重新启用该信号类型。 自动处理 如果选中此复选框， ERP LN 可以在处理 - 信号 (cprao1220m000) 进程中自动处理相应的信号。 您只能为以下信号类型选中此复选框： 取消订单 紧急重排进度计划 延迟重排进度计划 当您执行基于订单的计划时，ERP LN 只生成上述信号类型。 执行了基于订单的计划且在 ERP LN 生成取消信号和/或重排进度计划信号之后，您可以在计划员/物料信号 (cprao1125m000) 进程中看到这些信号，同时可看到，相应的自动处理复选框已选中。 打印信号类型 启动打印信号类型 (cprao1410m000) 进程。 |