| # Berechnen von Bearbeitungskosten (MA- und Maschinenstunden) LN ermittelt die Mitarbeiter- und Maschinenstunden zur Berechnung der Bearbeitungskosten. Für jeden Arbeitsgang in der Struktur ermittelt LN die Tätigkeitsart. Die Formel, die LN zur Berechnung der Mitarbeiterstunden verwendet, ist abhängig davon, ob der Arbeitsgang eine feste Bearbeitungszeit aufweist. Wenn der Arbeitsgang eine feste Bearbeitungszeit aufweist, verwendet LN die folgende Formel: Wenn der Arbeitsgang keine feste Bearbeitungszeit aufweist, verwendet LN die folgende Formel: Die Formel, die LN zur Berechnung der Maschinenstunden verwendet, ist abhängig davon, ob der Arbeitsgang eine feste Bearbeitungszeit aufweist. Wenn der Arbeitsgang eine feste Bearbeitungszeit aufweist, verwendet LN die folgende Formel: Wenn der Arbeitsgang keine feste Bearbeitungszeit aufweist, verwendet LN die folgende Formel: Dann ermittelt LN, ob es sich bei der Abteilung um eine Hauptabteilung, eine Unterabteilung oder eine Fremdbearbeitungsabteilung handelt. Bei Haupt- oder Unterabteilungen werden die Kosten berechnet wie in Berechnen von Bearbeitungskosten (Lohn-, Maschinen-, Gemeinkosten) beschrieben. Bei Fremdbearbeitungsabteilungen werden die Kosten berechnet wie in Fremdbearbeitung für Arbeitsgang ohne Materialflussunterstützung beschrieben. Verwandte Themen Berechnen von Bearbeitungskosten (Lohn-, Maschinen-, Gemeinkosten) Fremdbearbeitung für Arbeitsgang ohne Materialflussunterstützung |