| # Fracht-Service-Grade (fmfmd0170m000) Mit diesem Programm können Sie Fracht-Service-Grade ansehen und verwalten. Verwandte Themen Verwenden von Fracht-Service-Graden Frachtzusammenstellung Fracht-Service-Grad Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet: Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags Transportzeit Die Transportzeit des aktuellen Fracht-Service-Grads. Die Transportzeit wird durch eine Zahl und eine Zeiteinheit ausgedrückt. In diesem Feld müssen Sie die Nummer eingeben und im Feld Zeiteinheit die Zeiteinheit. Um beispielsweise eine Transportzeit von zwölf Stunden einzugeben, tragen Sie in dieses Feld 12 ein und wählen aus der Liste des Feldes Zeiteinheit "Stunden" aus. Die Transportzeit wird zur Berechnung der voreingestellten Transportdurchlaufzeit für folgende Auftragsarten verwendet (vorausgesetzt, dass für diese Aufträge ein Fracht-Service-Grad erfasst wurde): Bestellungen VK-Aufträge Lageraufträge Frachtaufträge Für Frachtaufträge ist dies der voreingestellte geplante Entladetermin. Wenn für den Frachtauftrag kein Fracht-Service-Grad eingegeben wurde, wird der voreingestellte geplante Entladetermin aus der Entfernung (Zeit) zwischen den Adressen des Warenversenders und des Warenempfängers errechnet. Entfernungen zwischen Adressen werden in den Programmen Entfernung nach Ort (tccom4537m000) und Entfernung nach PLZ (tccom4538m000) festgelegt. In jedem Fall werden auch der Kalender der Adressen und des Spediteurs (sofern definiert) sowie die für die Adressen festgelegten Toleranzen zur Bestimmung des geplanten Entladetermins verwendet. Zeiteinheit Die Zeiteinheit für die Transportzeit. Um beispielsweise eine Transportzeit von zwölf Stunden einzugeben, tragen Sie in das Feld Transportzeit "12" ein und wählen die Option "Stunden" aus. Lieferung nach geplantem Termin zulässig In diesem Feld können Sie festlegen, ob ein Entladen nach dem geplanten Entladetermin zulässig ist. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die normale Berechnung zur Bestimmung des Entladetermins einschließlich aller Toleranzen verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der späteste Entladetermin als geplanter Entladetermin für den Frachtauftrag verwendet. Verwandte Themen Durchlaufzeiten für Adressen |