| # Stücklistenmassenänderung verarbeiten (tiedm3250m000) Mit diesem Programm führen Sie eine Abfolge von Programmen aus, um eine Auswahl von Stücklistenmassenänderungen zu verarbeiten. Auswahlbereich Geben Sie den Bereich der Stücklistenmassenänderungen ein, den Sie verarbeiten wollen. Ihr Status muss Genehmigt durch Konstruktion lauten. Sie können für jede von Ihnen im Programm Stücklistenmassenänderung (tiedm3110m000) ausgewählte Massenänderung die Ergebnisse des aktuellen Programm simulieren. Verarbeitungsstatus Markieren Sie die Kontrollkästchen, um folgende Programme auszuführen: Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten (tiedm3205m000) Kopierdaten K-Stückliste nach Stücklistenmassenänderung generieren (tiedm3235m000) Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) Das Ergebnis des Programms Kopierdaten K-Stückliste nach Stücklistenmassenänderung generieren (tiedm3235m000) können Sie mit dem Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) anzeigen. Sie müssen ein Kopierverfahren für Produktionsstücklisten definieren, das im Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) verwendet wird. Das Generieren von Kopierdaten für K-Stücklisten und die Freigabe von Konstruktionsdaten ist nur dann möglich, wenn die neuen Versionen, die mit den Stücklistenmassenänderungen verknüpft sind, für die Konstruktion genehmigt wurden. Die Genehmigung von Versionen kann folgendermaßen erfolgen: Manuell im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) Automatisch im Programm Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten (tiedm3205m000) Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Konstruktionsstücklisten Freigeben von Konstruktionsdaten Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Verwenden der Felder "Von" und "Bis" Stücklistenmassenänderung Wählen Sie den Bereich der Stücklistenmassenänderungen aus, den Sie verarbeiten wollen. Stücklistenmassenänderung Wählen Sie den Bereich der Stücklistenmassenänderungen aus, den Sie verarbeiten wollen. Änderungen in K-Stücklisten verarbeiten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Programm Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten (tiedm3205m000) aufgerufen. Neue Versionen durch Produktion genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Status der neuen Versionen automatisch auf Genehmigt durch Produktion gesetzt, nachdem ihre K-Stücklisten generiert wurden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie Versionen mit dem Programm Konstruktionsartikel (tiedm1100m000) genehmigen. Kopierdaten für Konstruktionsstückliste generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Programm Kopierdaten K-Stückliste nach Stücklistenmassenänderung generieren (tiedm3235m000) ausgeführt. Konstruktionsdaten freigeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) aufgerufen. Neue Versionen durch Konstruktion genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erhalten neue Versionen beim Generieren von K-Stücklisten automatisch den Status Genehmigt durch Konstruktion. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden neue Versionen nicht automatisch genehmigt. Sie müssen dies im Programm Konstruktionsartikel (tiedm1100m000) erledigen. Vorhandene Kopierdaten der K-Stückliste überschreiben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden vorhandene Kopierdaten der K-Stücklisten überschrieben, wenn das aktuelle Programm das Programm Kopierdaten K-Stückliste nach Stücklistenmassenänderung generieren (tiedm3235m000) ausführt. Aktualisierungsverfahren für Produktionsstückliste Wählen Sie das Verfahren aus, mit dem Sie die Daten von der K-Stückliste in die Produktionsstückliste kopieren wollen, wenn das aktuelle Programm das Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) ausführt. Wenn das Kontrollkästchen P-Stücklistenhistorie im Programm Parameter Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) (tiedm0100m000) nicht markiert ist, werden die P-Stücklistenpositionen mit den kopierten Daten überschrieben. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erhalten die kopierten Daten neue Folgenummern Mögliche Werte Verwandte Themen Konstruktionsstücklisten Freigeben von Konstruktionsdaten Dokumentverknüpfungen kopieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch alle angehängten Dokumente während des Kopiervorgangs kopiert. Wenn Sie beispielsweise mit der K-Stücklistenstruktur A-B-C arbeiten und eine mehrstufige Freigabe ausführen, werden bei der Freigabe von A auch die angehängten Dokumente von B und C freigegeben. |