| # So erstellen Sie eine Wartungsstückliste aus einer Stückliste (BOM) Mit Hilfe des Programms "Wartungsstückliste erstellen (tscfg2210m000)" können Sie die Wartungsstückliste aus einer Stückliste (aus dem Modul BOM) erstellen. Wenn Sie eine Wartungsstückliste aus einer Stückliste generieren, werden dabei die gültigen Artikel aus dem Programm Stückliste (tibom1110m000) des Pakets LN Fertigung direkt in das Programm "Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000)" des Pakets LN Service kopiert. Wenn keine Service-Artikeldaten vorhanden sind, verwendet LN die für die Artikelart und die Artikelgruppe voreingestellten Service-Daten zur Erstellung der Artikel in Service. So erstellen Sie eine Wartungsstückliste aus einer Stückliste (BOM) Rufen Sie das Programm "Wartungsstückliste erstellen (tscfg2210m000)" auf. Wählen Sie im Feld Ursprung die Option Stückliste aus. VK-Lieferungen: Mit dieser Option können Sie eine Wartungsstückliste aus Verkaufsdaten (nach Verkauf) erstellen. Das Endprodukt des Verkaufsauftrags, bzw. dessen Produktionsstückliste wird in die Wartungsstückliste kopiert. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Felder im Gruppenfeld Auswahlbereich verwenden, um eine Wartungsstückliste aus einem Bereich von Installationsgruppen, Artikeln oder Artikeln mit ID-Nummer zu erstellen. Für diesen Auswahlbereich wird eine Wartungsstückliste erstellt. Artikelgültigkeit: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Artikel auf Gültigkeit überprüft, bevor sie in die Wartungsstückliste kopiert werden. LN prüft Folgendes: Wenn der Artikel der Versionssteuerung unterliegt und einer VK-Lieferung entstammt, sucht LN nach einer Version aus der VK-Auftragsposition. LN überprüft den Gültigkeitsbeginn der Konstruktionsartikel für den angegeben Artikel und die Version. Wenn der Artikel nicht der Versionssteuerung unterliegt, aber einer VK-Lieferung entstammt, sucht LN nach dem Gültigkeitsbeginn aus dem Verkauf anhand des Konfigurationsdatums in den VK-Parametern. Wenn der Artikel keiner VK-Lieferung entstammt, übernimmt LN den eingegebenen Gültigkeitsbeginn. Einheitengültigkeit: Wenn LN die Wartungsstückliste aus der Stückliste (im Modul BOM) erstellt, wird Einheitengültigkeit als Validierung berücksichtigt. Die zur Einheitengültigkeit gehörenden Artikel werden nur im Paket Service angelegt. Einheitengültigkeit wird für Artikel mit ID-Nummer überprüft. Wenn für den Artikel mit ID-Nummer keine Einheitengültigkeit vorhanden ist, überprüft LN die Verkaufsauftragsposition auf Einheitengültigkeit, wenn der Artikel aus dem Verkauf stammt. Auf Stückliste zurückgreifen, wenn keine Herkunft gefunden werden kann: Wenn dieses Kontrollkästchen bei der Erstellung der Wartungsstückliste aus einer Baustückliste oder einer Produktstruktur markiert ist, aber kein Ausgangsartikel gefunden werden kann, kopiert LN die Stückliste dieses Artikels in die Wartungsstückliste. Konsistenzprüfung: Wenn die Wartungsstückliste direkt aus einer Produktionsstückliste generiert wird, führt LN sowohl im Paket LN Fertigung als auch im Paket LN Service eine Konsistenzprüfung durch, um sicherzugehen, dass die Struktur ohne Fehler angelegt wurde. Die Artikel einer solchen Struktur müssen im Paket LN Service mit den entsprechenden Service-Artikeldaten angelegt und mit der Installationsverwaltung verknüpft worden sein sowie auf Übereinstimmung geprüft werden. LN führt die folgenden Konsistenzprüfungen durch: Um zwischen den für das Paket Service relevanten und nicht relevanten Artikeln zu unterscheiden, kopiert LN die der Installationsverwaltung unterliegenden Artikel, nämlich anonyme Artikel oder solche mit ID-Nummer, in die Wartungsstückliste. Wenn keine Artikeldaten Service für einen Artikel vorhanden sind, werden die Artikeldaten entsprechend den Voreinstellungen für das Paket Service im Programm Service-Artikel angelegt und in die Wartungsstückliste kopiert. Hinweis Sie müssen Service-Artikeldaten für alle Artikel anlegen, die von einer Produktionsstückliste in die Wartungsstückliste kopiert werden. LN prüft die angelegte Struktur auf Konsistenz. Bei einem anonymen Artikel muss eine Ebene darüber immer ein Artikel mit ID-Nummer vorhanden sein, so dass die Übereinstimmung der Struktur mit der Artikeldefinition erhalten bleibt. LN beginnt mit der Kopie. Wenn eine Inkonsistenz in der gebildeten Struktur entdeckt wird, wird ein Fehlerbericht generiert. LN druckt einen Fehlerbericht, wenn ein Artikel mit ID-Nummer auf einer Ebene unterhalb eines anonymen Artikels gefunden wird, wie das folgende Beispiel veranschaulicht: Beispiel
Ebene | Artikel | Installationsverwaltung | Artikeldaten (Service) vorhanden
0 | X | Mit ID-Nummer | Ja
1 | J | Anonym | Ja
2 | A | Mit ID-Nummer | Ja ------- Problem 1
2 | B | Keine | Nein
1 | Z | Anonym | Ja
2 | A | Mit ID-Nummer | Ja ------- Problem 2
3 | B | Keine | Nein
4 | C | Anonym | Ja ------- Problem 3
Alle drei Probleme werden dadurch verursacht, dass ein Artikel mit ID-Nummer auf einer Ebene unterhalb eines anonymen Artikels vorhanden ist. LN druckt den folgenden Fehlerbericht: Für Artikel X konnte keine Produktstruktur generiert werden, weil: Übergeordneter Artikel (Y-Anonym) weist eine niedrigere Einstellung in der Installationsverwaltung auf als der untergeordnete Artikel (A-Mit ID-Nummer). Übergeordneter Artikel (Z-Anonym) weist eine niedrigere Einstellung in der Installationsverwaltung auf als der untergeordnete Artikel (A-Mit ID-Nummer). Übergeordneter Artikel (B-Keiner) weist eine niedrigere Einstellung in der Installationsverwaltung auf als der untergeordnete Artikel (C-Anonym). LN prüft die Konsistenz in Bezug auf das Vorhandensein von Schleifen in der Stückliste (aus dem Modul BOM). Wenn zwei anonyme Artikel in Bezug auf eine vorhandene Definition in gegensätzlicher Position vorkommen, können diese schließlich in einer Schleife enden. LN druckt einen Fehlerbericht, wenn es in einer Stückliste eine Schleife entdeckt. Dies wird im folgenden Beispiel veranschaulicht: Beispiel
Ebene | Artikel | Installationsverwaltung | Artikeldaten (Service) vorhanden
0 | X | Mit ID-Nummer | Ja
1 | J | Mit ID-Nummer | Ja
2 | A | Mit ID-Nummer | Ja
2 | B | Mit ID-Nummer | Ja
1 | Z | Mit ID-Nummer | Ja
2 | A | Mit ID-Nummer | Ja
3 | B | Mit ID-Nummer | Ja
4 | X | Mit ID-Nummer | Ja ------- Problem 1
LN druckt den folgenden Fehlerbericht: Für Artikel X konnte keine Produktstruktur generiert werden. Grund: In der Stückliste wurde eine Schleife entdeckt. |