| # Vorlage für sendungspositionsspezifische Ladeeinheit Sie können eine sendungspositionsspezifische Verpackungsstruktur erstellen. Die sendungspositionsspezifische Verpackungsstruktur wird nur für die betreffende Sendungsposition verwendet und kann nicht für andere Sendungspositionen wiederverwendet werden. Beispiel: Normalerweise stellen Sie Kisten auf eine Palette, jetzt aber möchten Sie Kisten in einen Behälter stellen. LN unterstützt diesen Aktion, indem es eine Vorlage für eine sendungspositionsspezifische Ladeeinheit erstellt. Hinweis Um die Funktion "Bestimmte Verpackung" zu implementieren, müssen Sie das Kontrollkästchen Ladeeinheiten werden verwendet im Programm Parameter Stammdaten (whwmd0100s000) aktivieren. Bestimmte Verpackung --> Vorlage für sendungspositionsspezifische Ladeeinheit Um spezifisches Verpackungsmaterial zu ersetzen, können Sie im Programm Sendungspositionen (whinh4131m000) auf Zusatzoptionen Option > Ladeeinheiten > Bestimmte Verpackung klicken. Das Programm Vorlagen für Ladeeinheiten (whwmd4160m000) wird gestartet. In diesem Programm können Sie Vorlagen für sendungspositionsspezifische Ladeeinheiten definieren. Falls noch keine Vorlage für sendungspositionsspezifische Ladeeinheiten vorhanden ist, werden die folgenden Schritte ausgeführt: LN generiert eine neue Vorlagen-ID für eine Ladeeinheit. LN ruft eine neue sendungspositionsspezifische Vorlage als Voreinstellung ab. Die voreingestellte Vorlage wird aus den folgenden Stellen kopiert: Feld Verpackungsdefinition im Programm Sendungspositionen (whinh4131m000). Die Verpackungsdefinition auf der Auslagerungsposition. Sollten beide Verpackungsdefinitionen in den oben genannten Schritten leer sein, wird keine sendungspositionsspezifische Vorlage als Voreinstellung abgerufen. Zusatzverpackungsartikel, falls vorhanden, werden in die neue sendungspositionsspezifische Vorlage kopiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ladeeinheit (erneut) generieren im Programm Vorlagen für Ladeeinheiten (whwmd4160m000), um eine neue Ladeeinheiten-Struktur auf der Basis dieser Vorlage für sendungspositionsspezifische Ladeeinheiten zu erstellen. Hinweis LN entfernt die Vorlagen für sendungspositionsspezifische Ladeeinheiten, wenn die entsprechende Sendungsposition aus dem System gelöscht wird. Verwandte Themen Globale Aktualisierung von Ladeeinheiten |