| # Länge der Lieferavis-Nummer In LN können Sie die Länge der generierten Sendungs- und Ladenummern und damit auch die Länge der Lieferavis-Nummer begrenzen. Mithilfe dieser Funktion ist die Einhaltung der Anforderungen/Standards bestimmter Branchen, wie z. B. des VDA-Standards, gewährleistet. Dieser Stand begrenzt die Länge der Lieferavis-Nummer auf maximal 8 Zeichen. VDA (Verband der Automobilindustrie) ist eine deutsche Organisation, die die Interessen der Automobilindustrie vertritt. Beispiel Aus dem unten stehenden Beispiel können Sie entnehmen, wie eine Lade-/Sendungsnummer generiert wird.
Länge des Nummernkreises = 3
Nummernkreis = AAA
Erste freie Nummer = 23
Ladung - Länge / Sendung - Länge = 9 | Nummer = AAA000023
Ladung - Länge / Sendung - Länge = 8 | Nummer = AAA00023
Ladung - Länge / Sendung - Länge = 6 | Nummer = AAA023
Wenn LN Ladungen und Sendungen in Fracht erstellt, wendet LN die Felder Ladung - Länge und Sendung - Länge an, die Sie im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) in Lagerwirtschaft definiert haben. Hinweis Wenn Fracht als Einzelanwendung implementiert ist und keine Lagerwirtschaft Parameter verfügbar sind, verwendet LN die tatsächliche Länge der Ladungs- und Sendungsfelder. |