| # Logistikdaten für EK-Vertragsposition(tdpur3102m000) Mit diesem Programm können Sie Logistikabkommen für eine EK-Vertragsposition verwalten. Die Logistikdaten für die EK-Vertragsposition liefern Voreinstellungen für den mit der EK-Vertragsposition verknüpften EK-Lieferabruf. Sie können nur dann Logistikdaten für die EK-Vertragsposition verwalten, wenn das Kontrollkästchen EK-Lieferabruf wird verwendet im Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) markiert ist. Sie können nur inaktive Logistikdaten für die EK-Vertragsposition ändern. Um die Logistikdaten für die EK-Vertragsposition zu aktivieren, wählen Sie Aktivieren. Der Status wird zu Aktiv. Um die Logistikdaten für die EK-Vertragsposition zu deaktivieren, wählen Sie Deaktivieren. Der Status wird zu Frei. Hinweis Die Felder in diesem Programm werden als Voreinstellung aus den dazugehörigen Feldern im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) entnommen. Verwandte Themen Einrichten von Logistikdaten für Vertragspositionen EK-Verträge Übersicht über die Abwicklung von EK-Lieferabrufen Vertrag Mit EK-Verträgen werden mit einem Lieferanten bestimmte Vereinbarungen über die Lieferung bestimmter Waren getroffen. Ein Vertrag kann folgendermaßen aufgebaut sein: Ein EK-Vertragskopf mit allgemeinen Handelspartnerdaten und (optional) einer Verknüpfung zur Bedingungsvereinbarung. Eine oder mehrere EK-Vertragspositionen mit Preis-/Rabattabkommen und Mengenangaben für einen Artikel oder eine Preisgruppe. Position Die Nummer der EK-Vertragsposition. Einkaufsabteilung Diese Abteilung Ihres Unternehmens ist für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Auf diese Weise können Sie ID-Nummern zuordnen, und zwar zu: Bestellungen EK-Lieferabrufe EK-Anfragen EK-Verträge Außerdem können Sie ein Standardlager festlegen, an das die von der EK-Abteilung bestellten Waren geliefert werden müssen. Status Der Status des Logistikdatensatzes, der Frei oder Aktiv lauten kann. Unter Verwendung einer der folgenden Schaltflächen können Sie dem Logistikdatensatz einen Status zuweisen: Aktivieren. Deaktivieren. Sie können eine Vertragsposition im Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) nur aktivieren, wenn zumindest ein Logistikdatensatz im aktuellen Programm für die Vertragsposition aktiv ist. Artikel In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Bevorzugt Mit diesem Feld können Sie angeben, ob der Handelspartner für diesen Artikel bevorzugt ist oder die einzige Bezugsquelle darstellt. Zulässige Werte Priorität Priorität Mit dieser Option können Sie den Lieferanten eine bestimmte Bewertung hinzufügen. Wenn die Priorität definiert ist, werden die Artikel-/Lieferantenkombinationen in absteigender Priorität sortiert. Zulässige Werte Die zulässigen Werte liegen zwischen 0 (höchste Priorität) und 999 (niedrigste Priorität). Verwandte Themen Verwenden von Prioritäten Lieferantenaufteilung Aufteilungsprozentsatz Mit diesem Prozentsatz wird berechnet, wie Aufträge unter Lieferanten aufgeteilt werden sollen. Hinweis Dieser Parameter hat keinen Effekt auf die Planungsalgorithmen in Lagerwirtschaft. Verwandte Themen Lieferantenaufteilung Verwenden von Aufteilungsprozentsätzen Festschreibungszeitraum (+) Die Anzahl von Tagen ab dem aktuellen Datum, innerhalb derer Sie die die Menge benötigter Artikel nicht mehr erhöhen dürfen. Wenn für den EK-Lieferabruf Basierend auf Versandzeitpunkt eingestellt ist (die Einstellung erfolgt im Feld Versand- oder lieferbasiert des aktuellen Programms), basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Versandterminen. Wenn der EK-Lieferabruf den Wert Basiert auf Wareneingang aufweist, beruhen die Beschränkungen des Festschreibungszeitraums auf den geplanten Lieferterminen. Verwandte Themen Beschränkungen beim Generieren von nicht-referenzierten EK-Lieferabrufpositionen Festschreibungszeitraum (-) Die Anzahl von Tagen ab dem aktuellen Datum, innerhalb derer Sie die die Menge benötigter Artikel nicht mehr verringern dürfen. Wenn für den EK-Lieferabruf Basierend auf Versandzeitpunkt eingestellt ist (die Einstellung erfolgt im Feld Versand- oder lieferbasiert des aktuellen Programms), basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Versandterminen. Wenn der EK-Lieferabruf Basiert auf Wareneingang ist, beruhen die Beschränkungen des Festschreibungszeitraums auf den geplanten Lieferterminen. Verwandte Themen Beschränkungen beim Generieren von nicht-referenzierten EK-Lieferabrufpositionen Lieferantenkapazität Die Höchstzahl an Artikeln, die der Warenversender in der angegebenen Kapazitätszeiteinheit versenden kann. In LN wird dieser Wert berücksichtigt, um gültige Bedarfe zu erstellen. Kapazitätszeiteinheit In dieser Zeiteinheit wird die Kapazität des Handelspartners ausgedrückt. Minimale Kapazitätstoleranz Der Mindestprozentsatz, um den die Kapazität des Warenversenders unterschritten werden darf. Maximale Kapazitätstoleranz Der Höchstprozentsatz, um den die Kapazität des Warenversenders überschritten werden darf. Die maximale Kapazitätstoleranz wird wie folgt berechnet:
                      Maximale Kapazitätstoleranz x Lieferantenkapazität + Lieferantenkapazität
Beispiel Lieferantenkapazität: 100 Stück Maximale Kapazitätstoleranz: 20 (Prozent) Kapazitätszeiteinheit: Woche Unternehmensplanung berücksichtigt, dass der Lieferant nur eine maximale Anzahl von 120 Stück pro Woche liefern kann. Spediteur Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen. Interne Verarbeitungszeit Zeit Der Zeitraum, ab dem Bedarfe erkannt werden, bis zur Freigabe der Bestellung. Die interne Verarbeitungszeit beinhaltet die Dokumentvorbereitung und Lieferantenaufteilung. Hinweis Wenn EK-Lieferabrufe automatisch von Unternehmensplanung generiert werden, wird dieses Feld nur bei der Lieferantenauswahl verwendet. Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit dem Feld Sicherheitszeit und dem Feld Lieferzeit, um Lieferanten, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuordnen. Verwandte Themen Berechnen von Wiederbeschaffungszeiten (Einkauf) Bestimmen des geplanten WE-Datums Durchlaufzeit für Verteilung auf der Grundlage des Lieferkalenders Übersicht über die Abwicklung von EK-Lieferabrufen Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe mit Holprinzip-Prognose Interne Verarbeitungszeit Zeit Die Einheit, in der die interne Verarbeitungszeit angegeben wird. Sicherheitszeit Die Zeit, die Sie zur normalen Durchlaufzeit hinzufügen können, damit Schwankungen der Laufzeit bei Warenlieferungen ausgeglichen werden. Daher kann ein Auftrag bereits vor dem tatsächlichen Bedarfstermin abgeschlossen sein. Hinweis Wenn EK-Lieferabrufe automatisch von Unternehmensplanung generiert werden, wird dieses Feld nur bei der Lieferantenauswahl verwendet. Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit dem Feld Interne Verarbeitungszeit und dem Feld Lieferzeit, um Lieferanten, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuordnen. Verwandte Themen Berechnen von Wiederbeschaffungszeiten (Einkauf) Bestimmen des geplanten WE-Datums Durchlaufzeit für Verteilung auf der Grundlage des Lieferkalenders Übersicht über die Abwicklung von EK-Lieferabrufen Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe mit Holprinzip-Prognose Sicherheitszeit Die Einheit, in der die Sicherheitszeit angegeben wird. Lieferzeit Die gesamte benötigte Zeit, die erforderlich ist, um einen Artikel zu beschaffen, für den eine Prognose vorliegt. Diese Zeit wird verwendet, um die Wiederbeschaffungszeit eines Artikels zu berechnen, auf deren Basis ein Unternehmen Festlieferungsentscheidungen trifft und die Kapazitätsplanung und die Auftragsverwaltung durchführt. Beispiel Für Artikel A übermittelt der Lieferant eine Lieferzeit von 50 Tagen. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine reduzierte Durchlaufzeit, die nur deshalb möglich ist, da der Lieferant eine 3-Jahresprognose für diesen Artikel erhalten hat. Wenn eine größere Menge benötigt wird, die nicht in der Prognose enthalten war, benötigt der Lieferant die vollständige Lieferzeit von 300 Tagen. Hinweis Wenn EK-Lieferabrufe automatisch von Unternehmensplanung generiert werden, wird dieses Feld nur bei der Lieferantenauswahl verwendet. Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit dem Feld Interne Verarbeitungszeit und dem Feld Sicherheitszeit, um Lieferanten, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuordnen. Verwandte Themen Berechnen von Wiederbeschaffungszeiten (Einkauf) Bestimmen des geplanten WE-Datums Durchlaufzeit für Verteilung auf der Grundlage des Lieferkalenders Übersicht über die Abwicklung von EK-Lieferabrufen Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe mit Holprinzip-Prognose Lieferzeit Die Einheit, in der die Lieferzeit angegeben wird. Volle Lieferzeit Die gesamte benötigte Zeit, die erforderlich ist, um einen Artikel zu beschaffen, für den keine Prognose vorliegt. Diese Zeit wird verwendet, um die volle kumulierte Auftragslaufzeit für einen Artikel zu berechnen, die die kumulierte Wiederbeschaffungszeit erworbener Teile beinhaltet. Beispiel Für Artikel A übermittelt der Lieferant eine Lieferzeit von 50 Tagen. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine reduzierte Durchlaufzeit, die nur deshalb möglich ist, da der Lieferant eine 3-Jahresprognose für diesen Artikel erhalten hat. Wenn eine größere Menge benötigt wird, die nicht in der Prognose enthalten war, benötigt der Lieferant die vollständige Lieferzeit von 300 Tagen. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Volle Lieferzeit verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist. Verwandte Themen Berechnen von Wiederbeschaffungszeiten (Einkauf) Volle Lieferzeit Die Einheit, in der die volle Lieferzeit angegeben wird. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Volle Lieferzeit verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist. Horizont Wiederbeschaffungszeit Die Anzahl an Tagen, die zusammen mit dem aktuellen Datum/Erstellungsdatum bestimmt, ob: LN verwendet die berechnete Wiederbeschaffungszeit, um das geplante WE-Datum zu bestimmen. LN verwendet diese Berechnung, wenn das Datum, für das die Wiederbeschaffungszeit berechnet wird, außerhalb des Horizonts der Wiederbeschaffungszeit liegt. Geplante Termine werden mit Hilfe des Wertes aus dem Feld Berechnete Wiederbeschaffungszeit berechnet, das aus dem Kalender der Firma abgeleitet wird. LN bestimmt das geplante WE-Datum, indem es die mit den Komponenten der Wiederbeschaffungszeit verbundenen Kalender verwendet. LN verwendet diese Berechnung, wenn das Datum, für das die Wiederbeschaffungszeit berechnet wird, zwischen dem aktuellen Tagesdatum und dem Horizont der Wiederbeschaffungszeit liegt. Geplante Termine werden unter Verwendung der einzelnen Komponenten der Wiederbeschaffungszeit mit den jeweiligen Kalendern der Komponenten berechnet. Verwandte Themen Bestimmen des geplanten WE-Datums Berechnen von Wiederbeschaffungszeiten (Einkauf) Berechnen der Wiederbeschaffungszeit Durchlaufzeit für Verteilung auf der Grundlage des Lieferkalenders Transportzeit (Tage) Die Transportzeit in Tagen, die auf zwei Arten berechnet werden kann: LN ermittelt die Transportzeit wie folgt: Wenn das Paket Fracht implementiert ist (Sie können dies im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) festlegen), basiert die Berechnung der Transportzeit auf dem Spediteur und den Touren. Tourenpläne und Service-Grade sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. LN führt die folgenden Schritte durch, um die Transportzeit zu ermitteln. Wenn Tour, Spediteur, Herkunfts- und Bestimmungsadresse bekannt sind, sucht LN zunächst nach Tourenplänen und dann nach Standardtouren mit übereinstimmenden Touren, Spediteuren und Adressen. Wenn mehr als ein passender Tourenplan oder mehr als eine Standardtour gefunden wird, wählt LN den Tourenplan bzw. die Standardtour aus, deren Transportmittelgruppe der Transportmittelgruppe des Spediteurs entspricht. Wenn LN immer noch mehr als einen Tourenplan oder mehr als eine Standardtour findet, haben Tourenpläne Vorrang vor Standardtouren. Werden nur Standardtouren gefunden, wird die Standardtour anhand der Einstellung des Parameters Auswahlkriterium für Spediteur im Programm Parameter Frachtplanung (fmlbd0100m000) ausgewählt. Wenn LN weiterhin mehr als einen Tourenplan findet, wird derjenige ausgewählt, der zuerst in der Datenbank gefunden wird. Wenn das Paket Fracht nicht implementiert ist, nimmt LN als Transportzeit die Zeit, die es dauert, die Waren von der Adresse des Warenversenders zur Adresse des Wareneingangslagers zu befördern. Die Berechnung basiert auf der entsprechenden Entfernungstabelle (falls verfügbar) aus den Programmen Entfernung nach Ort (tccom4137s000) oder Entfernung nach PLZ (tccom4138s000). Aus welchem dieser beiden Programme die Transportdauer abgerufen wird, hängt von der Einstellung des Feldes Priorität Entfernungstabellen im Programm Parameter COM (tccom0000s000) ab. Verwandte Themen Berechnen von Wiederbeschaffungszeiten (Einkauf) Bestimmen des geplanten WE-Datums Durchlaufzeit für Verteilung auf der Grundlage des Lieferkalenders Berechnen Daten Wiederbeschaffungszeit Die ungefähre Wiederbeschaffungszeit des Artikels, angegeben in Tagen. Die berechnete Wiederbeschaffungszeit wird nur verwendet, um das geplante WE-Datum des prognostizierten Bedarfs zu bestimmen, für den noch keine genaue Berechnung des geplanten WE-Datums erforderlich ist. Die berechnete Wiederbeschaffungszeit basiert auf dem Einsatzbereich und der Kalendervorlage, die mit den folgenden Feldern verknüpft sind: Lieferzeit Interne Verarbeitungszeit Sicherheitszeit Transportzeit (Tage) Hinweis Jedes Mal, wenn Sie das aktuelle Programm öffnen oder schließen, berechnet LN die Wiederbeschaffungszeit (neu). Verwandte Themen Berechnen von Wiederbeschaffungszeiten (Einkauf) Berechnen der Wiederbeschaffungszeit Berechnete volle Durchlaufzeit (Tage) Die ungefähre volle Durchlaufzeit des Artikels, angegeben in Tagen. Die berechnete volle Durchlaufzeit basiert auf dem Einsatzbereich und der Kalendervorlage, die mit den folgenden Feldern verknüpft sind: Volle Lieferzeit. Interne Verarbeitungszeit Sicherheitszeit Transportzeit (Tage) Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Volle Lieferzeit verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist. Jedes Mal, wenn Sie das aktuelle Programm öffnen oder schließen, berechnet LN (erneut) die volle Durchlaufzeit. Verwandte Themen Berechnen von Wiederbeschaffungszeiten (Einkauf) Einlagerungsdauer Der Zeitraum zwischen dem Eintreffen der Artikel und ihrer tatsächlichen Lagerung. In diesem Programm dient dieses Feld lediglich zu Informationszwecken. Einlagerungsdauer Die Einheit, in der die Einlagerungsdauer angegeben wird. Toleranz Liefertermin (+) Die Anzahl von Tagen, die ein Lieferant nach dem vereinbarten Liefertermin liefern darf. Bei der Abwicklung von EK-Lieferabrufen werden Toleranzen nur bei Holprinzip-Abrufen verwendet. Hinweis Für Abrufe nach dem Bringprinzip können Sie keine Auftragstoleranzen verwenden. Das liegt daran, dass Wareneingänge für Lager-Daueraufträge im Paket Lagerwirtschaft erfolgen. Die eingegangenen Mengen werden daher vom Modul Einkaufsüberwachung und nicht vom Paket Lagerwirtschaft überprüft. Verwandte Themen Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe nach dem Holprinzip Abruflageraufträge Toleranz Liefertermin (-) Die Anzahl von Tage, die ein Lieferant vor dem vereinbarten Liefertermin liefern darf. Bei der Abwicklung von EK-Lieferabrufen werden Toleranzen nur bei Holprinzip-Abrufen verwendet. Hinweis Für Abrufe nach dem Bringprinzip können Sie keine Auftragstoleranzen verwenden. Das liegt daran, dass Wareneingänge für Lager-Daueraufträge im Paket Lagerwirtschaft erfolgen. Die eingegangenen Mengen werden daher vom Modul Einkaufsüberwachung und nicht vom Paket Lagerwirtschaft überprüft. Verwandte Themen Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe nach dem Holprinzip Abruflageraufträge Mengentoleranz Toleranz (+) Die Höchstmenge, die ein Lieferant liefern darf. Die Höchstmengentoleranz wird als Prozentsatz der Bestellmenge ausgedrückt. LN verwendet die Toleranz WE-Menge (+), um die Voreinstellung des Feldes Höchstmengentoleranz im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) wie folgt zu bestimmen:
    Höchstmengentoleranz = 100 + Mengentoleranz (+)
BEISPIEL
Toleranz WE-Menge (-) | = 10%
Mindestmengentoleranz | = 100% + 10% = 110%
Auftragsmenge | 200
In diesem Fall werden Wareneingänge, bei denen die Menge 220 überschritten wird, nicht akzeptiert. Bei der Abwicklung von EK-Lieferabrufen werden Toleranzen nur bei Holprinzip-Abrufen verwendet. Hinweis Für Abrufe nach dem Bringprinzip können Sie keine Auftragstoleranzen verwenden. Das liegt daran, dass Wareneingänge für Lager-Daueraufträge im Paket Lagerwirtschaft erfolgen. Die eingegangenen Mengen werden daher vom Modul Einkaufsüberwachung und nicht vom Paket Lagerwirtschaft überprüft. Verwandte Themen Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe nach dem Holprinzip Abruflageraufträge Mengentoleranz Toleranz (-) Mindestmengentoleranz (-). LN verwendet die Toleranz WE-Menge (-) zur Bestimmung der Voreinstellung des Feldes Mindestmengentoleranz im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) wie folgt:
    Mindestmengentoleranz = 100 - Mengentoleranz (-)
BEISPIEL
Toleranz WE-Menge (-) | = 10%
Mindestmengentoleranz | = 100% - 10% = 90%
Auftragsmenge | 200
In diesem Fall akzeptieren Sie keine Wareneingänge, die die Menge 180 unterschreiten. Bei der Abwicklung von EK-Lieferabrufen werden Toleranzen nur bei Holprinzip-Abrufen verwendet. Hinweis Für Abrufe nach dem Bringprinzip können Sie keine Auftragstoleranzen verwenden. Das liegt daran, dass Wareneingänge für Lager-Daueraufträge im Paket Lagerwirtschaft erfolgen. Die eingegangenen Mengen werden daher vom Modul Einkaufsüberwachung und nicht vom Paket Lagerwirtschaft überprüft. Verwandte Themen Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe nach dem Holprinzip Abruflageraufträge Lieferabruf verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Lieferabrufe mit Prognosedaten senden. Verwandte Themen Freigabearten für EK-Lieferabrufe Lieferabruf für feste Bedarfe verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Lieferabrufe senden, in denen der aktuelle Auftrag enthalten ist. Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn das Kontrollkästchen Lieferabruf verwenden ebenfalls markiert ist. Verwandte Themen Freigabearten für EK-Lieferabrufe VK-Feinabruf verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie VK-Feinabrufe senden. Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen nicht markieren, wenn das Kontrollkästchen Lieferabruf für feste Bedarfe verwenden markiert ist. Verwandte Themen Freigabearten für EK-Lieferabrufe Produktionssynchronen Abruf verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie produktionssynchrone Abrufe senden. Hinweis Sie können dieses Kontrollkästchen nicht markieren, wenn das Kontrollkästchen Lieferabruf für feste Bedarfe verwenden markiert ist. Verwandte Themen Freigabearten für EK-Lieferabrufe Abrufart Die Art des EK-Lieferabrufs, die ein Abruf nach dem Bringprinzip oder ein Abruf nach dem Holprinzip sein kann. Verwandte Themen Freigabearten für EK-Lieferabrufe Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe mit Holprinzip-Prognose Abrufe nach dem Holprinzip Planungsfenster Buchung In diesem Feld wird angezeigt, für welche EK-Lieferabrufpositionen Bestandsbuchungen im Modul Lageraufträge des Pakets Lagerwirtschaft und Finanz-Buchungen in den Modulen Hauptbuch und Kreditorenbuchhaltung des Pakets Finanzwesen protokolliert werden müssen. Unabhängig vom gewählten Parameter: werden bei Holprinzip-Abrufen Bestands- und Finanz-Buchungen immer protokolliert, werden keine Buchungen für Abrufe mit Holprinzip-Prognose protokolliert. Daher gilt dieser Parameter nur für Abrufe nach dem Bringprinzip und nicht für Abrufe nach dem Holprinzip. Hinweis Selbst wenn EK-Lieferabrufpositionen nicht mehr in den Zeitraum für die Fertigungsfreigabe fallen, werden Buchungen für die Abrufposition protokolliert, sobald die Anforderungsart auf Fest wechselt. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Planungsfenster Buchung. Zulässige Werte Abrufe für Planungsfenster Buchung Verwandte Themen Protokollieren von Buchungen für EK-Lieferabrufpositionen Kommunikationskanäle Die Art und Weise, wie dem Handelspartner EK-Freigaben übermittelt werden müssen. Verwandte Themen EK-Freigaben EDI-Nachricht direkt freigeben Wenn das Feld Kommunikationskanäle den Wert "Electronic Data Interchange (EDI)" aufweist und dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden EDI-Nachrichten vorbereitet, wenn eine EK-Freigabe im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) den Status Geplant erhält. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie EDI-Nachrichten vorbereiten, indem Sie das Kontrollkästchen EDI-Nachrichten vorbereiten im Programm EK-Freigaben drucken (tdpur3422m000) markieren. Hinweis Das Paket EDI kann die generierten EDI-Nachrichten nur dann an den Lieferanten senden, wenn der Status der EK-Freigabe im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) Geplant lautet. Lautet der Status Vorschau, werden die Nachrichten erst gesendet, wenn der Status in Geplant gewechselt hat. Wenn EDI die EDI-Nachrichten an den Lieferanten sendet, erhält die EK-Freigabe den Status Versendet. Verwandte Themen EK-Freigaben Segmentsatz für Lieferabruf Der Segmentsatz, der für Lieferabrufe verwendet wird. Hinweis Ein Segmentsatz für Lieferabrufe wird nur in Abrufen nach dem Bringprinzip und Abrufen mit Holprinzip-Prognose verwendet. Bei Holprinzip-Abrufen werden keine Segmentsätze verwendet. Verwandte Themen Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe mit Holprinzip-Prognose Verwenden von Segmentsätzen Segmentsatz für VK-Feinabruf Der Segmentsatz, der für VK-Feinabrufe verwendet wird. Hinweis Ein Segmentsatz für VK-Feinabrufe wird nur bei Abrufen nach dem Bringprinzip verwendet. Für Abrufe nach dem Holprinzip wird dieser Segmentsatz nicht verwendet. Wenn das Kontrollkästchen Lieferabruf für feste Bedarfe verwenden markiert ist, können Sie keinen Segmentsatz in dieses Feld eingeben. Verwandte Themen Verwenden von Segmentsätzen Entnahmeraster für Lieferabruf Das Raster, mit dem das Entnahmedatum für Lieferabrufe bestimmt wird. Hinweis Ein Entnahmeraster für Lieferabrufe wird nur in Abrufen nach dem Bringprinzip und Abrufen mit Holprinzip-Prognose verwendet. Bei Holprinzip-Abrufen werden keine Entnahmeraster verwendet. Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von EK-Lieferabrufen Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe mit Holprinzip-Prognose Zusammenfassen von EK-Lieferabrufpositionen EK-Freigaben Entnahmeraster für VK-Feinabruf Das Raster, das zur Bestimmung des Entnahmedatums für VK-Feinabrufe verwendet wird. Hinweis Ein Entnahmeraster für VK-Feinabrufe wird nur bei Abrufen nach dem Bringprinzip eingesetzt. Bei Abrufen nach dem Holprinzip wird kein Entnahmeraster verwendet. Wenn das Kontrollkästchen Lieferabruf für feste Bedarfe verwenden markiert ist, können Sie kein Entnahmeraster in dieses Feld eingeben. Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von EK-Lieferabrufen EK-Freigaben Freigaben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Freigaben verwendet und berechnet. Freigaben für den Abruf werden im Programm Fertigungs-/Materialfreigaben (tdpur3534m000) aktualisiert, sobald: Eine EK-Freigabe erhält den Status Versendet. die Fortschrittszahlen im Programm Fortschrittszahlen zurücksetzen (tdpur3230m000) zurückgesetzt werden Verwandte Themen Freigaben für EK-Lieferabrufe Zurücksetzen von Freigaben EK-Freigaben Fertigungsfreigabespanne Der Zeitraum, innerhalb dessen der Lieferant berechtigt ist, die für einen Abruf benötigten Waren zu fertigen. Er wird für Abrufe nach dem Bringprinzip ab dem Abruf-Ausgabedatum und für Abrufe mit Holprinzip-Prognose ab dem Tagesdatum berechnet. Der Zeitraum für die Fertigungsfreigabe wird in einer Anzahl von Tagen ausgedrückt. Beispiel Kumulierte Anfangsmenge: 10.000 Abruf-Ausgabedatum/Tagesdatum: 05.02.06 Fertigungsfreigabespanne: 20 Tage
Erstellungs-/Tagesdatum | Menge
05.07.99 | 100
12.07.99 | 100
19.07.99 | 100
26.07.99 | 100
    Fertigungsplanungsfenster: 05.02.09 (+ 20 Tage) = 25.02.09. Fertigungsfreigabe: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.
Verwandte Themen Freigaben für EK-Lieferabrufe Materialfreigabespanne Der Zeitraum, innerhalb dessen der Lieferant berechtigt ist, die für einen Abruf benötigten Materialien zu beschaffen. Er wird für Abrufe nach dem Bringprinzip ab dem Abruf-Ausgabedatum und für Abrufe mit Holprinzip-Prognose ab dem Tagesdatum berechnet. Der Zeitraum für die Materialfreigabe wird in einer Anzahl von Tagen ausgedrückt. Beispiel Kumulierte Anfangsmenge: 10.000 Abruf-Ausgabedatum/Tagesdatum: 05.02.06 Materialfreigabespanne: 20 Tage
Erstellungs-/Tagesdatum | Menge
--- | ---
05.07.99 | 100
12.07.99 | 100
19.07.99 | 100
26.07.99 | 100
    Planungsfenster für Materialfreigabe: 05.07.09 (+ 20 Tage) = 25.07.09. Materialfreigabe: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.
Verwandte Themen Freigaben für EK-Lieferabrufe Freigaben In diesem Feld wird angegeben, ob die höchsten Fertigungsfreigaben und höchsten Materialfreigaben fortgeschrieben oder zurückgesetzt werden müssen, wenn die Fortschrittszahlen im Programm Fortschrittszahlen zurücksetzen (tdpur3230m000) zurückgesetzt werden. Zulässige Werte Weitere Informationen dazu finden Sie unter Fortzuschreibende/zurückzusetzende Freigaben. Verwandte Themen Freigaben für EK-Lieferabrufe Zurücksetzen von Freigaben Verpackungsdefinitionen Die Verpackungsdefinition für den Artikel oder die Artikelgruppe. Verwandte Themen Verpackungsdefinitionen Basierend auf Versand oder Wareneingang In diesem Feld können Sie festlegen, auf welchem Zeitplan (Datum und Uhrzeit) Anforderungen/Bedarfe basieren. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Versand-/eingangsbasiert des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) übernommen. Zulässige Werte Versand- oder eingangsbasiert Berechnen Berechnet die Berechnen Daten Wiederbeschaffungszeit. Berechnen Berechnet die Berechnete volle Durchlaufzeit (Tage). |