| # Freigeben von Konstruktionsdaten Sie können Konstruktionsdaten in folgenden Programmen freigeben: Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) (für einstufige K-Stücklisten) Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) Stücklistenmassenänderung verarbeiten (tiedm3250m000) So geben Sie einzelne Artikel frei Wenn Sie einzelne K-Artikel im Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) freigeben möchten, können Sie eine Auswahl für K-Artikel, Versionen und Artikel eingeben. Bevor Sie das Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) ausführen, müssen Sie die Kopierdaten der K-Stückliste für die K-Artikel, die Sie freigeben möchten, anhand folgender Programme erfassen: Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) oder Kopierdaten K-Stückliste nach Stücklistenmassenänderung generieren (tiedm3235m000) So geben Sie Artikel mit Hilfe von Stücklistenmassenänderungen frei Bevor Sie K-Artikel mit Hilfe einer Stücklistenmassenänderung im Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) freigeben, müssen Sie die Kopierdaten der K-Stückliste im Programm Kopierdaten K-Stückliste nach Stücklistenmassenänderung generieren (tiedm3235m000) erfassen. Wenn Sie die Daten über eine Stücklistenmassenänderung freigeben, wird das Datum in das Feld Aktualisiert am eingetragen, und der Status der Massenänderung wird auf Aktualisiert gesetzt. Wenn das Verfahren für die Freigabe Mit Stücklistenmassenänderung ist, werden die Daten aus dem Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) gelöscht. Soll die Freigabe über eine Stücklistenmassenänderung vorgenommen werden, können Sie die zu verwendenden Massenänderungen auswählen. Der Status dieser Massenänderungen muss in diesem Fall Genehmigt für Produktion sein. Vorgänge während der Freigabe Sie können während des Kopierens aus dem Konstruktionsartikel einen neuen Artikel erstellen. LN erstellt eine Beziehung zwischen einer K-Artikel version und dem Artikel, wenn eine solche Beziehung noch nicht vorhanden ist. LN kopiert K-Artikel in Artikel, wenn Sie dieses Verfahren ausgewählt haben (wird im Feld Kopierverfahren K-Stückliste im Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) festgelegt). LN kopiert die Positionen der einstufigen K-Stückliste in eine P-Stückliste, wenn Sie die Option "Nur K-Stückliste in P-Stückliste" ausgewählt haben (abhängig vom Kopierverfahren K-Stückliste, das Sie im Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) ausgewählt haben). LN markiert das Kontrollkästchen Anbindung an EDM für jede Position in der P-Stückliste, die aus der K-Stückliste kopiert wurde. LN markiert das Kontrollkästchen K-StüLi kopiert im Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000), und im Feld Kopierdatum K-Stückliste wird das Datum der Freigabe der Stücklistenmassenänderung angegeben. Sie können festlegen, welche P-Stücklistenpositionen durch K-Stücklistenpositionen ersetzt werden. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten: Ändern Sie das Aktualisierungsverfahren für die Produktionsstückliste im Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) oder Stücklistenmassenänderung verarbeiten (tiedm3250m000). Verwenden Sie unterschiedliche Optionen wie zum Beispiel "Konstruktionsartikel in Artikel kopieren" aus dem Menü Zusatzoptionen im Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000). In folgenden Fällen können Sie eine K-Stückliste nicht freigeben: Eine einstufige Konstruktionsstückliste wird nicht freigegeben, wenn sie für einen Konstruktionsartikel gilt, der folgende Bedingungen erfüllt: Das PCS-Projekt, in das der Artikel kopiert wird, hat den Status Storniert, Fertig, Abgeschlossen, Archiviert. Bei dem PCS-Projekt, in das der Artikel kopiert wird, handelt es sich um ein Hauptprojekt. Die Version des übergeordneten K-Artikels hat nicht den Status Genehmigt für Konstruktion. Die Maßeinheiten des übergeordneten Konstruktionsartikels und des Artikels stimmen nicht überein. Eine einstufige K-Stückliste wird für eine Komponente nicht freigegeben, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Das Kopierverfahren für die K-Stückliste im Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) ist Nur K-Stückliste in P-Stückliste, zusätzlich wird eine der folgenden Bedingungen erfüllt: Die Komponente ist in der Produktionsstückliste nicht vorhanden. Die Maßeinheiten der Komponente und der E-Stücklistenkomponente stimmen nicht überein. Das Kopierverfahren K-Stückliste im Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) ist Standard- in Projektartikel kopieren und eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt: Der Standardartikel wird in einen Projektartikel kopiert, der nicht vorhanden ist. Die verwendete Maßeinheit stimmt nicht mit der Maßeinheit der E-Stücklistenkomponente überein. Die K-Stücklistenkomponente ist ein K-Artikel, der nicht den Status Genehmigt für Konstruktion aufweist. Felder, die sich nicht auf die Konstruktion beziehen Wird eine neue Stücklistenposition erstellt, werden Daten für die neue Stücklistenposition aus den Artikeldaten kopiert. Dies gilt für Felder, in denen Daten wie fiktiver Artikel und Lager definiert werden. Ist bereits eine Stücklistenposition vorhanden, werden die Daten aus der alten P-Stücklistenposition kopiert. Dies gilt für Daten wie beispielsweise Arbeitsgänge. Hinweis Wenn ein untergeordneter Artikel nicht geändert worden ist, werden auch Daten, die sich nicht auf die Konstruktion beziehen, aus der alten Produktionsstücklistenposition kopiert. Wurde der untergeordnete Artikel geändert, werden diese Felder aus den Artikeldaten kopiert. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Konstruktionsstücklisten Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise |