| # Berechnen der verbleibenden Produktionszeit Nach Beginn der Produktion verringert sich die verbleibende Produktionszeit, bis der Arbeitsgang abgeschlossen ist. Das Verfahren, mit dem LN die verbleibende Produktionszeit berechnet, ist abhängig von der Einstellung im Feld Berechnungsverfahren für restliche Produktionszeit im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000). In diesem Feld können Sie eines der folgenden Berechnungsverfahren auswählen: Geplante Menge Aufgewendete Zeit Berechnungsverfahren: Geplante Menge Wenn das Feld auf die Option Geplante Menge gesetzt ist, verwendet LN zur Berechnung der verbleibenden Auftragsmenge folgende Formel: Dann verwendet LN die verbleibende Auftragsmenge zur Berechnung der Produktionszeit (die verbleibende Produktionszeit). Weitere Informationen zu den Berechnungsverfahren der (verbleibenden) Produktionszeit in LN finden Sie in den Hilfethemen unter "Verwandte Themen". Berechnungsverfahren: Aufgewendete Zeit Wenn das Feld Berechnungsverfahren für restliche Produktionszeit auf die Option Aufgewendete Zeit gesetzt ist, führt LN zur Berechnung der verbleibenden Produktionszeit die folgenden Schritte aus: Berechnen der aufgewendeten Zeit anhand der folgenden Formel: Summe Mitarbeiterstunden + Summe Maschinenstunden. Berechnen der gesamten Zeit anhand der folgenden Formel: Summe geplante Mitarbeiterstunden + Summe geplante Maschinenstunden. Berechnen der verbleibenden Produktionszeit anhand der in den vorigen Schritten ermittelten Werte: Verwandte Themen Berechnen der Produktionszeit in Arbeitsgängen |