| # Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) Mit diesem Programm können Sie das Kopieren von Daten von K-Stücklisten in Produktionsstücklisten freigeben, das heißt Sie nutzen das Programm, um die Daten zu kopieren, die Sie in vorherigen Programmen generiert haben. Aktualisierungsverfahren Daten können Sie entweder anhand von Stücklistenmassenänderungen freigeben oder Sie geben Daten für einzelne Artikel frei. Bevor Sie dieses Programm für einzelne Konstruktionsartikel ausführen, müssen Sie die Kopierdaten der Konstruktionsstückliste für die entsprechenden Artikel im Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) aufzeichnen. Bevor Sie dieses Programm für Versionen ausführen, die durch Stücklistenmassenänderungen generiert wurden, müssen Sie das Programm Kopierdaten K-Stückliste nach Stücklistenmassenänderung generieren (tiedm3235m000) ausführen. Auswahlbereich Wenn Sie Mit Stücklistenmassenänderung im Feld Aktualisierungsverfahren auswählen, können Sie den Bereich der Stücklistenmassenänderungen auswählen, für den Sie Daten freigeben wollen. Wenn Sie Ohne Stücklistenmassenänderung im Feld Aktualisierungsverfahren auswählen, können Sie den Bereich der K-Artikelversionen und der Hauptartikel (der übergeordneten Stücklistenartikel) auswählen, für den Sie Daten freigeben wollen. Hinweis Die Stücklistenmassenänderung kann nicht freigegeben werden, wenn K-Artikel anhand von Stücklistenmassenänderungen freigegeben wurden, diese K-Artikel jedoch keine Beziehung zu einem Artikel haben. Verwandte Themen Freigeben von Konstruktionsdaten Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Konstruktionsstücklisten Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Aktualisierungsverfahren Mit diesem Programm können Sie das Kopieren von Daten von K-Stücklisten in Produktionsstücklisten freigeben. Aktualisierungsverfahren Daten können Sie entweder anhand von Stücklistenmassenänderungen oder aber für einzelne Artikel freigeben. Außerdem können Sie definieren, ob alle oder nur bestimmte Stücklistenpositionen kopiert werden sollen. Auswahlbereich Wenn Sie Mit Stücklistenmassenänderung im Feld Aktualisierungsverfahren ausgewählt haben, können Sie den Bereich der Stücklistenmassenänderungen auswählen, für den Sie Daten freigeben wollen. Wenn Sie Ohne Stücklistenmassenänderung im Feld Aktualisierungsverfahren ausgewählt haben, können Sie den Bereich der K-Artikelversionen und der Hauptartikel (der übergeordneten Stücklistenartikel) auswählen, für den Sie Daten freigeben wollen. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Freigeben von Konstruktionsdaten Konstruktionsstücklisten Aktualisierungsverfahren für Produktionsstückliste Wählen Sie das Verfahren aus, mit dem Sie Daten von der Konstruktionsstückliste (K-Stückliste) in die Produktionsstückliste kopieren wollen. Wenn das Kontrollkästchen P-Stücklistenhistorie im Programm Parameter Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) (tiedm0100m000) nicht markiert ist, werden die P-Stücklistenpositionen mit den kopierten Daten überschrieben. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erhalten die kopierten Daten neue Folgenummern Zulässige Werte Mögliche Werte Verwandte Themen Konstruktionsstücklisten Freigeben von Konstruktionsdaten Verwenden der Felder "Von" und "Bis" Stücklistenmassenänderung Wählen Sie den Bereich der Stücklistenmassenänderungen aus, den Sie verwenden wollen, um Konstruktionsdaten in Produktionsdaten zu kopieren. Stücklistenmassenänderung Wählen Sie den Bereich der Stücklistenmassenänderungen aus, den Sie verwenden wollen, um Konstruktionsdaten in Produktionsdaten zu kopieren. Von K-Artikel Wählen Sie den Bereich der K-Artikel aus, deren Versionen Sie vom Konstruktionsumfeld in das Produktionsumfeld kopieren wollen. Wenn die von Ihnen generierten Kopierdaten die Stücklisten dieser Artikel umfassen, werden auch diese kopiert. Bis K-Artikel Wählen Sie den Bereich der K-Artikel aus, deren Versionen Sie vom Konstruktionsumfeld in das Produktionsumfeld kopieren wollen. Wenn die von Ihnen generierten Kopierdaten die Stücklisten dieser Artikel umfassen, werden auch diese kopiert. Version Wählen Sie den Bereich der K-Artikelversionen aus, die Sie vom Konstruktionsumfeld in das Produktionsumfeld kopieren wollen. Wenn die von Ihnen generierten Kopierdaten die Stücklisten dieser Artikel umfassen, werden auch diese kopiert. Version Wählen Sie den Bereich der K-Artikelversionen aus, die Sie vom Konstruktionsumfeld in das Produktionsumfeld kopieren wollen. Wenn die von Ihnen generierten Kopierdaten die Stücklisten dieser Artikel umfassen, werden auch diese kopiert. Von Hauptartikel Wählen Sie den gewünschten Bereich von Zielproduktionsartikeln aus. Wie ein K-Artikel in diesen Artikel kopiert wird, hängt von dem Wert im Feld "Konstruktionsartikelbeziehungen aktualisieren" für den Artikel im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) ab. Sie können das Feld "Konstruktionsartikelbeziehungen aktualisieren" mit dem Programm Konstruktionsartikelbeziehungen aktualisieren (tiedm3220m000) ändern. Bis Hauptartikel Wählen Sie den gewünschten Bereich von Zielproduktionsartikeln aus. Wie ein K-Artikel in diesen Artikel kopiert wird, hängt von dem Wert im Feld "Konstruktionsartikelbeziehungen aktualisieren" für den Artikel im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) ab. Sie können das Feld "Konstruktionsartikelbeziehungen aktualisieren" mit dem Programm Konstruktionsartikelbeziehungen aktualisieren (tiedm3220m000) ändern. Mehrstufig freigeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Daten mehrstufig, und nicht einstufig, freigegeben. Wenn Sie beispielsweise mit der K-Stücklistenstruktur A-B-C arbeiten und eine mehrstufige Freigabe ausführen, werden bei der Freigabe von A auch die K-Stücklisten von B und C freigegeben. Dokumentverknüpfungen kopieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch alle angehängten Dokumente während des Kopiervorgangs kopiert. Wenn Sie beispielsweise mit der K-Stücklistenstruktur A-B-C arbeiten und eine mehrstufige Freigabe ausführen, werden bei der Freigabe von A auch die angehängten Dokumente von B und C freigegeben. Vorhandene P-Stückliste überschreiben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine vorhandene Produktionsstückliste überschrieben und für den höchsten K-Artikel wird keine neue Version erstellt. Dieses Kontrollkästchen können Sie dann markieren, wenn viele Änderungen auf unterer Ebene freigegeben werden müssen und keine neue Version für den höchsten K-Artikel erstellt werden soll. Die Fehlermeldung Keine gültigen Kopierdaten für K-Stückliste vorhanden. erscheint nicht und das Programm wird fortgesetzt. |