| # Parameter Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) (tiedm0100m000) Mit diesem Programm definieren Sie die Parameter für das Modul Konstruktionsdatenverwaltung. Dieses Programm enthält folgende Daten: Auflistung der historischen Parametersätze für das Modul Konstruktionsdatenverwaltung und ihre Gültigkeitsdaten. Der aktuelle Parametersatz (ohne Gültigkeitsdatum) ist der erste Datensatz in der Liste. Doppelklicken Sie auf einen der Parametersätze aus der Historie, um die historischen Einstellungen abzufragen. Durch einen Doppelklick auf den Parametersatz ohne Gültigkeitsdatum am Anfang der Liste können Sie die aktuellen Parametereinstellungen abfragen oder bearbeiten. Wenn Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen und den neuen Parametersatz abspeichern, führt LN folgende Schritte aus: Hinzufügen des neuen Parametersatzes zur Historie. Der aktuelle Satz am Anfang der Liste wird aktualisiert. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Gültig ab Datum und Uhrzeit des Zeitpunkts, ab dem die Parameter gültig sind. Die Parameter gelten bis zum Gültigkeitsdatum neuerer Parametereinstellungen. Der aktuelle Parametersatz hat kein Gültigkeitsdatum. Bezeichnung Die Beschreibung des Parametersatzes. Nummerngruppe für Stücklistenmassenänderung Wenn Sie eine Stücklistenmassenänderung im Programm Stücklistenmassenänderung (tiedm3110m000) definieren, verwendet LN die erste freie Nummer, um eine Auftragsnummer zu generieren. Mit dem Parameter, den Sie hier eingeben, legen Sie fest, aus welcher Nummerngruppe die freie Nummer generiert wird. Verwandte Themen Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen Nummerngruppe für Stücklistenmassenänderung Die Bezeichnung der Nummerngruppe, die zum Generieren von Stücklistenmassenänderungen in der Konstruktionsdatenverwaltung verwendet wird. Verwandte Themen Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen Nummernkreis für Version LN verwendet den Nummernkreis, den Sie in dieses Feld eingeben, um Versionsnummern für die Versionen von Konstruktionsartikeln zu generieren. Kopierte Artikel anpassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Standardartikel, die in Projektartikel kopiert wurden, während eine Konstruktionsstückliste in eine Produktionsstückliste kopiert wurde, zu Projektartikeln in der Produktionsstückliste. Die Stückliste und der Arbeitsplan werden ebenfalls kopiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, bleibt ein Artikel ein Standardartikel, wenn er in eine Projektstückliste kopiert wird. Verwandte Themen Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Konstruktionsstücklisten P-Stücklistenhistorie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist,, wenn Sie eine K-Stückliste in eine Produktionsstückliste kopieren, werden die Positionen der alten Produktionsstückliste beibehalten; die neuen (aus der K-Stückliste kopierten) Positionen haben neue Folgenummern (eine Unterteilung der Positionsnummer). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die alten Stücklistendaten überschrieben. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Stücklistenhistorie im Modul Konstruktionsdatenverwaltung. Verwandte Themen Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Konstruktionsstücklisten Manuelle Versionsnummerierung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Versionsnummern beim Erstellen neuer Versionen manuell eingeben. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie eine Stücklistenmassenänderung freigeben, müssen Sie folgende Schritte ausführen: Erstellen Sie eine neue Stücklistenmassenänderung. Definieren Sie die Maßnahmen für die Massenänderung. Definieren Sie eine Liste, in der erfasst wird, welche Artikel einbezogen/nicht einbezogen werden sollen. Generieren Sie Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung. Ändern Sie den Status der Stücklistenmassenänderung in Genehmigt durch Konstruktion. Sie werden gefragt, ob Sie die Version für die Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung manuell erstellen möchten. Wählen Sie "Ja". Das Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) wird aufgerufen. Wählen Sie Konstruktionsartikelversionen im Menü Zusatzoptionen. Erstellen Sie eine neue Version für alle Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung. Kopieren Sie keine K-Stückliste einer früheren Version in die neue Version. Die Frage, ob die K-Stückliste kopiert werden soll, wird automatisch unterdrückt, wenn das Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) vom Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) geöffnet wird und das Kontrollkästchen Manuelle Versionsnummerierung markiert ist. Legen Sie das gewünschte Gültigkeitsdatum für die Versionen fest, wenn Sie die neuen Versionen im manuellen Versionsnummerierungsmodus erstellen. Im Programm Stücklistenmassenänderung (tiedm3110m000) können Sie nicht das Gültigkeitsdatum für Versionen festlegen. Geben Sie die neuen Versionen für alle Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung im Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000) ein, indem Sie auf die Positionen der Konstruktionsartikel doppelklicken. Wechseln Sie zum Programm Stücklistenmassenänderung (tiedm3110m000). Verarbeiten Sie die Änderungen in der Konstruktionsstückliste für die Stücklistenmassenänderung. Ändern Sie den Status der Stücklistenmassenänderung in Genehmigt durch Produktion. Sie werden gefragt, ob Sie die Versionen für die Produktion genehmigen, eine Beziehung für Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung erstellen und Kopierdaten für die K-Stückliste generieren möchten. Wählen Sie für alle Fragen die Antwort "Ja". Geben Sie die Stücklistenmassenänderung frei. Hinweis Wenn Sie bereits mit Versionen arbeiten, ändern Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens nicht. So verhindern Sie eine inkonsistente Nummerierung der Versionen. Gültigkeitsdaten der Versionen in K-Stückliste vergleichen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Version einer Komponente in einer K-Stückliste der Version des übergeordneten Artikels entsprechen oder älter sein als diese. Sie können keine Komponente erfassen, deren Version jünger ist als die Version des übergeordneten Artikels. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, übergeht LN diese Prüfungen. Wenn Sie K-Stücklisten von oben nach unten anlegen, wenn Sie also beim Hauptartikel anfangen und dann die Komponenten anlegen bzw. hinzufügen, kann eine Überprüfung der Gültigkeitsangaben der Versionen zu Problemen führen. Bei Genehmigung durch Produktion in Artikel kopieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wenn Sie die Version eines Konstruktionsartikels auf Genehmigt durch Produktion setzen, kopiert LN die Version des Konstruktionsartikels in einen Artikel. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, und Sie die Version eines Konstruktionsartikels auf Genehmigt durch Produktion setzen, kopiert LN die Version des Konstruktionsartikels nicht in einen Artikel. Wenn Sie die Version eines Konstruktionsartikels auf Genehmigt durch Produktion setzen möchten, wählen Sie im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) die Version aus und klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Genehmigen durch Produktion. Hinweis Die Version eines Artikels kann nur aktualisiert werden, wenn Konstruktionsartikelbeziehungen vorhanden sind. Verwandte Themen Konstruktionsartikel Leere K-Stücklisten freigeben Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob die Produktionsstückliste eines Produktionsartikels abläuft, wenn eine K-Artikelversion, für die keine K-Stückliste definiert wurde, freigegeben wird. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die verknüpften Produktionsstücklistenpositionen bei der Freigabe ungültig (d. h. erhalten den Status "Abgelaufen"). Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die verknüpften Produktionsstücklistenpositionen nicht geändert. Artikelbezeichnung und Suchbegriffe überschreiben Dieser Parameter legt fest, ob bei der Aktualisierung von Produktionsartikeln aus Konstruktionsartikeln die Artikelbezeichnung und Suchbegriffe überschrieben werden sollen. Hinweis Der Parameter wird nur verwendet, wenn die Aktualisierung aus der Anwendung Business Objects (PLM Integrationen) gestartet wird. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Suchbegriff und Bezeichnungen des Zielartikels überschrieben. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Suchbegriff und Bezeichnungen des Zielartikels nicht überschrieben. Physische Attribute überschreiben Dieser Parameter legt fest, ob bei der Aktualisierung von Produktionsartikeln aus Konstruktionsartikeln die Artikelfelder überschrieben werden sollen. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden diese Artikelfelder überschrieben: Gewichtseinheit Gewicht Material Standard Größe Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die angegebenen Felder nicht überschrieben. Artikelsignal-Code kopieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Artikelsignal-Code des K-Artikels während des Kopierens des K-Artikels in den Standardartikel mit kopiert werden. Text kopieren Dieser Parameter legt fest, wie bei der Aktualisierung von Produktionsartikeln aus Konstruktionsartikeln das Feld "Artikeltext" behandelt wird. Zulässige Werte: Aus Konstruktionsartikeln: Der Artikeltext wird aus dem K-Artikeltext kopiert. Aus K-Artikelversion: Der Artikeltext wird aus dem Text der K-Artikelversion kopiert. Nicht kopieren: Der Artikeltext wird nicht kopiert. |