| # Maßnahme für Stücklistenmassenänderung (tiedm3120m000) Mit diesem Programm listen Sie die für die Stücklistenmassenänderung definierten Maßnahmen auf. Wenn der Status der Stücklistenmassenänderung In Bearbeitung lautet, können Sie in diesem Programm Daten ändern. Wenn Sie mit einer Maßnahme für eine Stücklistenmassenänderung eine Komponente hinzufügen, können Sie diese Komponente nicht mit einer anderen Maßnahme löschen oder ersetzen, die mit der gleichen Stücklistenmassenänderung verknüpft ist. Dies können Sie umgehen, indem Sie zuerst diese Komponente löschen und dann mit Hilfe derselben Stücklistenmassenänderung wieder einfügen. Die K-Stücklistenmenge der hinzugefügten Komponente kann von der K-Stücklistenmenge des Originals abweichen. In diesem Fall wird der Wert im Feld Menge in K-Stückliste unabhängig vom Wert im Feld Art der Ersetzung als absolute Menge verwendet. Folgende Maßnahmen können Sie für eine K-Stücklistenkomponente durchführen: Hinzufügen Löschen Ersetzen Wenn Sie Ersetzen auswählen, können Sie das Feld Art der Ersetzung als Operator verwenden, um die Menge in K-Stückliste zu ändern. Wenn das Kontrollkästchen K-Artikel pro Maßnahme ein-/ausschließen im Programm Stücklistenmassenänderung (tiedm3110m000) markiert ist, können Sie das Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) im Menü Zusatzoptionen aufrufen, um eine Liste der K-Artikel zu definieren, die bei Anwendung der Maßnahme für die Stücklistenmassenänderung ein- oder ausgeschlossen werden. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Referenzangaben und Stücklistenmassenänderungen Stücklistenmassenänderung In diesem Feld wird die Stücklistenmassenänderungsnummer angegeben, die LN anhand der Nummerngruppe generiert, die Sie im Feld Nummerngruppe für Stücklistenmassenänderung im Programm Parameter Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) (tiedm0100m000) eingeben. Massenänderungsstatus Der Auftragsstatus. Position In diesem Feld wird die Positionsnummer der Stücklistenmassenänderung angegeben, die die Maßnahme für die Stücklistenmassenänderung eindeutig identifiziert. Maßnahme für Stücklistenmassenänderung In diesem Feld wird die Maßnahme der Stücklistenmassenänderung angegeben. Zulässige Werte Art der Aktivität für Änderungsauftrag Art der Ersetzung In diesem Feld wird festgelegt, wie das Feld Menge in K-Stückliste im Programm Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten (tiedm3205m000) behandelt wird, wenn als Maßnahme für Stücklistenmassenänderung Ersetzen angegeben ist. K-Artikel ein-/ausschließen In diesem Feld wird festgelegt, ob die Artikel, die Sie im Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) definieren, in die Stücklistenmassenänderung eingeschlossen bzw. aus ihr ausgeschlossen werden. Wenn Sie Einschließen auswählen, werden nur die K-Artikel durch die Stücklistenmassenänderung geändert, die im Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) als zu diesem Auftrag gehörig aufgelistet sind. Hinweis Wenn Sie Ausschließen auswählen, aber keine Artikel definieren, werden alle K-Artikel in die Stücklistenmassenänderung eingeschlossen. Verbrauchsmaterial berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kopiert LN auch das Restmaterial der Komponenten der K-Stückliste, das Sie im Programm Verbrauchs- und Ersatzmaterial nach K-Stückliste (tiedm2115m000) definiert haben. Wenn Sie das Programm Kopierdaten K-Stückliste nach Stücklistenmassenänderung generieren (tiedm3235m000) oder das Programm Stücklistenmassenänderung verarbeiten (tiedm3250m000) ausführen, kopiert LN dieses Material in das Programm Verbrauchs- und Ersatzmaterial in Kopierdaten K-Stückliste (tiedm2125m000). Verwandte Themen Aufbrauchen von Restbeständen veralteter Artikel Alternatives Material berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kopiert LN auch das alternative Material der Komponenten der K-Stückliste, das Sie im Programm Verbrauchs- und Ersatzmaterial nach K-Stückliste (tiedm2115m000) definiert haben. Wenn Sie das Programm Kopierdaten K-Stückliste nach Stücklistenmassenänderung generieren (tiedm3235m000) oder das Programm Stücklistenmassenänderung verarbeiten (tiedm3250m000) ausführen, kopiert LN dieses Material in das Programm Verbrauchs- und Ersatzmaterial in Kopierdaten K-Stückliste (tiedm2125m000). Verwandte Themen Alternatives Material in Stücklisten Maßnahme auf Ebene der Referenzangabe Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine Maßnahme für eine Stücklistenmassenänderung definieren, die Referenzangaben hinzufügen, ersetzen oder löschen soll. Im Feld Neue Referenzangabe und/oder im Feld Alte Referenzangabe können Sie Referenzangaben eingeben. Verwandte Themen Referenzangaben und Stücklistenmassenänderungen Alte Art In diesem Feld wird die Artikelart der Komponente angegeben, die von der Stücklistenmassenänderung betroffen ist. Alte Komponente In diesem Feld wird der Komponentenartikel angegeben, den Sie löschen wollen, wenn Sie die Maßnahme für die Stücklistenmassenänderung ausführen bzw. den Sie durch eine andere Komponente ersetzen wollen. Alte Referenzangabe In diesem Feld wird die Referenzangabe angegeben, die Sie löschen wollen, wenn Sie die Maßnahme für die Stücklistenmassenänderung ausführen bzw. die Sie durch eine andere Referenzangabe ersetzen wollen. Verwandte Themen Referenzangaben und Stücklistenmassenänderungen Alte Referenzangabe In diesem Feld wird die Bezeichnung der Referenzangabe angegeben. Dabei kann es sich beispielsweise um einen Artikel-Code handeln, der angibt, wo Sie einen Komponentenartikel montieren müssen. Neue Art In diesem Feld wird die Artikelart der Ersatzkomponente bzw. der zusätzlichen Komponente angegeben. Neue Komponente In diesem Feld wird der Ersatzartikel bzw. der zusätzliche Artikel angegeben. Neue Referenzangabe In diesem Feld wird die Referenzangabe angegeben, die die alte Komponente ersetzt, wenn Sie die Maßnahme für die Stücklistenmassenänderung ausführen, bzw. die Referenzangabe, die Sie hinzufügen wollen. Verwandte Themen Referenzangaben und Stücklistenmassenänderungen Neue Referenzangabe In diesem Feld wird die Bezeichnung der Referenzangabe angegeben. Dabei kann es sich beispielsweise um einen Artikel-Code handeln, der angibt, wo Sie einen Komponentenartikel montieren müssen. Länge In diesem Feld werden die Länge und Breite der Ersatzkomponente bzw. derjenigen Komponente angegeben, die zur K-Stückliste hinzugefügt werden soll. Länge In diesem Feld wird die Länge der Ersatzkomponente oder der Komponente angegeben, die zur Konstruktionsstückliste hinzugefügt werden soll. Breite In diesem Feld wird die Breite der Ersatzkomponente oder der Komponente angegeben, die zur Konstruktionsstückliste hinzugefügt werden soll. Stückzahl In diesem Feld wird angegeben, wie viele Einheiten der Ersatzkomponente erforderlich sind. Menge in K-Stückliste In diesem Feld wird die Nettomenge der Komponente in der Konstruktionsstückliste angegeben. Wenn LN neue K-Stücklisten generiert, verwendet das Programm den Wert im aktuellen Feld in Kombination mit der Maßnahme für Stücklistenmassenänderung. Dabei gibt es drei Möglichkeiten: Löschen. Das Feld ist nicht anwendbar. Hinzufügen. Der Wert dieses Feldes wird als Wert des Feldes Nettomenge im Programm Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten (tiedm3205m000) betrachtet. Die Menge in der K-Stückliste wird in gleicher Weise berechnet wie für Komponenten in der Produktionsstückliste: Nettomenge = ( Länge x Stücklistenumrechnungsfaktor) x ( Breite x Stücklistenumrechnungsfaktor) x Anzahl Einheiten/ Umrechnungsfaktor Wenn die Komponente keine Breite hat, wird der Wert, der sich aus der Multiplikation von Breite x Stücklistenumrechnungsfaktor ergibt, aus der Berechnungsformel ausgelassen. Umrechnungsfaktoren können Sie im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) definieren. LN verwendet den Umrechnungsfaktor, der auf die Einheiten des Artikels beziehungsweise des K-Artikels anwendbar ist. Der Stücklistenumrechnungsfaktor ist der Faktor für die Umrechnung der Basiseinheit in die Stücklisteneinheit. Er wird von der Stücklisteneinheit abgeleitet. Ersetzen. Das Feld wird mit der Nettomenge als Wert und der Art der Ersetzung als mathematischem Operator berechnet. Wenn möglich, berechnet LN zunächst die Nettomenge anhand der vorher genannten Formel. Wenn LN die Nettomenge nicht mit der vorher genannten Formel berechnen kann, verwendet LN den Wert im aktuellen Feld, um die Nettomenge im Programm Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten (tiedm3205m000) mit der Art der Ersetzung als mathematischem Operator zu berechnen. Beispiel
Stückzahl | 3
Länge | 2
Breite | 4
Stücklistenumrechnungsfaktor | 1
Umrechnungsfaktor | 1
LN berechnet die neue Nettomenge = 3 x (2 x 1) x (4 x 1) / 1= 24 = Menge in K-Stückliste. Wenn dies nicht möglich ist, weil beispielsweise keine Länge angegeben war, nimmt LN den Wert der Menge in der K-Stückliste als neuen Wert der Nettomenge. Maßnahme für Stücklistenmassenänderung = Ersetzen Art der Ersetzung = + (Addition) Nettomenge (alt) = 5 Nettomenge (neu, im Programm Änderungen in Konstruktionsstücklisten verarbeiten (tiedm3205m000)) = ( Menge in K-Stückliste) x ( Art der Ersetzung) x ( Nettomenge (alt)) = 24 + 5 = 29 Verwandte Themen Berechnen von Nettomengen Konstruktionsstücklisten Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Alle Maßnahmen müssen auf Artikel zutreffen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die K-Artikel, die im Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) ausgewählt wurden und auf die alle Stücklistenmassenänderungspositionen anwendbar sind, für eine Änderung in Betracht gezogen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die K-Artikel, die im Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) ausgewählt wurden und auf die mindestens eine Stücklistenmassenänderungsposition anwendbar ist, für eine Änderung in Betracht gezogen. Hinweis Das Feld bezieht sich auf K-Artikel, die sowohl direkt als auch indirekt im Programm Konstruktionsartikel ein-/ausschließen (tiedm3121m000) aufgelistet sind. Beispiel Im Programm Maßnahme für Stücklistenmassenänderung (tiedm3120m000) definieren Sie zwei Stücklistenmassenänderungspositionen: Metall-Rad löschen. Metall-Pedal durch Kunststoff-Pedal ersetzen. Wenn das Kontrollkästchen Alle Maßnahmen müssen auf Artikel zutreffen markiert ist, wird die Stücklistenmassenänderung für die Komponenten von "Fahrrad Rot" ausgeführt, da alle Positionen anwendbar sind. wird die Stücklistenmassenänderung weder für "Fahrrad Blau" noch für "Fahrrad Gelb" ausgeführt, da nur eine der Positionen anwendbar ist. Wenn das Kontrollkästchen Alle Maßnahmen müssen auf Artikel zutreffen nicht markiert ist, wird die Stücklistenmassenänderung für alle Fahrräder ausgeführt, da jedes Fahrrad eine Komponente umfasst, auf die eine Stücklistenmassenänderungsposition anwendbar ist. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen K-Artikel pro Maßnahme ein-/ausschließen markiert ist, ist dieses Feld nicht verfügbar. Mengenunabhängig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Nettomenge des K-Artikels kopiert, um die Ausschussmenge in der Stückliste zu aktualisieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Nettomenge des K-Artikels kopiert, um die Nettomenge der Stückliste zu aktualisieren. |