| # Definieren von Prüfverfahren für Arbeitsgänge Definieren von Prüfverfahren für Arbeitsgänge Wenn das Kontrollkästchen Arbeitsplan (TI) im Programm Parameter Quality Management (qmptc0100m000) markiert ist, können Sie das Paket Qualität zum Prüfen von Produkten aus Arbeitsgängen verwenden. Sie können die Qualitätsanforderungen für jeden Arbeitsgang in Qualität festlegen. Wenn das Kontrollkästchen Arbeitsplan (TI) im Programm Parameter Quality Management (qmptc0100m000) markiert ist, können Sie das Programm Auftragsbezogene Aufträge - nach Herkunft (qmptc0149m000) über die Zoom-Funktion aus dem Programm Produktionsplanung (tisfc0110m000) aufrufen. Sie können aus vier Verfahren auswählen, nach denen die Interaktion zwischen dem Modul Produktion und dem Paket Qualität in Bezug auf Arbeitsgänge erfolgen soll: Die Unterbaugruppen werden geprüft. Die Arbeitsgänge werden jedoch durch die Prüfaufträge in keiner Weise beeinträchtigt (Verfahren A). Bevor Sie einen Arbeitsgang fertigmelden, müssen Sie die Unterbaugruppen prüfen. Sie können jedoch, unabhängig von den Prüfergebnissen, jede beliebige Menge als fertiggestellt bzw. abgelehnt melden (Verfahren B). Bevor Sie Mengen als fertiggestellt oder abgelehnt melden können, müssen Sie die Unterbaugruppen prüfen. Aus diesen Prüfungen ergeben sich Empfehlungen für die fertiggestellten und abgelehnten Mengen (Verfahren C). Bevor Sie Mengen als fertiggestellt oder abgelehnt melden können, müssen Sie die Unterbaugruppen prüfen. Durch die Prüfergebnisse werden die abgeschlossene und die abgelehnte Menge bestimmt. Sie können diese Mengen nicht ändern (Verfahren D). In folgenden Feldern wird festgelegt, welches der oben genannten Verfahren verwendet wird: Sperrverfahren QM empfiehlt Sie finden diese Felder im Programm Standardaufträge - nach Herkunft (qmptc1120m000). LN verwendet Verfahren A, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Sperrverfahren = Weiter Kontrollkästchen QM nur empfohlen ist markiert LN verwendet Verfahren B, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Sperrverfahren = Sperren, wenn AG fertig Kontrollkästchen QM nur empfohlen ist markiert LN verwendet Verfahren C, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Sperrverfahren = Sperren während AG Kontrollkästchen QM nur empfohlen ist markiert LN verwendet Verfahren D, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Sperrverfahren = Sperren während AG Kontrollkästchen QM nur empfohlen ist nicht markiert LN bestimmt den Wert für diese Felder auf der Grundlage der in den folgenden Programmen eingegebenen Daten: Qualitätskombinationen (qmptc0111m000) Auftragsbezogene Aufträge - nach Herkunft (qmptc0149m000) Verwandte Themen Einsatz von QM für Arbeitsgänge Einsatz von QM für Artikel aus Produktionsaufträgen Einsatz von QM für Material aus Produktionsaufträgen |