| # Beispiele für Gutmengen Beispiel 1 Bei der Produktion von Glühlampen beträgt die Ausschussmenge in der Regel 2 %. Die Gutmenge beträgt folglich 98 %. Wenn 1000 funktionstüchtige Glühlampen produziert werden sollen, müssen 1020 (=1000/0,98) Glühlampen geplant werden. Legen Sie hierzu den Prozentsatz der Gutmenge auf 98 % fest. Die Art der Gutmenge ist Als Ausschuss. Nach dem Fertigmelden des Arbeitsgangs muss die Menge der abgelehnten Glühlampen erfasst werden. Beispiel 2 Zur Herstellung eines Stahlkabels werden sechs Stahldrähte zusammengedreht. Der Nettobedarf für 1000 m Kabel ist 6 x 1000 m Draht. Eine Länge von 1000 m Draht führt aufgrund der Verdrehung nur zu 750 m Kabel. Die Gutmenge ist auf 75 % festgelegt. Beim Fertigmelden des Arbeitsgangs muss keine Ausschussmenge von 6 x 250 m Kabel erfasst werden, da die Art der Gutmenge Als endgültiger Verlust lautet. Beispiel 3 Bei einem Mischarbeitsgang verringert sich das Gesamtgewicht des Produkts aufgrund von Verdunstung. Der Ausschuss gibt die verlorene Menge an. Die Art der Gutmenge ist Als endgültiger Verlust. Verwandte Themen Gutmenge |