- | # Wie LN den geleisteten Aufwand (das erwartete Ist (BCWP)) berechnet Bei der Fortschrittsbemessung und -überwachung kann der geleistete Aufwand auf verschiedene Weise berechnet werden. Das hängt von verschiedenen Einstellungen ab: Im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) wurden Kosten für einen Nachtrag erfasst, für die Folgendes gilt: Das Berechnungsverfahren Rechnungsbetrag wurde auf Istkosten gesetzt. Als Nachtragsart wurde nicht Zu verrechnende Differenzmengen eingestellt. In diesem Fall berechnet LN den geleisteten Aufwand folgendermaßen:
      Geleisteter Aufwand = Budgetbetrag * Fortschritt
- Wenn es sich bei dem Projekt um ein Projekt mit Fakturierung nach Aufwand handelt, können die Kosten nicht mittels eines Nachtrags erfasst werden. Zwischenergebnisse werden nicht erfasst und aus der Fortschrittserfassung ergibt sich, dass die Produktion noch nicht beendet ist. In diesem Fall berechnet LN den geleisteten Aufwand folgendermaßen:
      Geleisteter Aufwand = In Historie gebuchte Kosten
- Für einen Nachtrag sind Kosten erfasst worden, wobei das Feld Nachtragsart im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Zu verrechnende Differenzmengen gesetzt ist. Für einen Teil des Projekts (z. B. eine Anzahl Materialpositionen für ein bestimmtes Element), für den aus den Fortschrittsdaten hervorgeht, dass die Herstellung beendet oder größer als 100% ist, berechnet LN den geleisteten Aufwand folgendermaßen:
      Geleisteter Aufwand = Budgetbetrag ((Budgetmenge * Fortschritt) - Budgetmenge) * Verkaufspreis im Überwachungsbudget
- Hinweis: In den Situationen 3 und 4 werden die Materialkosten des geleisteten Aufwands um den in den Fortschrittsdaten angegebenen Bestand heraufgesetzt und dann mit den internen Kosten für das Material multipliziert. Anderenfalls berechnet LN den geleisteten Aufwand folgendermaßen:
      Geleisteter Aufwand = Budgetbetrag * Fortschritt
Hinweis: In den Situationen 3 und 4 werden die Materialkosten des geleisteten Aufwands um den in den Fortschrittsdaten angegebenen Bestand heraufgesetzt und dann mit den internen Kosten für das Material multipliziert. |