| # Erstellen einer Stückliste aus einer Standardproduktionsstückliste Mit Hilfe des Programms Stückliste aus Standardproduktionsstückliste erstellen (tscfg1210m200) kopieren Sie eine Produktionsstückliste in eine Stückliste. Diese Funktion kann bei der Zusammenstellung von Installationsgruppen hilfreich sein. Hinweis Um dieses Programm verwenden zu können, muss das Paket Fertigung implementiert sein/werden. Markieren Sie das Kontrollkästchen Fertigung (TI) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000). Die Stückliste kann dabei weniger Artikel enthalten als die Produktionsstückliste. Vorgehensweise Rufen Sie das Programm Stücklisten (tscfg1110m000) auf. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf "Aus Standardproduktionsstückliste erstellen", um das Programm Stückliste aus Standardproduktionsstückliste erstellen (tscfg1210m200) aufzurufen. Geben Sie im Feld "Produktionsstückliste" den obersten Artikel an, von dem kopiert werden soll, oder wählen Sie diesen aus. Markieren Sie unter "Einstellungen" das Kontrollkästchen "Gültigkeit prüfen", um ein Datum einzugeben, mit dem LN die Gültigkeit des Produktionsstücklistenartikels prüfen kann. LN kopiert nur die Artikel, die am angegebenen Datum gültig sind. Um alle Artikel zu kopieren, müssen Sie die Markierung des Kontrollkästchens "Gültigkeit prüfen" aufheben. Klicken Sie auf Erstellen. Hinweis Wenn die Stückliste für den obersten Artikel in der Produktionsstückliste bereits vorhanden ist, wird die Frage "Stückliste bereits vorhanden. Überschreiben?" angezeigt. Wenn Sie auf diese Frage mit "Ja" antworten, wird die vorhandene Stückliste vollständig ersetzt. Achten Sie darauf, dass die Artikelstandarddaten im Programm "Artikel - Allgemein (Voreinstellungen) (tcibd0502m000)" für die Kombination aus Artikelart und Artikelgruppe der Artikel in der Produktionsstückliste vorhanden sind. Die Stücklisten kundenspezifischer Artikel können nicht kopiert werden. Sie können die kundenspezifische Stückliste mit Hilfe des Programms Kundenspezif. Produktstruktur in Standard-Struktur kopieren (tipcs2232m000) in eine Standardproduktionsstückliste kopieren und wie in diesem Hilfethema beschrieben fortfahren. LN erstellt die Stückliste im Paket Service immer für einen (1) übergeordneten Artikel. Falls die Produktionsstückliste in der Position des obersten Artikels mehr als einen (1) Artikel aufweist, konvertiert LN daher die Menge der Stücklistenartikel in eine Menge von Eins (1) für den obersten Artikel. Wenn Sie eine Stückliste für Fertigungsartikel mit einer Stücklistenmenge erstellen, die größer ist als eins (1), kann sich daraus eine Bruchteilmenge an Stücklistenkomponenten ergeben. LN kopiert Artikel aus Produktionsstücklisten (P-Stücklisten), die im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) oder im Programm Service-Artikel - Voreinstellungen (tsmdm2105m000) aufgeführt sind, in die neue Stückliste. Hinweis Artikel der Produktionsstückliste, die nur im Programm Service-Artikel - Voreinstellungen (tsmdm2105m000) aufgeführt sind, werden von LN (anhand der Voreinstellungen) in das Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) kopiert, wenn Sie eine neue Stückliste anlegen. LN kopiert nur die Artikel der Produktionsstückliste, deren Menge über Null (0) liegt. LN kopiert außerdem nur die Artikel der Produktionsstückliste, die eine ID-Nummer aufweisen. Achten Sie darauf, dass das Kontrollkästchen "Mit ID-Nummer" im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) für die Stücklistenartikel markiert ist. Sie können auch eine Wartungsstückliste aus der Stückliste erstellen. Dazu benötigen Sie das Programm Wartungsstückliste erstellen (tscfg2210m000). Verwandte Themen Installationsgruppenlayout - Beispiel Ändern von Stücklisten Verwalten von Wartungsstücklisten |