| # Artikel - Fracht (FM) (fmfmd1100m000) Mit diesem Programm können Sie frachtbezogene Daten für Artikel ansehen und verwalten. Die in diesem Program verwalteten Artikel stammen aus dem Paket Allgemeine Daten. Die frachtbezogenen Daten für Artikel werden für die Ladungsplanung und Frachttarifberechnung verwendet. Sie können jedem Artikel bestimmte frachtbezogene Daten zuordnen, z. B.: Frachtdaten, wie z. B. Spediteure, Transportmittelarten, Fracht-Service-Grade und Frachtklassen. Physikalische Eigenschaften, wie z. B. Größe, Form und Gewicht. Einige Artikel müssen für den Transport neu verpackt und neu verstaut werden. Das kann sich auf ihre physikalischen Eigenschaften auswirken. Hinweis Die Frachtdaten, die Form und die Werte des USt-Codes stammen aus den im Programm Artikel - Voreinstellungen für Fracht (fmfmd1101m000) definierten Werten. Wenn also für die Artikelart und Artikelgruppe des aktuellen Artikels Voreinstellungen für die Fracht vorhanden sind, werden diese automatisch in die Felder des aktuellen Programms eingefügt. Die physikalischen Eigenschaften stammen aus dem Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4500m000). Wenn bestimmte Eigenschaften nicht im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (WH) (whwmd4500m000) definiert sind, wird im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) danach gesucht. Die Maßeinheiten, die die physikalischen Eigenschaften von Artikeln ausdrücken, werden im Programm Parameter Stammdaten (fmfmd0100m000) festgelegt. Der Standardwert 0,0000 in einem Artikeldatenfeld im Gruppenfeld Abmessungen bedeutet, dass diese Abmessung nicht für die Frachtzusammenstellung oder Grobplanung verfügbar ist. Optionen im Menü "Zusatzoptionen" Über das Menü Zusatzoptionen dieses Programms können Sie folgende Programme aufrufen: Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) Artikel - Voreinstellungen für Fracht (fmfmd1101m000) Abmessungen - nach Artikeleinheiten (fmfmd1110m000) Artikel - Warenversender/-empfänger (fmfmd2100m000) Verwandte Themen Verwenden von Artikeln im Paket Fracht Artikeldaten Verwenden von Transportmittelarten Verwenden von Kombinations-Codes Verwenden von Transportmittelgruppen Verwenden von Fracht-Service-Graden Gruppieren von Frachtaufträgen Berechnung der veranschlagten Frachtkosten Verwendete Einheiten für Stück beim Überprüfen der Frachtzusammenstellung und Ladekapazität Artikel Der Artikel, für den Sie frachbezogene Daten definieren. Kombinations-Code Ein Code, der sich auf die Haupteigenschaften eines Artikels im Hinblick auf den Transport bezieht, wie z. B.: Nahrungsmittel Gefriergut Giftstoffe Kombinations-Codes werden verwendet, um zu verhindern, dass der Planungsalgorithmus Ladungen oder Sendungen mit unerwünschten Artikelkombinationen erstellt. Nahrungsmittel dürfen z. B. niemals einer Sendung zugeteilt werden, die auch Giftstoffe enthält. Um dies zu gewährleisten, erhalten Nahrungsmittel einen Kombinations-Code wie z. B. ESS und Giftstoffe einen wie TOX. Der Kombinations-Code wird zuvor vom Anwender ausgewählt oder als Voreinstellung aus einer der folgenden Quellen eingelesen: Den im Programm Artikel - Voreinstellungen für Fracht (fmfmd1101m000) definierten Voreinstellungen für die Fracht Der in diesem Programm ausgewählten Transportmittelgruppe Die im aktuellen Programm ausgewählte Transportmittelkombination. Der in diesem Programm ausgewählten Transportmittelart Der Kombinations-Code für den Artikel muss mit dem Kombinations-Code der ausgewählten Transportmittelgruppe oder Transportmittelkombination identisch sein, es sei denn, für die ausgewählte Transportmittelgruppe oder Transportmittelkombination ist kein Kombinations-Code vorhanden. Verwandte Themen Verwenden von Kombinations-Codes Mehrere Transportmittel nach Ladung Transportart Transportmittelart Der Kombinations-Code der ausgewählten Transportmittelart muss dem des aktuellen Artikels entsprechen. Sie können vorhandene Werte überschreiben, die entweder Voreinstellungen aus dem Programm Artikel - Voreinstellungen für Fracht (fmfmd1101m000) oder von anderen Anwendern ausgewählte Werte sind. Wenn im aktuellen Programm allerdings eine Transportmittelkombination oder Transportmittelgruppe ausgewählt ist und eine Transportmittelart für die Transportmittelgruppe oder Transportmittelkombination vorhanden ist, wird die Transportmittelart der Transportmittelkombination oder Transportmittelgruppe entnommen. Sie dürfen diesen Wert nicht ändern. Verwandte Themen Verwenden von Transportmittelarten Transportmittelkombination Die Transportmittelkombination. Wenn im Feld Transportmittelgruppe eine Transportmittelgruppe markiert ist, können Sie keine Transportmittelkombination markieren. Wenn für den aktuellen Artikel ein Spediteur eingefügt wird, muss die Transportmittelkombination mit diesem Spediteur verbunden werden. Im Programm Transportmittelkombinationen nach Spediteur (fmfmd0144m000) können Sie Transportmittelkombinationen mit Spediteuren verbinden. Verwandte Themen Verwenden von Transportmittelgruppen Mehrere Transportmittel nach Ladung Transportmittelgruppe Eine Klassifizierung, die zum Gruppieren von Transportmitteln verwendet wird, wie z. B.: Transporter Lastwagen Container-Schiffe Frachtflugzeuge Für jede Gruppe werden Eigenschaften festgelegt, wie z. B.: Durchschnittsgeschwindigkeit Ladekapazität Jedes im Paket Fracht definierte Transportmittel gehört zu einer Transportmittelgruppe. Zum Beispiel: Transportmittelgruppe: Transporter, Transportmittel: Transporter mit Kennziffer XX333444 . Wenn ein Spediteur im aktuellen Programm ausgewählt wird, gelangen Sie über die Zoom-Funktion in das Programm Transportmittelgruppen - nach Spediteur (fmfmd0152m000). Wenn kein Spediteur ausgewählt ist, gelangen Sie über die Zoom-Funktion in das Programm Transportmittelgruppen (fmfmd0150m000). Die Transportmittelart der ausgewählten Transportmittelgruppe muss der des aktuellen Artikels entsprechen. Für die Transportmittelgruppe, die Sie in diesem Feld auswählen, muss das Kontrollkästchen Unabhängige Verwendung zulässig markiert werden. Sie können im aktuellen Feld vorhandene Werte überschreiben, die entweder Voreinstellungen aus dem Programm Artikel - Voreinstellungen für Fracht (fmfmd1101m000) oder von anderen Anwendern ausgewählte Werte sind. Verwandte Themen Verwenden von Transportmittelgruppen Mehrere Transportmittel nach Ladung Frachtklasse Eine Klassifizierung eines Artikels im Hinblick auf: Produktdichte (Gewicht pro Quadratmeter) Verstauung (Größe, Gewicht und Form) Handhabung Haftpflicht (der Wert des Artikels) Frachtklassifizierung ist ein Kriterium, das zur Bestimmung des Transportpreises für einen Artikel verwendet wird. In LN kann eine Frachtklasse außerdem als Kriterium zur Bestimmung der Planungsgruppe von Auftragspositionen dienen. Frachtklassen werden hauptsächlich in den USA verwendet. Sie können vorhandene Werte überschreiben, die entweder Voreinstellungen aus dem Programm Artikel - Voreinstellungen für Fracht (fmfmd1101m000) oder von anderen Anwendern ausgewählte Werte sind. Die in diesem Feld ausgewählte Frachtklasse dient als Voreinstellung für Frachtaufträge, in die der aktuelle Artikel eingegeben wird. Frachtpreisgruppe Eine Gruppe von Artikeln, auf die die gleichen Preismerkmale angewendet werden. Höhe Die Höhe des Artikels, nachdem er für den Transport vorbereitet wurde. Einige Artikel müssen für den Transport neu verpackt werden. Breite Die Breite des Artikels, nachdem er für den Transport vorbereitet wurde. Einige Artikel müssen für den Transport neu verpackt werden. Länge Die Länge des Artikels, nachdem er für den Transport vorbereitet wurde. Einige Artikel müssen für den Transport neu verpackt werden. Volumen Das Volumen des Artikels, nachdem er für den Transport vorbereitet wurde. Einige Artikel müssen für den Transport neu verpackt werden. Gewicht Das Gewicht des Artikels, nachdem er für den Transport vorbereitet wurde. Einige Artikel müssen für den Transport neu verpackt werden. Länge Die voreingestellte Längeneinheit für die Stammdaten im Paket Fracht. Die voreingestellten Stammdaten werden im Programm Parameter Stammdaten (fmfmd0100m000) festgelegt. Grundfläche Die voreingestellte Grundflächeneinheit für die Stammdaten in Fracht. Die voreingestellten Stammdaten werden im Programm Parameter Stammdaten (fmfmd0100m000) festgelegt. Volumen In diesem Feld wird das voreingestellte Volumen für die Stammdaten im Paket Fracht angezeigt. Die voreingestellten Stammdaten werden im Programm Parameter Stammdaten (fmfmd0100m000) festgelegt. Gewicht In diesem Feld wird das voreingestellte Gewicht für die Stammdaten im Paket Fracht angezeigt. Die voreingestellten Stammdaten werden im Programm Parameter Stammdaten (fmfmd0100m000) festgelegt. Einheit für Stück Die Einheit für Stück für den Artikel. Für die Bestandseinheit des Artikels und die Einheit für Stück muss ein Umrechnungsfaktor vorhanden sein. Verwandte Themen Verwendete Einheiten für Stück beim Überprüfen der Frachtzusammenstellung und Ladekapazität Stück Der Anteil der Einheit für Stück, der von einem Artikel beansprucht wird. Wenn die Einheit für Stück z. B. ein Kasten mit 10 Artikeln ist, geben Sie 0,1 ein. In diesen Fällen muss für die Einheit für Stück ein Rundungsfaktor vorhanden sein, damit Teilwerte zulässig sind. Im Feld Einheiten pro Stück wird der umgekehrte Anteil angezeigt, also 10 statt 0,1. Verwandte Themen Verwendete Einheiten für Stück beim Überprüfen der Frachtzusammenstellung und Ladekapazität Einheiten pro Stück Das Verhältnis zwischen der Bestandseinheit des Artikels und der Einheit für Stück. Damit wird angegeben, wie viele Artikel eine Einheit für Stück enthalten kann. Wenn die Bestandseinheit z. B. INV (Bestand) ist und die Einheit für Stück LMT (Lademeter) und das Verhältnis zwischen der Bestandseinheit und der Einheit für Stück 100 beträgt, wird in diesem Feld der folgende Wert angezeigt: 100 INV/LMT. Das bedeutet, dass der Lademeter 100 Artikel enthalten kann. Verwandte Themen Verwendete Einheiten für Stück beim Überprüfen der Frachtzusammenstellung und Ladekapazität Zusätzliche Tarifeinheit Eine Menge nach Einheit, anhand derer Sie Frachttarife definieren können. Sie können eine der im Paket Allgemeine Daten definierten Einheiten auswählen. Viele Frachttarife basieren auf Entfernung und Gewicht. Mit zusätzlichen Mengen/Einheiten können Sie Tarife definieren, die auf anderen Einheiten (z. B. Volumen) oder auf Kombinationen von Entfernung, Gewicht und anderen Einheiten basieren. Beispiel 1 Frachttarif nach zusätzlicher Menge/Einheit: Zusätzliche Tarifmenge: 1 Palette, Entfernung: 1.000 km Betrag nach Entfernung: 10 Beispiel 2 Frachttarife nach Kombinationen von Einheiten nach Entfernung/Zone: Gewicht: 10 kg Zusätzliche Tarifmenge: 1 m³ Schwellenart: Mindestmenge
Entfernung: | 0 | 100 | 500
Betrag nach Entfernung | 10 | 15 | 20
Betrag nach Gewicht | 5 | 5 | 10
Betrag nach Einheit des zusätzlichen Tarifs | 5 | 5 | 7
In diesem Beispiel basieren die Frachttarife auf Entfernung nach Gewicht und Volumen. Die Sendung S0001 von Amsterdam nach Rotterdam enthält die folgenden Details: Entfernung: 70 km, Gewicht: 50 kg, Volumen: 7 m³ Die Frachtkosten für Sendung S0001 werden wie folgt berechnet:
     10 * 70 (Entfernung) + 5 * 50 (Gewicht) + 5 * 7 (Volumen) = 985
Stapelfaktor Stapelfaktor Preis Der Preis des Artikels. Sie können Preise nur für Kostenartikel eingeben. Mit Kostenartikeln werden die Frachtzusatzkosten für Sendungspositionen bestimmt. Bestandseinheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Preis Die Währung, in der die Frachtzusatzkosten angegeben werden. Dies gilt nur für Kostenartikel. Suchbegriff Eine alternative Bezeichnung, die zur Erleichterung der Suche verwendet wird. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung. Fracht-Service-Grad Der bevorzugte Fracht-Service-Grad für den Transport des aktuellen Artikels. Der ausgewählte Fracht-Service-Grad wird bei der Erfassung von Ursprungsaufträgen auch zur Berechnung der Transportdurchlaufzeit verwendet. Verwandte Themen Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Spediteur Der bevorzugte Spediteur für den Transport des aktuellen Artikels. Der ausgewählte Spediteur wird bei der Erfassung von Ursprungsaufträgen auch zur Berechnung der Transportdurchlaufzeit verwendet. Verwandte Themen Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge |