| # Linienregeln (tiasl1570m000) Mit diesem Programm können Sie Regeln zur Reihenfolgeplanung für Montagelinien abfragen oder definieren. Diese Regeln werden zur Berechnung von Penaltykosten im Programm Reihenfolgen für Montagelinie simulieren und erstellen (tiasl4200m000) verwendet. Im Programm Liniensegment - Linienregeln (tiasl1571m000) können Sie die Regeln mit Liniensegmenten verknüpfen. Die bei der Reihenfolgeplanung verwendeten Regeln sind die Regeln für das Optimierungssegment. Sie können Planungsregeln, Positionierungsregeln oder Prioritätsregeln definieren. Weitere Informationen finden Sie in der Feldhilfe und im Hilfethema Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung. Hinweis Sie können das Programm Optionskombinationslisten (tiasl1511m000) aus dem Menü Zusatzoptionen aufrufen. Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Regel Eine logische Bedingung für die Festlegung von Maßnahmen. Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Regel Der Name der Regel. Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Regelart Geben Sie die Regelart für diese Montagelinie ein. Planungsregeln Für Planungsregeln sind die folgenden Regelarten verfügbar: Regeln zur Kapazitätsbeschränkung, proportionale Regeln und relativ proportionale Regeln. Kapazitätsbeschränkung Die Gesamtkapazität der Linie ist begrenzt, zum Beispiel: maximal 500 Fahrräder mit der Optionskombination "Stadt" an einem Tag. Für die Regelart Kapazitätsbeschränkung können Sie im Feld Verteilungsverfahren eine von drei Verteilungsarten auswählen: Durchschnittliche Verteilung Überl. Folgeplanpos. (Durchschn. Vert.) Überl. Folgeplanpos. (Kap.Beschränkung) Proportional Optionskombinationen müssen in festen Anteilen des Gesamtauftrags vorhanden sein; beispielsweise muss das Verhältnis von StadtFahrrad zu anderen Modellen 1:2 betragen. Für proportionale Regeln können Sie zwei Verteilungsarten definieren: Durchschnittliche Verteilung Überl. Folgeplanpos. (Durchschn. Vert.). Dies erfolgt im Feld Verteilungsverfahren. Relativ proportional Identisch mit Proportional, außer dass das Verteilungsverfahren immer Relative Verteilung ist. Sie müssen eine zweite Optionskombination angeben, zu der die erste Optionskombination im Verhältnis verteilt wird. Positionierungsregeln Die folgenden Positionierungsregeln sind verfügbar: Regeln zur Cluster-Bildung, Sperrregeln und Prioritätsregeln. Cluster-Bildung Verwenden Sie diese Regel, um Optionskombinationen mit den gleichen Optionen zusammenzufassen, wenn das Wechseln zwischen Optionen eine lange Umrüstzeit in Anspruch nimmt. Fassen Sie beispielsweise alle "Blauen Fahrräder" zusammen, da das Ändern der Farbe für die Lackierung eine lange Zeit in Anspruch nimmt. Sperrungen Bestimmte Optionskombinationen dürfen nicht mit anderen Optionskombinationen zusammen positioniert werden. So dürfen beispielsweise helle Farbtöne nicht nach dunklen Farben lackiert werden, um die Effekte der Farbverunreinigung zu minimieren. Priorität In Prioritätsregeln werden drei Faktoren berücksichtigt. Das Abgangsdatum des Montageauftrags. Die manuell erfasste Priorität des Montageauftrags. Die Tatsache, ob ein Montageauftrag verkauft worden ist. Verkaufte Aufträge haben eine höhere Priorität als nichtverkaufte Aufträge. Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Regelpriorität Regeln mit einer höheren Prioritätsnummer haben Vorrang vor Regeln mit niedrigeren Nummern. Kombination krit. Optionen Eine Optionskombination ist eine Kombination von Optionen, die durch einen Code gekennzeichnet werden. Dieser Code kann in Linienregeln verwendet werden. Welche Optionskombination Sie in diesem Feld eingeben, wird durch die Art der Regel festgelegt: Kapazitätsbeschränkung: Geben Sie in diesem Feld die Optionskombination ein, die eingeschränkt wird. Proportional: Geben Sie die Optionskombination ein. Geben Sie in diesem Feld eine Optionskombination und ein Verhältnis ein. Dadurch wird die angegebene Optionskombination im Verhältnis zu anderen Optionskombinationen eingeschränkt. Relativ proportional Geben Sie die Optionskombination ein, die im Verhältnis zu einer anderen Optionskombination eingeschränkt wird. Geben Sie diese andere Kombination in das Feld Relative Optionskombination ein. Geben Sie im aktuellen Feld zwei Optionskombinationen und ein Verhältnis ein, um die angegebene Optionskombination im Verhältnis zu anderen Optionskombinationen einzuschränken. Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Relative Optionskombination Geben Sie die relative Optionskombination ein, die die Optionskombination einschränkt, die Sie im Feld Kombination krit. Optionen, wenn Sie die relativ proportionale Regel verwenden. Über eine relativ proportionale Regel wird das Verhältnis der Anzahl der Aufträge für eine bestimmte Optionskombination zur Anzahl der Aufträge für eine andere Optionskombination definiert. Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Dichte Welche Dichte Sie in diesem Feld eingeben, wird durch die Art der Regel festgelegt: Regel zur Kapazitätsbeschränkung. Geben Sie die maximale Anzahl der kritischen Optionskombinationen ein, die für einen Tag zulässig sind. Proportionale Regel. Geben Sie die Anzahl der Optionskombinationen ein, die im Verhältnis zu anderen Optionskombinationen eingeschränkt sind. Beispiel: Die proportionale Regel lautet "Rot:andere Optionskombinationen", das Verhältnis lautet 1:5. Das bedeutet, dass auf ein rotes Produkt fünf Produkte mit einer anderen Optionskombination kommen müssen. Für dieses Beispiel muss der Wert 1 in das aktuelle Feld eingegeben werden. Relativ proportionale Regel. Geben Sie die Anzahl der Aufträge mit der kritischen Optionskombination ein, die im Verhältnis zu der Optionskombination im Feld Relative Optionskombination eingeschränkt ist. Die Anzahl der Aufträge, die mit der kritischen Optionskombination in diesem Feld und mit einer andere Optionskombination verknüpft sind, wird im Feld Intervall "Komplett neu" eingegeben. Beispiel: Die relativ proportionale Regel lautet "Rot:Blau", das Verhältnis lautet 1:5. Das bedeutet, dass auf ein rotes Produkt fünf blaue Produkte kommen müssen. Für dieses Beispiel muss der Wert 1 in das aktuelle Feld eingegeben werden. Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Intervall "Komplett neu" Die Anzahl der Aufträge, für die der Wert im Feld Dichte berechnet wird. Sie können eine von zwei Regeln verwenden: Proportionale Regel. Der Wert in diesem Feld gibt die Anzahl der Aufträge an, die mit der kritischen Optionskombination verknüpft im Feld Dichte und anderen Optionskombinationen verknüpft sind. Beispiel: Die proportionale Regel lautet "Rot:andere Optionskombinationen", das Verhältnis lautet 1:5. Das bedeutet, dass auf ein rotes Produkt fünf andere Produkte kommen müssen. Für dieses Beispiel muss der Wert 5 in das aktuelle Feld eingegeben werden. Relativ proportionale Regel. Der Wert in diesem Feld gibt die Anzahl der Aufträge an, die mit der kritischen Optionskombination verknüpft im Feld Dichte und einer anderen Optionskombinationen verknüpft sind. Beispiel: Die relativ proportionale Regel lautet "Rot:Blau", das Verhältnis lautet 1:5. Das bedeutet, dass auf ein rotes Produkt fünf blaue Produkte kommen müssen. Für dieses Beispiel muss der Wert 5 in das aktuelle Feld eingegeben werden. Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Verteilungsverfahren Sie haben keine Regel für Reihenfolgeplanung ausgewählt (die Regelart war Cluster-Bildung, Sperren oder Priorität). Durchschnittliche Verteilung Die Kombination krit. Optionen wird gleichmäßig auf die Aufträge verteilt. Dies gilt für: Kapazitätsbeschränkung Proportional Relative Verteilung Die Kombination krit. Optionen wird gleichmäßig mit Bezug auf die Kombination krit. Optionen verteilt. Dies gilt nur für Relativ proportional. Überl. Folgeplanpos. (Kap.Beschränkung) Bei einem Fenster handelt es sich um eine Anzahl von aufeinander folgenden Liniensegmenten, dass zur Vermeidung von Überlappungen verschoben werden kann. Die Regel ist proportional: sie gibt ein maximales Verhältnis einer gegebenen Optionskombination und einer beliebigen Optionskombination an. Für die Optionskombination "Rotes Fahrrad" muss beispielsweise mindestens eine andere Optionskombination innerhalb der vier Optionskombinationen vorhanden sein (Dichte = 50%, Fenster = 4). Dies gilt für Kapazitätsbeschränkung. Überl. Folgeplanpos. (Durchschn. Vert.) Die Regel ist vergleichbar mit Überl. Folgeplanpos. (Kap.Beschränkung), in jedem Fenster müssen die Optionskombinationen jedoch so gleichmäßig wie möglich verteilt werden. Dies gilt für: Kapazitätsbeschränkung Proportional Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Abschnittsgröße Die Größe des Fensters oder Abschnitts, wenn das Feld Verteilungsverfahren auf Überl. Folgeplanpos. (Kap.Beschränkung) oder Überl. Folgeplanpos. (Durchschn. Vert.) gesetzt ist. Bei einer Abschnittsgröße von 4 beispielsweise muss die Regel auf 4 aufeinander folgende Linienstationen angewandt werden. Penalty für positive Abweichung Die Penaltykosten für die Einplanung von mehr kritischen Optionskombinationen als in der Regel für Reihenfolgeplanung angegeben. Penalty für negative Abweichung Die Penaltykosten für die Einplanung von weniger kritischen Optionskombinationen als in der Regel für Reihenfolgeplanung angegeben. Optionsliste Die Optionskombinationen, die entweder nicht nebeneinander (Sperre) oder zusammen angeordnet werden (Cluster-Bildung), wenn Sie im Feld Regelart die Option Sperren oder Cluster-Bildung ausgewählt haben. Sperr regeln. Eine Optionskombinationsliste wird im Modul Linienmontage-Konfiguration (LAC) als Sperre bezeichnet. Diese Optionskombinationsliste ist mit einer Sperrregel verknüpft. In der Optionskombinationsliste können Sie festlegen, welche Optionskombination nicht auf eine andere Kombination folgen darf, und LN sperrt diese Instanz. Wenn mehrere Optionskombinationen vorliegen, können Sie festlegen, welche Optionskombination nicht auf diese Kombinationen folgen darf. Regeln zur Cluster-Bildung. Eine Optionskombinationsliste wird im Modul Linienmontage-Konfiguration (LAC) auch als Cluster bezeichnet. Diese Optionskombinationsliste ist mit einem Cluster verknüpft. Sie können in einem Cluster mehrere Optionskombinationen definieren, und LN fügt diese Kombinationen zu einem Cluster zusammen. Dabei erhält jede Kombination eine Folgenummer. Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Optionsliste Der Name der Optionskombinationen, die entweder nicht nebeneinander (Sperre) oder zusammen angeordnet werden (Cluster-Bildung), wenn Sie im Feld Regelart die Option Sperren oder Cluster-Bildung ausgewählt haben. Verwandte Themen Reihenfolgeplanung und Regelarten in Montageverwaltung Optionskombinationsliste Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Optionskombinationslisten (tiasl1511m000) aufzurufen. |