| # Abmessungen von Ladeeinheiten, Beispiel B In diesem Beispiel werden die Abmessungen von Ladeeinheiten in einer Ladeeinheiten-Struktur beschrieben, deren übergeordnete Ladeeinheit keinen Verpackungsartikel hat und deren untergeordnete Ladeeinheiten verschiedene interne Verpackungsartikel haben. Übergeordnete Ladeeinheit HU00C hat keinen Verpackungsartikel. Ladeeinheit HU00C hat 12 untergeordnete Ladeeinheiten mit anwenderdefiniertem internen Verpackungsartikel vom Typ Karton. Die Abmessungen der Verpackungsartikel lauten wie folgt:
Abmessungen | Karton | Karton A | Karton B
--- | --- | --- | ---
Breite | 0,2 m | 0,1 m | 0,25 m
Tiefe | 0,5 m | 0,25 m | 0,5 m
Höhe | 0,1 m | 0,05 m | 0,2 m
Grundfläche | 0,1 m2 | 0,025 m2 | 0,125 m2
Volumen | 0,01 m3 | 0,00125 m3 | 0,025 m3
In diesen Fällen werden die Abmessungen wie folgt berechnet: Breite Für die übergeordnete Ladeeinheit wird die verdichtete Breite der internen Verpackungsartikel der untergeordneten Ladeeinheiten berechnet. Die Art des Verpackungsartikels der untergeordneten Ladeeinheiten lautet Karton. Daher ist die verdichtete Breite der Verpackungsartikel der untergeordneten Ladeeinheiten 12 * 0,2 m = 2,4 m2. Tiefe Für die übergeordnete Ladeeinheit wird der Wert für die Tiefe des internen Verpackungsartikels einer einzelnen untergeordneten Ladeeinheit als Wert für die Tiefe verwendet. Die Tiefe des internen Verpackungsartikels Karton hat den Wert 0,5 m. Der Wert für die Tiefe der übergeordneten Ladeeinheit ist daher 0,5 m. Höhe Für die übergeordnete Ladeeinheit wird der Wert für die Höhe des internen Verpackungsartikels einer einzelnen untergeordneten Ladeeinheit als Wert für die Höhe verwendet. Die Höhe des internen Verpackungsartikels Karton hat den Wert 0,1 m. Der Wert für die Höhe der übergeordneten Ladeeinheit ist daher 0,1 m. Grundfläche Die verdichtete Grundfläche der untergeordneten Ladeeinheit wird als Grundfläche für die übergeordnete Ladeeinheit verwendet. In diesem Beispiel hat die Ladeeinheit 12 untergeordnete Ladeeinheiten. Die Grundfläche für die übergeordnete Ladeeinheit ist daher 12 * 0,1 m2 = 1,2 m2. Volumen Das verdichtete Volumen der untergeordneten Ladeeinheit wird als Volumen für die übergeordnete Ladeeinheit verwendet. In diesem Beispiel hat die Ladeeinheit 12 untergeordnete Ladeeinheiten. Das Volumen für die übergeordnete Ladeeinheit ist daher 12 * 0,01 m3 = 0,12 m3. |