| # Instandhaltungsauslöser (tsmdm0169m100) Mit diesem Programm definieren Sie alphanumerische Instandhaltungsauslöser für den Instandhaltungsauslösersatz. Hinweis Wenn Sie eine Prüfung durchführen, sucht LN nach einem geltenden Instandhaltungsauslösersatz. Wenn der gemessene Wert mit einem der Instandhaltungsauslöser im Auslösersatz übereinstimmt, wird eine Instandhaltungsbenachrichtigung generiert. Verwandte Themen Service-Prüfungen und Pläne für vorbeugende Instandhaltung Instandhaltungsauslösersatz Der Instandhaltungsauslösersatz, zu dem der Auslöser gehört. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Auslösernummer Die eindeutige ID des Instandhaltungsauslösers. Wert beträgt Der Wert des alphanumerischen Auslösers, der die Erstellung einer Instandhaltungsbenachrichtigung auslöst. Es werden für die Messart des Instandhaltungsauslösersatzes definierte alphanumerische Messwerte aufgeführt. Auslösernachricht Der Code der Auslösernachricht. Für alphanumerische Messwerte gibt LN die Auslösernachricht aus dem Programm Alphanumerische Messwerte (tsmdm0166m000) als Voreinstellung vor. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Voreingestellte Empfehlung Die für den Instandhaltungsauslöser als Voreinstellung definierte Empfehlung. LN übernimmt den Wert nur dann als Voreinstellung, wenn im Programm "Empfehlung (tsmdm0167m000)" das Kontrollkästchen "Voreinstellung" markiert ist. Empfehlung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Voreingestellte Folgeleistung Die für den Instandhaltungsauslöser als Voreinstellung definierte Standardleistung. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. |