| # Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m100) Mit diesem Programm ändern und definieren Sie Versionen von K-Artikeln. So können Sie beispielsweise folgende Aktionen durchführen: Daten für Versionen von Konstruktionsartikeln eingeben. Versionsdaten von einer CAD-Anwendung importieren. Den Versionsstatus einer K-Artikelversion ändern. In den Registern können Sie die K-Stückliste der Version sowie die Beziehungen zwischen einem Konstruktionsartikel und Standardartikeln bzw. kundenspezifischen Artikeln anzeigen und verwalten . Versionen Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue K-Artikelversion hinzufügen, um neue Versionen für einen Konstruktionsartikel zu definieren. Sie können mehrere Versionen mit dem Status In Bearbeitung einfügen. Sie können keine neue Version einfügen, wenn die vorherige Version mit einer Stücklistenmassenänderung verknüpft ist und bisher noch keine Änderungen der K-Stückliste verarbeitet wurden. Wenn Sie einen anderen K-Artikel auswählen möchten, für den Sie neue Versionen definieren können, klicken Sie auf die Schaltfläche K-Artikelversion suchen. Der K-Artikel muss im Programm Konstruktionsartikel (tiedm0110m000) definiert werden. Wenn die Version gültig ist, kann Sie Auswirkungen auf einen Standardartikel oder einen kundenspezifischen Artikel haben. In folgenden Fällen ist die Version gültig: Der Status der Version lautet Genehmigt durch Produktion. Die Version ist mit einem Standardartikel oder mit einem kundenspezifischen Artikel verknüpft, der im Programm Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) definiert ist. Das aktuelle Datum der Version liegt zwischen dem Gültigkeitsdatum und dem Ablaufdatum. Das voreingestellte Gültigkeitsdatum einer neuen Version ist das aktuelle Datum. Dieses Datum wird als Ablaufdatum für die vorherige Version verwendet. Wenn Sie eine Version mit dem Status In Bearbeitung löschen möchten, markieren Sie die Version und wählen Sie die Option K-Artikelversion löschen im Menü Bearbeiten. Sie können den Status nicht umändern in Genehmigt durch Konstruktion oder Genehmigt durch Produktion, wenn die Version von einer Stücklistenmassenänderung erstellt wird, für die noch keine K-Stücklistenänderungen verarbeitet wurden. Menü Zusatzoptionen Den Status einer K-Artikelversion können Sie im Feld Status in einen der folgenden Status ändern: Ausgesetzt, wenn der Versionsstatus In Bearbeitung lautet. In Bearbeitung, wenn der Versionsstatus Ausgesetzt lautet. Genehmigt durch Konstruktion, wenn der Versionsstatus Ausgesetzt oder In Bearbeitung lautet. Genehmigt durch Produktion, wenn der Versionsstatus Genehmigt durch Konstruktion oder In Bearbeitung lautet. Storniert, wenn der Versionsstatus Genehmigt durch Konstruktion lautet. Wenn Sie eine Stücklistenmassenänderung im Programm Stücklistenmassenänderung (tiedm3110m000) stornieren, werden alle Versionen ebenfalls storniert, die mit diesem Auftrag verknüpft sind. Versionen mit dem Status In Bearbeitung können Sie löschen und Versionen mit dem Status Storniert können Sie archivieren. Eine Version mit dem Status Genehmigt durch Konstruktion können Sie nicht stornieren, wenn die Version mit einer Stücklistenmassenänderung verknüpft ist, für die die K-Stücklistenänderungen noch nicht verarbeitet wurden. Außerdem können Sie folgende Programme im Menü Zusatzoptionen starten: Konstruktionsdaten archivieren (tiedm1250m000) Konstruktionsartikel in Artikel kopieren (tiedm1201m000) Kopierdaten der Konstruktionsstrukturstückliste generieren (tiedm1230m000) Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) Konstruktionsstückliste (tiedm1110m000) Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) Referenzangaben nach Konstruktionsartikel (tiedm0120m000) Berichte Mit der Option Drucken können Sie eines der folgenden Programme auswählen, um Berichte über Versionen zu erstellen: Konstruktionsartikel - Versionen drucken (tiedm1400m000). Änderungsnachweis K-Artikel drucken (tiedm3460m000). Register In den Registern können Sie Informationen über folgende Daten anzeigen und verwalten: Die Konstruktionsstückliste. Weitere Informationen finden Sie unter Konstruktionsstückliste (tiedm1110m000). Konstruktionsartikelbeziehungen. Weitere Informationen finden Sie unter Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000). Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Konstruktionsartikel Importieren von CAD-Anwendungsdaten mit Hilfe des Moduls "Exchange" Übersicht über Referenzangaben Integration von Fertigung und Dokumentverwaltung Allgemein Konstruktionsartikel Der K-Artikel, für den Sie Versionen verwalten wollen. Manuelle Versionsnummerierung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Versionsnummern beim Erstellen neuer Versionen manuell eingeben. Wenn Sie den Nummerierungsmodus für Versionen zwischendurch ändern, beispielsweise von "Manuell" nach "Automatisch", wird die nächst höhere Nummer für den aktuellen Versionsnummernkreis für den K-Artikel generiert. Konstruktionsartikelversion Die Version des Konstruktionsartikels, für den Sie eine Stückliste (BOM) definieren. Verwandte Themen Konstruktionsartikel Status der Konstruktionsartikelversion Der Status der Version. Zulässige Werte Status der Konstruktionsartikelversion Erstellt am Das Datum, an dem die Version erstellt wurde. Bezeichnung Die Bezeichnung der Version. K-Artikelversionstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt ein Versionstext vor. Artikelsignal Der Code des Artikelsignals. Während des Kopierens eines K-Artikels in einen Standardartikel kann der Artikelsignal-Code nur kopiert werden, wenn im Programm Parameter Konstruktionsdatenverwaltung (EDM) (tiedm0100m000) das Kontrollkästchen Artikelsignal-Code kopieren markiert ist. Konstrukteur Der Mitarbeiter, der für die Konstruktion der Version verantwortlich ist. Konstrukteur Der Wert, der im Feld Mitarbeiter im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) eingegeben wurde, aus dem Sie den Wert für das Feld Konstrukteur auswählen. Stücklistenmassenänderung Die Stücklistenmassenänderung, die für die Verwaltung der Version verwendet wird. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Gültigkeit In Bearbeitung in CHM Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde im Paket Objektdatenverwaltung ein Genehmigungsverfahren für die K-Artikelversion gestartet. Bevor Sie die Version für die Produktion genehmigen können, müssen Sie erst den Genehmigungsablauf fertigmelden. Gültig ab Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), ab dem die Version gültig ist. Sie können dieses Datum manuell in jedes Datum in der Zukunft umändern. Wenn Sie mehrere Versionen mit dem Status In Bearbeitung haben, können Sie die Gültigkeitsdaten dieser Versionen verwalten. Wenn Sie eine K-Artikelversion genehmigen, deren Datum für die Genehmigung zur Produktion vor dem aktuellen Datum liegt, wird das Gültigkeitsdatum automatisch auf das Datum im Feld Genehmigt durch Produktion am gesetzt. Wenn die Version aktualisiert wird, wird das Gültigkeitsdatum der Version für den übergeordneten K-Artikel als Gültigkeitsdatum für die Produktionsstücklistenpositionen übernommen. Daher muss das gewünschte Gültigkeitsdatum für die Produktionsstücklistenpositionen hier definiert werden. Gültig bis Wenn der Status der Version Genehmigt durch Produktion lautet, ist das Feld Gültig bis leer und Sie können dieses Datum manuell definieren. Wenn eine neue Version mit einem Gültigkeitsdatum erstellt wird, das vor dem Gültigkeitsdatum der vorherigen Version liegt, wird das Gültigkeitsdatum der vorherigen Version auf das Gültigkeitsdatum dieser neuen Version gesetzt. In folgenden Fällen können Sie das Ablaufdatum nicht ändern: Der Status der Version lautet nicht Genehmigt für Produktion. Der Status der Version lautete Genehmigt durch Produktion, aber im Feld Gültig bis wird ein Wert angezeigt. Verwandte Themen Konstruktionsartikel Änderungsauftrag gültig ab Der Änderungsauftrag, der das Gültigkeitsdatum der K-Artikelversion festlegt. Änderungsauftrag gültig bis Der Änderungsauftrag, der das Ablaufdatum der K-Artikelversion festlegt. Genehmigt durch Konstruktion am In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem der Versionsstatus in Genehmigt durch Konstruktion umgeändert wurde. Ab diesem Datum wurde der Entwurf der Version für die Verwendung in der Konstruktionsumgebung genehmigt. Sie kann jedoch nicht in einen Produktionsartikel oder eine Produktionsstückliste kopiert werden. Sobald der Status einer Version Genehmigt durch Konstruktion lautet, kann sie nicht mehr gelöscht werden, sondern nur noch storniert oder archiviert. Genehmigt durch Produktion am In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem der Versionsstatus in Genehmigt durch Konstruktion umgeändert wurde. Ab diesem Datum kann die Version in einen Produktionsartikel oder eine Produktionsstückliste kopiert werden. Datum aus CAD Das Datum, an dem die Version aus einer CAD-Anwendung importiert wurde. Verwandte Themen Importieren von CAD-Anwendungsdaten mit Hilfe des Moduls "Exchange" Physische Daten Material Das Material, aus dem die K-Artikelversion (aktuelle Version) hergestellt wurde, beispielsweise Papier, Kunststoff, Holz. Größe Die Größe der K-Artikelversion (aktuelle Version), beispielsweise 200 mm x 1 m. Norm Der Unternehmensstandard, der nationale Standard oder der internationale Standard, dem die K-Artikelversion (aktuelle Version) entspricht (bzw. entsprechen muss), beispielsweise ISO 8601, NEN 3140, BS 1383. Gewichtseinheit Die Maßeinheit für Gewicht (z.B. Kilogramm). Gewicht Das Gewicht der Version in der Einheit, die Sie im Feld Gewichtseinheit definiert haben. Einheiten Stücklistenmenge Die Anzahl von Fertigungsartikeln, für die eine Stückliste gilt. Auf diese Weise können sehr kleine Artikelmengen als Stücklistenkomponenten definiert werden. Beispiel Sie benötigen sehr kleine Mengen bestimmter Farbtöne, um einen Liter der Farbe "Baumwollweiß" anzurühren. Daher wird eine Stücklistenmenge von 1000 Litern definiert. Die Mengen der Bestandteile für die Farbe können dann folgende sein:
Farbe "Baumwollweiß", 1000 Liter
Weiß | 999 Liter
Gelb | 0,6 Liter
Rot | 0,2 Liter
Blau | 0,2 Liter
Einheitensatz Gruppe von Einheiten-Codes, die mit Standard- oder kundenspezifischen Artikeln sowie mit Artikelvoreinstellungen verknüpft werden kann. In einem Einheitensatz können Sie angeben, welche physikalischen Mengen für den Artikel in welchen Modulen und zu welchem Zweck verwendet werden können. Einheit Die Maßeinheit, beispielsweise Meter, Kilogramm oder Stück. Aussetzen Klicken Sie auf diese Option, um den Status der Version auf Ausgesetzt zu setzen. Dies ist nur bei Versionen möglich, deren Status In Bearbeitung lautet. Versionsstatus zurücksetzen Klicken Sie auf diese Option, um den Status der Version auf In Bearbeitung zu setzen. Dies ist nur bei Versionen möglich, deren Status Ausgesetzt lautet. Wenn der Status größer als Ausgesetzt ist und Sie das Design ändern wollen, können Sie die Version stornieren und eine neue erstellen. Genehmigen durch Konstruktion Klicken Sie auf diese Option, um den Status der Version auf Genehmigt durch Konstruktion zu setzen. Ab diesem Zeitpunkt ist die Version für die Verwendung in der Konstruktionsumgebung genehmigt. Sie kann jedoch nicht in einen Produktionsartikel oder eine Produktionsstückliste kopiert werden. Genehmigen durch Produktion Klicken Sie auf diese Option, um den Status der Version auf Genehmigt durch Produktion zu setzen. Dies ist nur bei Versionen möglich, deren Status wie folgt lautet: Genehmigt durch Konstruktion. Ausgesetzt In Bearbeitung Version stornieren Klicken Sie auf diese Option, um den Status der Version auf Storniert zu setzen. Dies ist nur bei Versionen möglich, deren Status Genehmigt durch Konstruktion lautet: Versionen mit dem Status In Bearbeitung können gelöscht werden. Versionen mit dem Status Genehmigt durch Produktion können archiviert werden. Stornierte Versionen können archiviert werden. Konstruktionsdaten archivieren Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Konstruktionsdaten archivieren (tiedm1250m000) aufzurufen. Konstruktionsartikel in Artikel kopieren Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Konstruktionsartikel in Artikel kopieren (tiedm1201m000) aufzurufen. Kopierdaten der Konstruktionsstrukturstückliste generieren Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Kopierdaten der Konstruktionsstrukturstückliste generieren (tiedm1230m000) aufzurufen. Konstruktionsdaten freigeben Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) aufzurufen. K-Stückliste Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Konstruktionsstückliste (tiedm1110m000) aufzurufen. Beziehungen Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) aufzurufen. Konstruktionsartikel - Versionen drucken Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Konstruktionsartikel - Versionen drucken (tiedm1400m000) aufzurufen. Änderungsnachweis K-Artikel drucken Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Änderungsnachweis K-Artikel drucken (tiedm3460m000) aufzurufen. Referenzangaben nach Konstruktionsartikel Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Referenzangaben nach Konstruktionsartikel (tiedm0120m000) aufzurufen. In diesem Programm können Sie Referenzangaben für einen bestimmten Konstruktionsartikel anzeigen, verwalten oder hinzufügen. |