| # Konstruktionsartikel Konstruktionsartikel und die entsprechenden Versionen Konstruktionsartikel (K-Artikel) sind theoretische Artikel, die die Grundlage für produzierbare reale Artikel bilden. Ein Konstruktionsartikel liegt normalerweise in mehreren Versionen vor, vom Prototyp über den gefertigten Artikel bis hin zu einem veralteten Artikel. Versionen können im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) definiert werden. Verwenden Sie das Programm Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000), um eine genehmigte Version mit einem Produktionsartikel zu verknüpfen. Im Programm Konstruktionsartikel in Artikel kopieren (tiedm1201m000) können Sie die K-Artikelversion in einen Produktionsartikel kopieren. Erfassen Sie die Komponenten eines Konstruktionsartikels in einer K-Stückliste mit Hilfe des Programms Konstruktionsstückliste (tiedm1110m000). Eine K-Stückliste weist die gleiche Struktur auf wie eine P-Stückliste, wobei die Versionen die gleiche Funktion wie die Folgenummern in einer P-Stückliste erfüllen: Sie geben die Gültigkeit zu verschiedenen Zeitpunkten an. Sie können eine Konstruktionsstückliste in eine Produktionsstückliste kopieren. Sie können K-Artikel und K-Stücklisten einzeln kopieren oder mit Hilfe einer Stücklistenmassenänderung, über die Sie mehrere Objekte gleichzeitig kopieren können. Konstruktionsartikelbeziehungen Beziehungen zwischen Konstruktionsartikeln und Artikeln bilden die Verbindung zwischen einer K-Artikelversion und einem oder mehreren Artikeln. Sie können diese Verbindung verwenden, um eine Konstruktionsänderung an einem Konstruktionsartikel zu einem Standardartikel oder einem kundenspezifischen Artikel zu kopieren. Beispiel K-Artikel: Mountainbike K-MB01
Version | Bezeichnung | Status
--- | --- | ---
A1 | Entwurf Prototyp Fahrrad | In Bearbeitung
A2 | Prototyp Fahrrad | Genehmigt für Konstruktion
A3 | Übergeordneter K-Artikel von Fahrrad MB01 | Genehmigt für Produktion
A4 | Veraltetes Fahrrad | Storniert
Hinweis: Bis die Version mit dem Status In Bearbeitung genehmigt wurde, kann keine weitere Version erstellt werden. Bei der aktuellen Version für die jeweiligen Artikel handelt es sich um die neueste Version, die folgende Bedingungen erfüllt: Es muss eine Beziehung zwischen einem Produktionsartikel und einem Konstruktionsartikel vorhanden sein. Für einen mit einer Stücklistenmassenänderung verknüpften Artikel muss das Gültigkeitsdatum der Version vor dem Tagesdatum liegen. Entweder wird keine Stücklistenmassenänderung verwendet oder es muss eine verknüpfte Massenänderung mit dem Status Genehmigt für Produktion vorhanden sein. Beziehungen zwischen K-Artikel/Artikel Sie können die Beziehungen zwischen einem K-Artikel und einem Produktionsartikel im Programm Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) definieren. Beziehungen zwischen Konstruktionsartikeln/Artikeln werden für folgende Aktionen verwendet: Bestimmen der aktuellen Version von Fertigungs- und Einkaufsartikeln, die mit einem Konstruktionsartikel verknüpft sind Übertragen von Versionen von Konstruktionsartikeln auf die Produktion von Fertigungsartikeln Versionsstatus LN berücksichtigt den Versionsstatus in folgenden Situationen: Eine Version kann nur mit einer Stücklistenmassenänderung verknüpft werden (im Programm Konstruktionsartikel nach Stücklistenmassenänderung (tiedm3122m000)), wenn der Status In Bearbeitung lautet. Sie können das Programm Änderungsnachweis nach Stücklistenmassenänderung drucken (tiedm3470m000) verwenden, um eine Signalliste zu drucken. Wenn Sie K-Stücklisten mit Hilfe des Programms Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) kopieren, muss die Version des übergeordneten K-Artikels in der K-Stückliste den Status Genehmigt für Produktion haben. In einigen Fällen verwendet LN die Beziehungen, die Sie im Programm Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) definiert haben, um die Werte der folgenden Felder im Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000) festzulegen: Kopierverfahren K-Stückliste In Artikel Artikelkategorie Dies ist nur möglich, wenn die Versionen, für die die Beziehungen erfasst wurden, den Status Genehmigt für Produktion aufweisen. Einstufige Konstruktionsstücklisten können nur in Produktionsstücklisten kopiert werden, wenn die Version des übergeordneten Konstruktionsartikels den Status Genehmigt für Produktion aufweist. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise |