| # Generieren von Ladeeinheiten Sie können Ladeeinheiten zu einem beliebigen Zeitpunkt beim eingehenden oder ausgehenden Warenfluss bzw. bei der Lagerung generieren, vorausgesetzt, dass die Ladeeinheiten-Funktion entsprechend eingerichtet wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten von Ladeeinheiten. Zum Generieren von Ladeeinheiten sind mehrere Optionen verfügbar: Automatisch Sie können sowohl für eingehende als auch für ausgehende Waren die automatische Erstellung von Ladeeinheiten einrichten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungen zur automatischen Erstellung von Ladeeinheiten aus Lieferavisen und Entnahme bestätigen. Nach Stapel Im Programm Ladeeinheiten generieren (whwmd5230m000) können Sie Ladeeinheiten für Bereiche von Auftragspositionen, Sendungspositionen, Wareneingangspositionen usw. generieren. Manuell In den folgenden Programmen können Sie Ladeeinheiten manuell für einzelne Einheiten generieren: Einlagerung Einlagerungspositionen (whinh2110m000) Kopfdaten Wareneingänge (whinh3110m000) Wareneingänge (whinh3512m000) Wareneingangspositionen (whinh3112s000) Lieferavise (whinh3100m000) Lieferavis - Positionen (whinh3101m000) Einlagerungsvorschläge (whinh3525m000) Lagerprüfungen (whinh3122m000) Auslagerung Auslagerungsvorschläge (whinh4525m000) Lagerprüfungen (whinh3122m000) Sendungen (whinh4130m000) Sendungspositionen (whinh4131m000) Wenn Sie eine Ladeeinheit für einen Kopfdatensatz erstellen, generiert LN eine übergeordnete Ladeeinheit für den Kopf und eine untergeordnete Ladeeinheit für die einzelnen Positionen. Wenn Sie z. B. eine Ladeeinheit für eine Sendung mit drei Sendungspositionen erstellen, generiert LN eine übergeordnete Ladeeinheit für den Sendungskopf und eine untergeordnete Ladeeinheit für jede der drei Sendungspositionen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Ladeeinheit für Sendungskopf während Entnahme generieren im Programm Läger (whwmd2500m000) markieren, werden die Ladeeinheiten für den Sendungskopf generiert. Die vorhandenen Ladeeinheiten für die Sendungsposition werden mit der generierten Ladeeinheit für den Sendungskopf verknüpft. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwenden von Ladeeinheiten in Abläufen für Sendungen. Wenn Sie z. B. eine Ladeeinheit für eine Wareneingangsposition erstellen, generiert LN eine Ladeeinheit für die WE-Position, allerdings mit den folgenden Einschränkungen: Wenn die Position einen Stücklisten artikel (BOM) enthält, generiert LN eine übergeordnete Ladeeinheit für die Position und eine untergeordnete Ladeeinheit für jeden der Komponentenartikel. Wenn Verpackungsdefinitionen für Artikel oder Handelspartner definiert sind, werden diese Verpackungsdefinitionen als Voreinstellung für Auftragspositionen oder Sendungspositionen mit übereinstimmenden Artikeln oder Handelspartnern übernommen. Wenn Sie die voreingestellte Verpackungsdefinition der Auftragsposition oder Sendungsposition auswählen (oder statt der voreingestellten Verpackungsdefinition eine andere Verpackungsdefinition), generiert LN die Ladeeinheiten anhand der Angaben in der Verpackungsdefinition. Weitere Informationen finden Sie unter Verpackungsdefinitionen, Definieren von Verpackungsdefinitionen und Verteilen von Artikelmengen durch Verpackungsdefinitionen. Im Programm Ladeeinheiten zusammenstellen (whwmd5130m100) können Sie die Struktur über- und untergeordneter Ladeeinheiten anpassen. Verwandte Themen Verwalten von Ladeeinheiten Ladeeinheiten-Strukturen Verpackungsdefinitionen Verwenden von Ladeeinheiten in Abläufen für Sendungen |