| # Festlegen von Sperrgründen für QM Qualität verwendet Sperrgründe, um mit dem Modul Produktion in Fertigung zu kommunizieren. Mit Hilfe dieser Sperrgründe kann Qualität bestimmte Aktionen sperren, die an Arbeitsgängen ausgeführt werden können. Zu diesem Zweck müssen fünf Sperrgründe festgelegt werden. Der folgende Ablauf stellt sicher, dass für jeden Sperrgrund die richtige Art ausgewählt wird. Schritt 1. Sperrgründe definieren Legen Sie im Programm Sperrgründe (tisfc2100m000) fünf Sperrgründe mit folgenden Merkmalen fest:
Sperrgrund | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
In QM verwenden | J | J | J | J | J
Fertiggestellte Menge sperren | J | J | N | N | N
Ausschussmenge sperren | J | J | N | N | N
Zu prüfende Menge sperren | N | N | J | J | J
Gesperrt für Fertigstellung | J | N | N | J | N
J (Ja) gibt an, dass Sie das Kontrollkästchen markieren müssen. Schritt 1. Sperren während Arbeitsgänge definieren Verwenden Sie diese Sperrgründe, um die Sperren während Arbeitsgängen im Programm Parameter Quality Management (qmptc0100m000) zu definieren. Geben Sie die ersten drei Sperrgründe im Gruppenfeld Sperren während AG ein: Aktive Prüfungen: Sperrgrund (1) Nicht aktive Prüfungen: Sperrgrund (2) Verarbeitete Prüfungen: Sperrgrund (3) Geben Sie die letzten beiden Sperrgründe im Gruppenfeld Sperren bei Fertigstellung des AGs: Aktive Prüfungen: Sperrgrund (4) Nicht aktive Prüfungen: Sperrgrund (5) Verwandte Themen Sperren von Arbeitsgängen Einsatz von QM für Arbeitsgänge |