| # Erstellen von XbarS-Kartendiagrammen Kartendiagramme werden verwendet, um einen Prozess regelmäßig zu überwachen und zu kontrollieren. Im unteren Plotting-Bereich des Diagramms wird die Standardabweichung (S) der gemessenen Werte für jede Stichprobe angezeigt. Das S-Diagramm wird zuerst erstellt, um die statistische Kontrolle des Stichprobenvariators sicherzustellen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein XbarS-Kartendiagramm zu generieren: Berücksichtigen Sie jede Stichprobe als Untergruppe. Berechnen Sie den Durchschnitt der gemessenen Werte für jede Untergruppe. Berechnen Sie die Standardabweichung S für jede Untergruppe. Berechnen Sie den Durchschnitt aller Werte. Alle Werte müssen kumuliert und dann durch die Gesamtzahl der Werte dividiert werden. Der berechnete Durchschnitt bildet den zentralen Wert für den oberen Plotting-Bereich des Diagramms. Berechnen Sie den Durchschnitt der Bereiche für jede Untergruppe. Der Durchschnitt aller Untergruppen bildet den zentralen Wert für den unteren Plotting-Bereich des Diagramms. Berechnen Sie die obere und die untere Eingriffsgrenze für die Durchschnitte der Untergruppen. Berechnen Sie die im oberen Plotting-Bereich geplotteten Grenzen anhand der folgenden Formel: Die Bereichsgrenzen für die Standardabweichungen werden anhand der folgenden Formel berechnet. Diese Grenzen werden im unteren Plotting-Bereich geplottet. Verwandte Themen Erstellen von XbarR-Kartendiagrammen Erstellen von XmR-Kartendiagrammen |