| # Berechnen von Wiederbeschaffungszeiten (Einkauf) Sie können verschiedene Wiederbeschaffungszeiten für eine Kombination aus Einkaufsartikel und Handelspartner angeben. In den Programmen Artikel - Lieferanten (tdipu0110m000) und Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000): wird die berechnete Wiederbeschaffungszeit im Feld Berechnete Wiederbeschaffungszeit (Tage) angezeigt. wird die berechnete volle Wiederbeschaffungszeit im Feld Berechnete volle Durchlaufzeit (Tage) angezeigt. Berechnen der (vollen) Wiederbeschaffungszeit Schritt 1. Berechnen der durchschnittlich verfügbaren Stunden pro Tag Zur Berechnung der (vollen) Wiederbeschaffungszeit bestimmt LN zunächst die durchschnittliche Anzahl der verfügbaren Stunden für jeden Arbeitstag auf der Basis des Standardkalenders für den Einsatzbereich, der im Feld Voreinstellung Einsatzbereich des Programms Parameter Einkauf (tdpur0100m000) spezifiziert wird. Zur Berechnung der durchschnittlich verfügbaren Arbeitsstunden für jeden verfügbaren Tag geht LN folgendermaßen vor: die verfügbaren Arbeitsstunden für jeden verfügbaren Tag werden anhand von Beginn und Ende bestimmt, die insgesamt verfügbaren Arbeitsstunden pro Woche werden durch Aufaddieren der täglich verfügbaren Stunden berechnet, die insgesamt verfügbaren Arbeitsstunden pro Woche werden durch die Anzahl der verfügbaren Tage pro Woche geteilt. Das Ergebnis sind die durchschnittlich verfügbaren Arbeitsstunden für jeden verfügbaren Tag. Schritt 2. Berechnen der Wiederbeschaffungszeit in Stunden Durch die Verwendung der durchschnittlich verfügbaren Stunden für jeden verfügbaren Tag konvertiert LN im nächsten Schritt die Wiederbeschaffungszeitkomponenten in Stunden und berechnet die Durchlaufzeit durch das Addieren der folgenden Wiederbeschaffungszeitkomponenten aus dem Programm Artikel - Lieferanten (tdipu0110m000)/ Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000): Interne Verarbeitungszeit Sicherheitszeit Lieferzeit oder volle Lieferzeit Transportzeit (Tage). LN ermittelt die Transportzeit auf eine der folgenden Weisen: Wenn das Paket Fracht implementiert ist (Sie können dies im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) festlegen), basiert die Berechnung der Transportzeit auf dem Spediteur und den Touren. Tourenpläne und Service-Grade sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. LN führt die folgenden Schritte durch, um die Transportzeit zu ermitteln. Sind Tour, Spediteur, Herkunft und Bestimmungsadresse bekannt, sucht LN zuerst nach Tourenplänen und dann nach Standardtouren mit passenden Touren, Spediteuren und Adressen. Wenn mehr als ein passender Tourenplan oder mehr als eine Standardtour gefunden wird, wählt LN den Tourenplan bzw. die Standardtour aus, deren Transportmittelgruppe der Transportmittelgruppe des Spediteurs entspricht. Wenn LN immer noch mehr als einen Tourenplan oder mehr als eine Standardtour findet, haben Tourenpläne Vorrang vor Standardtouren. Werden nur Standardtouren gefunden, wird die Standardtour anhand der Einstellung des Parameters Auswahlkriterium für Spediteur im Programm Parameter Frachtplanung (fmlbd0100m000) ausgewählt. Wenn LN weiterhin mehr als einen Tourenplan findet, wird derjenige ausgewählt, der zuerst in der Datenbank gefunden wird. Wenn das Paket Fracht nicht implementiert ist, nimmt LN als Transportzeit die Zeit, die es dauert, die Waren von der Adresse des Warenversenders zur Adresse des Wareneingangslagers zu befördern. Die Berechnung basiert auf der entsprechenden Entfernungstabelle (falls verfügbar) in den Programmen Entfernung nach Ort (tccom4137s000) oder Entfernung nach PLZ (tccom4138s000). Aus welchem dieser beiden Programme die Transportdauer abgerufen wird, hängt von der Einstellung des Feldes Priorität Entfernungstabellen im Programm Parameter COM (tccom0000s000) ab. Schritt 3. Berechnen der Wiederbeschaffungszeit in Tagen Unter Verwendung der durchschnittlich verfügbaren Arbeitsstunden für jeden verfügbaren Tag rechnet LN die berechnete Wiederbeschaffungszeit von Stunden in Tage um. Bleibt ein Bruchteil eines Tages übrig, rundet LN diesen Bruchteil auf einen ganzen Tag auf. Dadurch wird die berechnete Wiederbeschaffungszeit immer in ganzen Tagen angegeben. Beispiele Beispiel- Einsatzbereich für Einkauf Der Einsatzbereich für Einkauf ist PURAT. Der Standardkalender für den Einsatzbereich PURAT sieht folgendermaßen aus:
Tag | Verfügbar | Beginn | Ende | Verfügbare Arbeitszeit
--- | --- | --- | --- | ---
Montag | Ja | 8:30:00 | 16:30:00 | 8
Dienstag | Ja | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
Mittwoch | Ja | 9:00:00 | 16:30:00 | 7.5
Donnerstag | Ja | 8:00:00 | 16:30:00 | 8.5
Freitag | Ja | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
Wie aus obigem Standardkalender ersichtlich, stehen für jede Woche insgesamt 40 Arbeitsstunden zur Verfügung. Für jeden verfügbaren Tag stehen im Durchschnitt acht Stunden zur Verfügung. Dies entspricht 40 verfügbaren Arbeitsstunden pro Woche bei fünf verfügbaren Tagen. Unter Verwendung der durchschnittlich acht verfügbaren Arbeitsstunden für jeden verfügbaren Tag rechnet LN die folgenden Komponenten der Wiederbeschaffungszeit in Wiederbeschaffungszeiten um, die in Stunden angegeben werden.
Komponenten der Wiederbeschaffungszeit | Wiederbeschaffungszeit | Wiederbeschaffungszeit in Stunden
--- | --- | ---
Interne Verarbeitungszeit | 6 Stunden | 6 Stunden
Sicherheitszeit | 6 Stunden | 6 Stunden
(Volle) Lieferzeit | 1 Tag | 8 Stunden
Hinweis Die Transportzeit (Tage) wird mithilfe des Einsatzbereichs für Warentransport umgewandelt, der im Programm Parameter Allgemeine Daten (COM) (tccom0000s000) erfasst ist, und nicht mithilfe des Einsatzbereichs für Einkauf. Beispiel- Einsatzbereich für Warentransport Der Einsatzbereich für Warentransport ist EXPO. Der Standardkalender für den Einsatzbereich EXPO sieht folgendermaßen aus:
Tag | Verfügbar | Beginn | Ende | Verfügbare Arbeitszeit
--- | --- | --- | --- | ---
Montag | Ja | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Dienstag | Ja | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Mittwoch | Ja | 9:00:00 | 17:30:00 | 8,5
Donnerstag | Ja | 8:00:00 | 17:30:00 | 9.5
Freitag | Ja | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
Wie aus obigem Standardkalender ersichtlich, stehen für jede Woche insgesamt 45 Arbeitsstunden zur Verfügung. Für jeden verfügbaren Tag stehen im Durchschnitt neun Stunden zur Verfügung. Dies entspricht 45 verfügbaren Arbeitsstunden pro Woche bei fünf verfügbaren Tagen. Unter Verwendung des Durchschnitts von neun verfügbaren Stunden an jedem verfügbaren Tag, wandelt LN die Transportzeit (Tage) in die Wiederbeschaffungszeit um, die in Stunden angegeben wird.
Komponenten der Wiederbeschaffungszeit | Wiederbeschaffungszeit | Wiederbeschaffungszeit in Stunden
--- | --- | ---
Transportzeit | 2 Tage | 18 Stunden
Zusammen betragen die interne Verarbeitungszeit, die Sicherheitszeit und die Lieferzeit 20 Stunden. Dies entspricht umgerechnet 2,5 Tagen, also einer Wiederbeschaffungszeit von insgesamt 20 Stunden bei acht verfügbaren Stunden durchschnittlich für jeden verfügbaren Tag. Da die berechnete Wiederbeschaffungszeit immer in ganzen Tagen angegeben wird, rundet LN die Wiederbeschaffungszeit auf drei Tage auf. Die Transportzeit (Tage) beträgt 18 Stunden. Dies entspricht umgerechnet 2 Tagen, also einer Wiederbeschaffungszeit von insgesamt 18 Stunden bei neun verfügbaren Stunden durchschnittlich für jeden verfügbaren Tag. Daraus folgt, dass die Berechnete Wiederbeschaffungszeit (Tage) fünf beträgt. Hinweis Jedes Mal, wenn Sie das Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) bzw. Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) öffnen oder schließen, berechnet LN die berechneten Wiederbeschaffungszeiten (neu). Verwandte Themen Definieren des Standardkalenders Bestimmen des geplanten WE-Datums Übersicht über die Kalenderfunktionen Berechnen der Durchlaufzeiten für Ursprungsaufträge Verwenden von Standardtouren Verwenden von Tourenplänen |