| # Linienstationsvariante - Arbeitsgänge (tiasc2122m000) Mit diesem Programm können Sie Arbeitsgänge abfragen, hinzufügen oder bearbeiten, die mit einer Linienstationsvariante verknüpft sind. Sie können nur auftragsbezogene Linienstationsvarianten bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Linienstationsvarianten und Linienstationsaufträge. Aus dem Menü Zusatzoptionen können Sie das Programm Linienstationsvariante - Montageteile (tiasc2121m000) aufrufen, um die Teile abzufragen, die mit der Linienstationsvariante verknüpft sind. Hinweis Sie können Montageteile für eine auftragsbezogene Linienstationsvarariante nicht hinzufügen oder ändern, wenn die Arbeitsstunden für den Linienstationsauftrag bereits retrograd abgebucht worden sind. Verwandte Themen Linienstationsvarianten und Linienstationsaufträge Linienstationsvariante In einer Linienstationsvariante werden identische Arbeitsgänge und Materialien, die in einer bestimmten Linienstation für mehrere Montageaufträge verwendet werden, gespeichert. Auf diese Weise werden die identischen Arbeitsgänge und Materialien nur einmal gespeichert, und nicht für jeden einzelnen Montageauftrag. Bei der Verwendung von Linienstationsvarianten wird weniger Speicherraum benötigt, und die Systemleistung wird verbessert. Beispiel Sie stellen Autos mit mehreren Merkmalen her, darunter auch zwei Typen von Rädern, nämlich breit und schmal. In der Linienstation "Rad", in der die Räder montiert werden, werden alle Autos mit breiten Räder als eine Linienstationsvariante betrachtet, Autos mit schmalen Rädern als eine zweite Variante; unabhängig von anderen technischen Angaben, da die anderen Angaben für die Linienstation "Rad" nicht relevant sind. Station Die Linienstation, für die die Linienstationsvariante gültig ist. Für Auftrag Wenn die Linienstationsvariante auftragsbezogen ist, wird in diesem Feld der betreffende Auftrag angezeigt. Hinweis Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die ausgewählte Linienstationsvariante auftragsbezogen ist. Verwandte Themen Linienstationsvarianten und Linienstationsaufträge Prozess Dieses Feld ist nicht aktiv. Es ist für Funktionalitäten reserviert, die in dieser Version noch nicht zur Verfügung stehen. Arbeitsgang Der Arbeitsgang, der mit der Linienstationsvariante verknüpft ist. Arbeitsgangvariante Dieses Feld ist nicht aktiv. Es ist für Funktionalitäten reserviert, die in dieser Version noch nicht zur Verfügung stehen. Arbeitsgangvariante Dieses Feld ist nicht aktiv. Es ist für Funktionalitäten reserviert, die in dieser Version noch nicht zur Verfügung stehen. Ursprünglicher Arbeitsgang Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Arbeitsgang nicht geändert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wurde eines der Felder für den Montagearbeitsgang geändert. Dies ist nur möglich, wenn die Linienstationsvariante auftragsbezogen ist. Dieses Kontrollkästchen wird als Auswahlkriterium für Druckvorgänge verwendet. Wenn die ursprünglichen Arbeitsgänge gedruckt werden sollen, werden die Arbeitsgänge gedruckt, für die das Kontrollkästchen markiert ist. Wenn Abweichungen gedruckt werden sollen, werden die Arbeitsgänge gedruckt, für die das Kontrollkästchen nicht markiert ist. Verwandte Themen Linienstationsvarianten und Linienstationsaufträge Team Das Arbeitsteam, das den Arbeitsgang ausführt. Ausführungsreihenfolge Die Reihenfolge, in der die Arbeitsgänge ausgeführt werden müssen. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit Anweisungen vorhanden. Tätigkeit Ein Vorgang zur Fertigung oder Reparatur eines Artikels, beispielsweise Sägen, Bohren oder Streichen. Eine Tätigkeit wird in einer Produktionsabteilung ausgeführt und kann mit einer Maschine verknüpft sein. Zykluszeit In LN die Zeit zwischen der Fertigstellung von zwei einzelnen Produkten. Bei Motoren, von denen 120 Stück pro Stunde montiert werden, würde die Zykluszeit zum Beispiel 30 Sekunden betragen. Bei einer Maschinenbelegung von 2 könnten dann in 120 Minuten zwei Einheiten gefertigt werden. Die Zykluszeit für diese Maschine beträgt 60 Minuten. Die Gesamtzeit, die zur Fertigstellung der Einheiten erforderlich ist, wird durch die Menge der Einheiten dividiert, die die Maschine gleichzeitig bearbeiten kann. Die Zeit, die zur Verarbeitung einer bestimmten Menge eines Artikels in einem bestimmten Arbeitsgang erforderlich ist. Die Menge, für die die Zykluszeit definiert ist, ist die Arbeitsplaneinheit. Die Zykluszeit enthält keine Rüstzeit. Einheit Zykluszeit Stunden, Minuten oder Sekunden. Mitarbeiterbelegung Die Anzahl der Mitarbeiter, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Dieser Wert wird aus den Linienstationszuordnungen im Modul LAC eingelesen. Er wird nur bei Buchungsverarbeitung auf Auftragsebene verwendet. Bei Buchungsverarbeitung auf Stationsebene wird die Mitarbeiterbelegung aus der Zuordnung auf Linienstationsebene eingelesen. Maschinenbelegung Die Anzahl der Maschinen, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Dieser Wert wird aus den Linienstationszuordnungen im Modul LAC eingelesen. Er wird nur bei Buchungsverarbeitung auf Auftragsebene verwendet. Bei Buchungsverarbeitung auf Stationsebene wird die Maschinenbelegung aus der Zuordnung auf Linienstationsebene eingelesen. Montageteile Klicken Sie auf diese Option, um das Programm Linienstationsvariante - Montageteile (tiasc2121m000) aufzurufen. |