| # Automatische Kommunikation Legen Sie die Netze fest, die über automatisierte Kommunikation und die entsprechenden Zeitintervalle verfügen sollen. Sie können so viele Verbindungs frequenzen wie nötig festlegen. Die Verbindungsfrequenz bestimmt, wann das Programm Direkte Netzkommunikation (ecedi7205m000) gestartet wird. Basierend auf den Frequenzen können Sie eine Liste der einzelnen Verbindungsaufbauten pro Netz generieren. Anstatt den nächsten Verbindungsaufbau mit dem Programm Verbindungsaufbau nach Netz (ecedi0125m000) verwalten zu müssen, kann ERP ihn mittels der im Programm Verbindungsfrequenzen nach Netz (ecedi0122s000) definierten Daten berechnen. Das Programm Verbindungsaufbau nach Netz generieren (ecedi0225m000) baut individuelle Verbindungen auf. Sie können das Ergebnis mit dem Programm Verbindungsaufbau nach Netz (ecedi0125m000) anzeigen oder ändern. Verwandte Themen EDI-Interchange-Controller Kommunikation |