| # Ebenen der Bestandsreservierung Die Bestandsreservierungsebene legt fest, ob reservierter Bestand im Lager über Ladeeinheiten identifizierbar und auffindbar ist oder lediglich als reservierter Bestand registriert ist. Sie können Reservierungsebenen für Lager-Artikel-Kombinationen in den Programmen Artikeldaten nach Lager (whwmd2510m000) und Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4100s000) festlegen. Reservierungsebenen Es sind folgende Bestandsreservierungsebenen verfügbar: Lager Wenn Eingangspositionen von Lieferaufträgen mit Spezifikationen bestätigt werden oder Reservierungsbestände erstellt werden, werden die eingegangenen und die reservierten Artikel zu reserviertem Bestand. Für diese Artikel werden keine Ladeeinheiten generiert, daher sind sie im Lager nicht auffindbar. Physischer Artikel Wenn Eingangspositionen von Lieferaufträgen mit Spezifikationen bestätigt werden, werden die eingegangenen Artikel zu reserviertem Bestand. LN generiert Ladeeinheiten für die eingegangenen Artikel. Diese Ladeeinheiten erhalten Spezifikationen mit Eigenschaften, die mit denen des Lieferauftrags identisch sind. Die reservierten Artikel sind im Lager über die Ladeeinheiten und deren Spezifikationen identifizierbar und auffindbar. In allen Prozeduren in Lagerwirtschaft (Versand, Ein- und Auslagerungsprüfungen, Bestandskorrekturen und Inventur) werden Ladeeinheiten mit Spezifikationen verwendet. Beispiel: Wenn ein Auslagerungsvorschlag für einen Bedarfsauftrag erstellt wird, schlägt LN bestimmte Ladeeinheiten vor, deren Spezifikationseigenschaften denen der Auslagerungspositionen des Bedarfsauftrags entsprechen. Für die Verwendung dieser Reservierungsebene sind allerdings verschiedene Parametereinstellungen erforderlich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten der Ladeeinheit für Reservierungen. Einrichten der Ladeeinheit für Reservierungen Um die Reservierungsebene Physischer Artikel zu verwenden, sind folgende Einstellungen erforderlich: Markieren Sie im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (Firmen) (tccom0500m000) das Kontrollkästchen Bedarfszuordnung. Markieren Sie im Unterprogramm Parameter Stammdaten (whwmd0500m000) das Kontrollkästchen Ladeeinheiten werden verwendet. Markieren Sie im Programm Artikel - Voreinstellungen Lagerwirtschaft (whwmd4101s000) und Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4100s000) das Kontrollkästchen Ladeeinheiten werden verwendet. Im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2510m000): Um die Verwendung von Ladeeinheiten in allen Lagerprozeduren zu ermöglichen, markieren Sie folgende Kontrollkästchen: Ladeeinheiten werden verwendet Wareneingänge Einlagerungsprüfungen Bestand Auslagerungsprüfungen Sendungen Um während der folgenden Lagerprozeduren automatisch Ladeeinheiten zu generieren, wählen Sie Immer oder Für Eigent.Verhält./Auftragsbez. Reserv. in den folgenden Feldern: Ladeeinheiten automatisch aus Lieferavisen generieren Eingänge bestätigen Korrekturaufträge verarbeiten Inventuraufträge verarbeiten Um Ladeeinheiten zu generieren, wenn ein Auslagerungsvorschlag freigegeben wird, wählen Sie im Feld Entnahme bestätigen Ja. Wenn Sie nicht alle der oben genannten Optionen zum automatischen Generieren von Ladeeinheiten gewählt haben, fordert das System Sie zum manuellen Erstellen von Ladeeinheiten auf, sobald eine der Lagerprozeduren ausgeführt wird. Hinweis Im Programm "Reserviert für"-Bestand (whwmd2519m000) wird reservierter Bestand nach Artikel, Lager und Spezifikation aufgeführt. Im Programm Ladeeinheiten (whwmd5130m000) können Sie Ladeeinheiten und deren Spezifikationen anzeigen. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Ladeeinheiten |