| # Gutmenge Die Gutmenge eines Prozesses wird in der folgenden Formel ausgedrückt:
    Gutmenge = Herstellmenge aus Prozess / Einsatzmenge aus Prozess x 100 %
Bruttobedarf Liegt die Gutmenge unter 100 %, dann ist der für die gewünschte Menge an Fertigungsteilen benötigte Bruttobedarf an Material größer als die Nettomenge. Der Grobbedarf wird anhand folgender Formel berechnet:
    Bruttobedarf = Nettomenge / (Gutmenge/100 %)
Mehrere Arbeitsgänge Liegt die Gutmenge bei mehreren Arbeitsgängen eines Arbeitsplans unter 100 %, wirkt sich dies bei jedem Arbeitsgang immer stärker aus. Bei drei aufeinander folgenden Arbeitsgängen mit einer Gutmenge von jeweils 90 % ergibt sich beispielsweise eine Gesamtgutmenge von 72,9 % (= 0,9 x 0,9 x 0,9 x 100 %). Verwandte Themen Beispiele für Gutmengen Art der Gutmenge und Zusatzmenge Festlegen von Ausschuss und Gutmengen Ausschuss und Gutmenge |