| # Berechnen auf Basis von Normzeitentabellen Die Zahlen in der Normzeitentabelle werden über Interpolation ermittelt. Beispiel Für das Bohren von Löchern stehen Normzeiten zur Verfügung. Diese Zeiten sind von der Stärke des Blechs und vom Durchmesser des Lochs abhängig (siehe folgende Tabelle)
| Durchmesser in mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Durchmesser in mm |  |  |  |  |  |
1 |  | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500
10 |  | 0,800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000
25 |  | 1,200 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 5,600
Um die Durchlaufzeit oder Produktionsrate für einen Arbeitsgang einzugeben, blenden Sie das Programm Normzeit berechnen (tirou0230m000) über die Zoom-Funktion ein, um den entsprechenden Wert zu berechnen. In diesem Beispiel geben Sie die Normzeitentabelle, die Stärke des Blechs und den Durchmesser des Lochs an. Die letzten beiden Werte sind beispielsweise 12 mm und 3,6 mm. LN ermittelt dann die entsprechende Normzeit über Interpolation.
| Durchmesser in mm | 3 | 3,6 | 4 |
Stärke des Blechs in mm |  | 10 | 2,400 | ... | 3,200
12 |  | ... | ... | ... |