| # Traitement des ordres de contrôle (qmptc1204m000) Cette session permet de traiter les ordres de contrôle qualité dont le statut est Terminé. Les quantités recommandées (acceptées, rejetées et détruites) sont calculées. Les étapes de ce processus sont les suivantes : Infor LN sélectionne, pour chaque origine, tous les ordres de contrôle qualité dont le statut est Terminé Infor LN sélectionne les ordres de contrôle qualité par type de test : Echantillonnage simple. 100% ou échantillonnage continu. Les échantillons sont sélectionnés pour chaque ordre de contrôle qualité. Pour chaque échantillon sélectionné, Infor LN détermine le nombre de : bonnes pièces, mauvaises pièces. Infor LN consolide les résultats de contrôle qualité pour tous les échantillons. Infor LN calcule le pourcentage d'acceptation réel et compare les résultats avec le contenu du cham Niveau de qualité acceptable de la session Groupes de tests (qmptc0136m000). Si le Niveau de qualité acceptable est atteint, la quantité d'ordre est acceptée. Une fois l'ordre de contrôle qualité traité, le statut d'ordre devient Traité. Onglets Standard Traite une plage d'ordres de contrôle qualité sélectionnés par origine. Stocks Traite une plage d'ordres de contrôle qualité sélectionnés par article. Rubriques liées Contrôles qualité standard Utilisation des champs De et A Origine Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié. Origine de l'ordre Numéro d'ordre de l'origine du contrôle qualité. Numéro de ligne Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature. Opération Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. Num. séq. Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons. Contrôle Affiche une liste de lignes d'ordre de contrôle qualité générées pour un ordre particulier. Ces lignes correspondent aux caractéristiques gérées pour chaque groupe de tests lié au code qualité. Contrôle Affiche la séquence du contrôle qualité effectué. Numéro d'approbation Numéro de proposition d'entrée en stock ou de proposition de sortie de stock. Unité de manutention Une unité de manutention est une structure de matières d'emballage ou partie d'une telle structure. Une unité de manutention a les attributs suivants : Code d'identification Emballage (facultatif) Quantité d'emballages (facultatif) Important Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé au moyen de cette unité. L'emballage fait référence au type de conteneur ou autres matières d'emballage dont est constituée l'unité de manutention. Par exemple : En définissant un emballage tel qu'une caisse de bois pour une unité de manutention, vous indiquez que l'unité de manutention est une caisse de bois. Article De Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Article A Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Traiter Traite collectivement les ordres de contrôle qualité pour lesquels vous avez saisi les données de test. Vous pouvez achever les ordres par : Norme: Les ordres de contrôle qualité sont sélectionnés par origine comme spécifié dans la session Combinaisons de test (qmptc0111m000). Stockage: Un groupe d'ordres est sélectionné pour le contrôle qualité. Ordre: Un groupe d'ordres est sélectionné en fonction des numéros d'ordre, sans prendre en compte l'origine. Avant que les ordres de contrôle soient achevés, Infor LN vérifie : si le nombre d'échantillons pris en compte pour chaque ordre de contrôle est suffisant ; si le nombre de contrôles pour chaque ligne d'ordre de contrôle est suffisant. Une fois qu'une ligne d'ordre de contrôle est achevée, le statut passe à Terminé. Dès que toutes les lignes d'ordre de contrôle ont le statut d'ordre Terminé, l'ordre complet reçoit le statut Terminé. Une fois qu'une ligne d'ordre est achevée, vous ne pouvez plus ajouter, modifier ou supprimer de données de contrôle |