| # Mise à jour globale des unités de manutention Dans bon nombre de secteurs d'activité, les marchandises sont prélevées d'un stock anonyme, ce qui signifie qu'aucune unité de manutention n'est présente dans le stock et transférée dans la zone de stockage temporaire. Dans la zone de stockage temporaire, les dernières opérations de préparation des marchandises à expédier sont effectuées. Les marchandises sont disposées dans des supports d'emballage tels que des caisses et des palettes. Dans ce scénario, les unités de manutention sont créées automatiquement pendant la confirmation du prélèvement. Infor LN crée des unités de manutention conformes à la définition d'emballage figurant sur la ligne de sortie de stock de l'ordre magasin. Dans des conditions normales, la définition d'emballage, qui est par défaut celle de la ligne de sortie de stock de l'ordre magasin, est généralement appliquée pour l'article ou la combinaison article/tiers. Il arrive parfois que des supports d'emballage soient en rupture de stock. Dans la plupart des cas, l'expédition des marchandises ne peut attendre que ces emballages soient de nouveau disponibles. En pratique, des supports d'emballage de remplacement sont employés. Il peut s'agir, par exemple, d'une boîte de type ou de taille différents, ou d'une autre palette. En d'autres termes, une nouvelle définition d'emballage doit être appliquée, distincte de celle employée dans des conditions normales. L'utilisation de supports d'emballage de remplacement implique que la hiérarchie d'emballage, déjà générée par Infor LN lors de la confirmation du prélèvement, doit être changée. Pour répondre à ces besoins, Infor LN vous permet d'effectuer les opérations suivantes : sélectionner une définition d'emballage de remplacement, préparer un modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition (emballage spécifique). Les options suivantes de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) > approprié menu > Unités de manutention vous permettent de remplacer facilement les supports d'emballage dans les unités de manutention générées : Structure d'emballage de remplacement: Pour des détails, reportez-vous à l'aide en ligne de la session Sélection de structure d'emballage de remplacement (whinh4231m400). Emballage spécifique: Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition. Infor LN désactive les deux options dans les cas suivants : La Définition d'emballage de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) n'est pas de type Variable ou vide. Le statut de la ligne d'expédition n'est pas Ouvert. L'unité de manutention ne fait pas référence au stock. L'unité de manutention liée à la ligne d'expédition contient les informations sur les lots liés. Dans ce scénario, la suppression d'unités de manutention au niveau de la ligne d'expédition n'est pas autorisée car les informations sur les caractéristiques de stock pertinentes, qui ne sont présentes qu'au niveau de l'unité de manutention liée, seraient alors perdues. Ces informations ne sont pas enregistrées sur la ligne d'expédition. La génération de l'unité de manutention n'est pas autorisée dans les cas suivants : La ligne d'expédition est marquée comme étant Manuel dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000). Le magasin est contrôlé par le système de gestion du Workflow (WMS). Le processus de sortie de stock manuel n'est pas autorisé. Des unités de manutention doivent être utilisées dans les expéditions. La quantité Quantité non expédiée en unité de stock qui apparaît dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) est supérieure à zéro. Si vous ne cochez pas la case Unités de manutention utilisées dans la session Paramètres des données de base (whwmd0100s000), vous ne verrez pas apparaître les deux options. |