| # Indication des matières à sortir Dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000), la case à cocher Sortie manuelle permet d'indiquer si la quantité de matières à sortir vers l'atelier doit être indiquée manuellement ou automatiquement. Sortie manuelle Si vous cochez la case Sortie manuelle, vous devez utiliser la session de détails Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100) ou la session Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000) pour indiquer manuellement la quantité de matière que vous voulez sortir du magasin pour l'envoyer à l'atelier. Le champ Livraison suivante indique la quantité planifiée qui est réservée. Une fois l'ordre de fabrication lancé, vous devez saisir la quantité de matières à sortir réellement dans le champ A sortir de la session de détails Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100) ou de la session Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000). Le processus de sortie manuelle comprend les étapes suivantes : Lancez l'ordre de fabrication. Infor LN copie la quantité estimée dans le champ Livraison suivante. Indiquez la quantité à sortir dans le champ A sortir de la session de détails Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100). Si vous voulez sortir toutes les matières simultanément pour l'ordre, cliquez sur l'option Transf. livr. suiv. vers sortie du menu approprié. En indiquant la quantité de matière manuellement, vous contrôler totalement le processus de sortie. Vous décidez de la quantité de matière à sortir, ce qui peut s'avérer utile, par exemple, quand vous avez affaire à des matières coûteuses. Sortie automatique Si vous désélectionnez la case Sortie manuelle pendant le lancement d'un ordre de fabrication, Infor LN renseigne automatiquement le champ A sortir avec la quantité de matière planifiée. Il n'est plus nécessaire d'indiquer la quantité de matière manuellement dans la session de détails Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100) ou la session Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000), ce qui représente un gain de temps. Infor LN sort la quantité estimée dans son intégralité aussitôt que la ligne d'ordre magasin est débloquée. Toutefois, si vous voulez sortir une quantité de matière différente, ou effectuer des livraisons partielles, vous pouvez remplacer manuellement la quantité définie automatiquement. Indiquez la quantité voulue dans le champ A sortir de la session de détails Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100). Rupture de stock Si le stock de l'article est insuffisant, aucune sortie de stock n'est possible, sauf si la case Stock négatif autorisé est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). En cas de rupture de stock et si la case Stock négatif autorisé n'est pas cochée, la quantité sortie demeure dans le champ A sortir par magasin et un état de rupture de stock est imprimé. Une fois le stock réapprovisionné, vous devez traiter manuellement l'ordre magasin débloqué. Remarque Vous pouvez indiquer une quantité négative à retourner au magasin, ou annuler une quantité à sortir du magasin dans la session Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100) ou la session Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000). Pour retourner ou annuler des matières gérées par lot ou des articles sérialisés, il est préférable d'employer la session Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000), dans laquelle vous pouvez indiquer des numéros de lot et des numéros de série. La case à cocher Sortie manuelle ne s'applique ni à la post-consommation ni au stock atelier. Rubriques liées Présentation d'une sortie de matières |