| # Modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition Vous pouvez préparer une ligne d'expédition spécifique d'une structure d'emballage. La structure d'emballage spécifique d'une ligne d'expédition ne s'applique qu'à la ligne d'expédition concernée et ne peut pas être réutilisée pour d'autres lignes. Par exemple, vous placez habituellement les boîtes sur une palette mais vous souhaitez à présent les placer dans un conteneur. Infor LN prend en charge cette action en créant un modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition. Remarque Pour utiliser la fonctionnalité d'emballage spécifique, vous devez cocher la case Unités de manutention utilisées de la session Paramètres des données de base (whwmd0100s000). Emballage spécifique --> Modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition Pour remplacer le support d'emballage spécifique, cliquez sur l'option approprié > Unités de manutention > Emballage spécifique de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000). La session Modèles d'unité de manutention (whwmd4160m000) est alors lancée. Dans cette session, vous pouvez définir le modèle d'unité de manutention spécifique d'une ligne d'expédition. Dans le cas où il n'existe pas un tel modèle, les étapes suivantes sont exécutées : Infor LN génère un nouveau code de modèle d'unité de manutention ; Infor LN définit par défaut un nouveau modèle spécifique d'une ligne d'expédition. Le modèle par défaut est copié depuis : le champ Définition d'emballage de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000); la définition d'emballage de la ligne de sortie de stock. Si les deux définitions mentionnées dans les étapes ci-dessus sont vides, aucun modèle par défaut spécifique d'une ligne d'expédition n'est créé. S'il existe un emballage auxiliaire, celui-ci est copié dans le nouveau modèle. Cliquez sur le bouton (Ré)générer l'unité de manutention de la session Modèles d'unité de manutention (whwmd4160m000) pour créer une hiérarchie d'emballage en fonction de ce modèle d'unité spécifique d'une ligne d'expédition. Remarque Lorsque qu'une ligne d'expédition est supprimée du système, Infor LN supprime les modèles d'unité de manutention spécifiques de cette ligne. Rubriques liées Mise à jour globale des unités de manutention |