| # Segment de ligne - Configurations échangeables (tiasl2530m000) Un article est échangeable avec un autre article à un point précis de la ligne d'assemblage, à condition que les deux articles aient les mêmes spécifications à ce point. L'échange porte sur les produits physiques. Autrement dit, l'en-cours affecté à un ordre d'assemblage est désormais lié à l'autre ordre d'assemblage. Dans Infor LN, les numéros de série et les structures "Tel que conçu" des ordres d'assemblage sont échangés. Utilisation des configurations échangeables Un échange s'opère en deux étapes. Ces étapes sont décrites ci-après. Définition des configurations échangeables. Pour échanger deux ordres, Infor LN vérifie dans un premier temps si les configurations sont échangeables, autrement dit si les combinaisons d'options de ces ordres sont identiques. Si tel est le cas, Infor LN vérifie si le contenu des ordres est identique jusqu'à ce point. Si ce contenu est identique, l'échange est opéré. Définition des configurations échangeables à l'aide d'un code dans LAC. Le code est lié à un segment de ligne. Les options sont liées aux configurations échangeables. Lorsqu'un ordre d'assemblage du segment de ligne spécifié possède les mêmes options que celles qui sont liées aux configurations échangeables, il est échangé avec un autre ordre (qui possède lui aussi les mêmes options que celles qui sont liées aux configurations échangeables) de ce segment. Tout ordre qui possède des options identiques à celles qui sont liées aux configurations échangeables peut être échangé sur ce segment de ligne. Infor LN vérifie dans un premier temps que les deux ordres d'assemblage à échanger possèdent les mêmes configurations échangeables. En effet, deux ordres d'assemblage ne peuvent être échangés que si les options liées à la configuration échangeable sont identiques. Cela ne signifie pas que les ordres d'assemblage dotés de ces options sont identiques jusqu'au segment de ligne spécifié. Si les ordres ne possèdent pas les mêmes configurations échangeables, Infor LN interrompt le processus et annule l'échange. Dans le cas contraire, Infor LN vérifie le contenu réel de l'ordre d'assemblage jusqu'au point de l'échange. Si ce contenu est identique, Infor LN opère l'échange. En vérifiant d'abord que les configurations échangeables sont identiques, vous avez la quasi-certitude que les ordres d'assemblage le seront aussi, ce qui vous épargne d'avoir à comparer le contenu réel de l'ordre. Infor LN peut également échanger des ordres d'assemblage d'un tampon ou d'un poste d'assemblage. L'échange des ordres d'un tampon peut contribuer à prévenir les goulets d'étranglement qui se produisent si un ordre est programmé pour quitter le tampon lorsque les matières nécessaires ne sont pas disponibles. Les configurations de deux ordres d'assemblage identiques à ce point dans le temps peuvent être échangées, de telle sorte que les ordres soient émis au moment où les matières nécessaires sont disponibles. L'échange d'ordres d'assemblage sur un poste fait intervenir des lignes d'assemblage principales et des lignes d'approvisionnement. Exemple Supposons que vous produisez des portes sur la ligne d'approvisionnement. Vous avez sur cette ligne une porte en réserve qui ne s'inscrit pas dans l'ordre de la ligne d'assemblage principale. Sur votre ligne principale, vous fabriquez un produit dont le résultat final comprend des portes. Mais une porte est endommagée et devient inutilisable. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la porte en réserve de votre ligne d'approvisionnement pour remplacer celle qui a été endommagée sur la ligne principale et la supprimer de la ligne d'approvisionnement. Remarque Dès lors qu'une configuration est échangeable, vous pouvez l'échanger dans la session Echange de configurations (tiasl4240m000) (à partir du menu approprié). Rubriques liées Ordres d'assemblage Segment Ensemble de centres de charge de lignes d'assemblage consécutifs dans une ligne d'assemblage incluse entre deux tampons. Le premier tampon correspond au début du segment, et le tampon suivant à la première partie du segment suivant. Ligne d'assemblage Ensemble de postes d'assemblage consécutifs dans lesquels les articles du programme de montage final (PMF) sont fabriqués. Les articles sont transmis d'un poste d'assemblage à l'autre et les opérations sont exécutées au niveau de chaque poste. Une ligne d'assemblage est subdivisée en segments de lignes séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement. Ordre d'assemblage Ordre permettant d'assembler un produit sur une ou plusieurs lignes d'assemblage. Configurations échangeables Configuration susceptible d'être échangée avec une autre configuration à un point donné de la ligne d'assemblage si, à ce point, les deux configurations présentent les mêmes spécifications. Echanger configurations Cliquez ici pour échanger les configurations sélectionnées. |