| # Impression du contrôle des processus (qmptc1417m000) Cette session permet d'imprimer les données de contrôle des processus pour la plage indiquée. Plage de sélection Origine Origine de l'ordre. Valeurs autorisées Origine du contrôle qualité Tiers Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers. Aspect Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : aspects pour lesquels les données de test doivent être saisies en même temps pour le groupe de caractéristiques et auxquels il faut attribuer une séquence identique dans la procédure de test standard. Caractéristique Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : caractéristiques pour lesquelles les données de test doivent être saisies en même temps et auxquelles il faut attribuer une séquence identique dans la procédure de test standard. Type de graphique Type de graphique. Valeurs autorisées Contrôle XM et R Contrôle Xbar et R Contrôle Xbar et R Non défini(e) Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Créer des diagrammes de contrôle de capacité traitement Article De Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : articles. Imprimer Lance l'impression du contrôle de processus. |