| # Lignes d'ordre de contrôle qualité (qmptc1101m000) Cette session permet de gérer les lignes d'ordre de contrôle qualité. Une ligne de contrôle qualité est disponible pour chaque combinaison aspect/caractéristique. Les données liées à la caractéristique peuvent être modifiées pour cet ordre spécifique. Onglets Général Détails sur les caractéristiques. Données de test Détails sur la méthode de test. Normes Détails sur la norme et les limites des résultats de test. Remarque Vous ne pouvez pas modifier un enregistrement s'il existe déjà des données de test pour la ligne. Si le statut de la ligne d'ordre est Terminé, il n'est pas possible d'ajouter de nouvelles lignes pour cet ordre d'origine. Rubriques liées Contrôles qualité standard Ordre de contrôle Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus. Ligne Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature. Statut de la ligne d'ordre Le statut de ligne d'ordre indique le statut actuel de la ligne d'ordre de contrôle qualité. Ce statut est modifié dans diverses sessions : Lignes d'ordre de contrôle qualité (qmptc1101m000) (disponible) Impression des ordres de contrôle (qmptc1400m000) (imprimé) Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000) (actif) Achèv./traitement des ctrôles qualité ordres (qmptc1202m000) (achevé) Aspect Parties d'un article. Par exemple une vis peut avoir les aspects "axe" et "tête". Un aspect peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, une tête de vis peut avoir un diamètre et une longueur, et un axe peut avoir un diamètre et une couleur. Caractéristique Référence à une qualité ou à une marque distinctive d'un article ou d'un composant d'article. Par exemple, le diamètre, la longueur, le poids. Type de la caractéristique Type de la valeur mesurée. Unité de la caractéristique Expression qui est employée pour calculer une caractéristique au moyen d'autres variables ou caractéristiques fixes. Remarque Vous ne pouvez utiliser le champ Algorithme que si vous avez saisi Algorithme dans le champ Méthode. Saisissez le nom de l'algorithme utilisé pour calculer la caractéristique. Caractéristique pour l'algorithme Si cette case est cochée, cette caractéristique peut être utilisée comme variable ou constante dans l'algorithme d'une autre caractéristique. Groupe d'options Groupe de valeurs possibles pour une caractéristique. Pour chaque valeur (option), vous pouvez indiquer si celle-ci est acceptable ou non. Les options "bleu" et "rouge" constituent un groupe d'options. Exemple
Caractéristique | Valeur du pH
Test | test Litmus
Options. | bleu = acceptable
rouge = non acceptable
Remarque Vous pouvez saisir un groupe d'options si le champ Type de la caractéristique contient la valeur Option. Méthode Type de valeur de caractéristique ou façon dont la valeur de caractéristique est calculée. Algorithme Expression qui est employée pour calculer une caractéristique au moyen d'autres variables ou caractéristiques fixes. Remarque Vous ne pouvez utiliser le champ Algorithme que si vous avez saisi Algorithme dans le champ Méthode. Saisissez le nom de l'algorithme utilisé pour calculer la caractéristique. Date de début réelle Date à laquelle les premières données sont saisies pour l'ordre de contrôle qualité. Cette date est mise à jour dans la session Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000); elle ne peut pas être modifiée. Date réelle d'achèvement Date à laquelle l'ordre de contrôle qualité est déclaré achevé. Cette date est mise à jour dans la session Achèv./traitement des ctrôles qualité ordres (qmptc1202m000); elle ne peut pas être modifiée. Test Examen ou contrôle effectué sur une caractéristique. Il est possible de lier un ou plusieurs tests à une caractéristique. Zone de test Emplacement physique où s'effectue le test. Test destructif Si cette case est cochée, le test est destructif et l'article ne peut plus être utilisé après ce test. Type de résultat Type de résultat figurant dans l'état destiné à l'utilisateur. Unité de test Unité qui s'applique au test. Par exemple, le mètre, le litre ou le kilogramme. Remarque L'unité de caractéristique est la valeur par défaut. L'unité de test et l'unité de caractéristique doivent correspondre à la même quantité physique. Norme de test Norme habituellement employée pour le test. Par exemple, une norme DIN. Qualification Compétence spécifique ou expertise technique dont un ingénieur doit disposer pour accomplir ses tâches. Par exemple, des connaissances en électricité, la connaissance d'un équipement particulier, etc. Employé Personne qui effectue le test pour cette caractéristique. Instrument Outil utilisé pendant les tests de qualité pour mesurer des caractéristiques données d'un article. Exemple
instrument | acidimètre
Caractéristique | Valeur du pH
Groupe d'instruments Code du groupe d'instruments. Groupe d'instruments ayant les mêmes caractéristiques. Description. Description ou nom du code. N° instrument Numéro d'instrument utilisable pour effectuer le suivi de ce dernier. Description. Description ou nom du code. Valeur fixe de caractéristique Valeur de la caractéristique qui est déterminée une fois pour toutes. Valeur de la caractéristique qui est déterminée une fois pour toutes. Remarque La valeur fixe de la caractéristique est comparée aux résultats de test saisis dans la session Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000). Ce champ n'est applicable que si le contenu du champ Méthode est Fixe. Si la valeur indiquée pour le champ Type de la caractéristique est Nombre entier, le champ Valeur fixe de caractéristique est arrondi à la valeur d'entier la plus proche. Remarque
Exemple
Saisie de l'utilisateur | Valeur arrondie
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Standard de la caractéristique Norme habituellement employée pour les caractéristiques. Par exemple, une norme DIN. Norme La norme est la qualité souhaitée pour cette caractéristique, exprimée en unité de caractéristique. Remarque Ce champ n'est pas applicable si vous avez saisi Fixe dans le champ Méthode ou Option dans le champ Type de la caractéristique. Norme La norme est la qualité souhaitée pour cette caractéristique, exprimée en unité de caractéristique. Remarque Ce champ n'est pas applicable si vous avez saisi Fixe dans le champ Méthode ou Option dans le champ Type de la caractéristique. Limite supérieure. Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité. Limite supérieure Saisissez la valeur de caractéristique la plus haute, exprimée en unité de caractéristique, pour laquelle la qualité est acceptable. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite supérieure doit être supérieure ou égale à celle du champ Norme. Limite inférieure. Saisissez la valeur de caractéristique la plus basse, exprimée en unité de caractéristique, pour laquelle la qualité est acceptable. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite inférieure doit être inférieure ou égale à celle du champ Norme. Limite inférieure Saisissez la valeur de caractéristique la plus basse, exprimée en unité de caractéristique, pour laquelle la qualité est acceptable. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite inférieure doit être supérieure ou égale à celle du champ Norme. Valider l'algorithme Vérifie la validité des données d'algorithme spécifiques de l'ordre. Définir sur Actif Utilisez cette option pour régler le statut de la ligne d'ordre de contrôle qualité sur Actif. Définir sur Terminé Utilisez cette option pour régler le statut de la ligne d'ordre de contrôle qualité sur Achevé. Histogramme de distribution Utilisez cette option pour afficher l'histogramme de distribution. |