| # Gén. ctrle entrées/sorties du ctre de charge (tisfc3210m000) Cette session permet de générer les données d'entrée/sortie d'une plage de centres de charge. La nature des données générées par Infor LN est déterminée par les champs suivants de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000): Mettre à jour la méthode de contrôle d'E/S détermine si la période cible est exprimée en nombre de semaines ou en nombre de jours. Nombre de périodes pour générer les données d'E/S détermine combien de jours ou de semaines contient la période cible. Inclure les achèvements partiels (par défaut) détermine si Infor LN doit ou non prendre en compte les opérations de routage qui ne sont que partiellement achevées dans le calcul des valeurs d'entrée/sortie. Remarque Pour qu'un centre de charge soit pris en compte dans le contrôle des entrées/sorties, vous devez cocher la case Critique pour planification de la session de détails Centres de charge (tirou0101m000). Sessions associées Vous pouvez supprimer les données dont vous n'avez plus besoin au moyen de la session Suppr. ctrle entrées/sorties du ctre charge (tisfc3212m000). Vous pouvez générer les données relatives aux entrées/sorties pour des machines au moyen de la session Gén. donn. ctrle entrées/sorties de machines (tisfc3220m000). Rubriques liées Contrôle des entrées/sorties Centre de charge Premier centre d'une plage de centres de charge pour laquelle vous voulez calculer les valeurs d'entrée/sortie. Centre de charge Dernier centre d'une plage de centres de charge pour laquelle vous voulez calculer les valeurs d'entrée/sortie. Inclure les achèvements partiels (par défaut) Si cette case est cochée, Infor LN prend aussi également en compte les opérations de gammes partiellement déclarées achevées pour calculer les valeurs d'entrée/sortie. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN ne prend en compte que les opérations de gammes déclarées entièrement achevées pour calculer les valeurs d'entrée/sortie. Vous pouvez définir la valeur par défaut de la case à cocher Inclure les achèvements partiels (par défaut) dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). |