| # Processus de dimensionnement Matériel Lors de l'implémentation d'Infor LN, assurez-vous de sélectionner le matériel adéquat pour éviter des problèmes futurs au cours du projet. Un dimensionnement inadéquat de matériel ne pouvant pas être amélioré ou un surdimensionnement risque d'interrompre l'implémentation pour des raisons de budget. Vous devez considérer le dimensionnement avec précaution lors de l'implémentation. Dimensionnement final Un dimensionnement final peut être effectué seulement si tous les aspects de l'implémentation sont connus. Au moment d'une avant-vente, il peut arriver que l'utilisation de l'application ne soit définie qu'à un haut niveau. Dans ce cas, un dimensionnement d'avant-vente peut être effectué pour une estimation des coûts matériels. Vérification du dimensionnement Il est possible de vérifier le dimensionnement après la mise en production de la première implémentation. Avec la vérification de dimensionnement, toutes les suppositions faites lors du dimensionnement peuvent être vérifiées. Si besoin, le dimensionnement peut être ajusté pour un meilleur support des implémentations suivantes. Test aux marges Les problèmes de performance ont tendance à survenir juste avant la mise en production. Il est recommandé d'effectuer un test aux marges avant la mise en production, pour vérifier que la performance réelle répond aux besoins. La table suivante montre les étapes de dimensionnement et les outils, ainsi que les documents ou les services pouvant aider lors de ces étapes.
Numéro de l'étape | Code Phase | Outillage / documentation / service | Remarques
1 | Recueillir les valeurs clés de dimensionnement auprès du client | Questionnaire de configuration et planification pour mises à niveau | Pour les mises à niveau, utilisez les informations des applications existantes
2 | Facultatif : repère spécifique du client pour déterminer le chargement d'une fonctionnalité particulière | Repère spécifique du client | Pour installations clients importantes/complexes/stratégiques uniquement
3 | Dimensionner le matériel | Guide de dimensionnement / assistant E-dimensionnement (application web) |
4 | Fournir des informations au client sur le dimensionnement et le déploiement | Modèle de dimensionnement (Fin 2007) Document de présentation technique sur le dimensionnement (Fin 2007) |
5 | Facultatif : test aux marges | X | Prévu avant la mise en production afin de pouvoir résoudre les problèmes
6 | Facultatif : effectuer une vérification de dimensionnement sur le site du client pour ajuster les valeurs de dimensionnement | Vérification du dimensionnement | Pour installations clients importantes/complexes/stratégiques uniquement, après la mise en production
Les étapes 1, 3 et 4 représentent un processus itératif. Lors de la phase d'avant-vente, un dimensionnement initial peut être effectué pour déterminer les coûts matériels. Lors de la phase d'après-vente, un dimensionnement plus détaillé peut être développé. L'étape 6 peut être effectuée à plusieurs phases de l'implémentation, par exemple après la mise en production pour chaque site client. Reportez-vous à la solution numéro 225096 pour les dernières informations sur la performance qui requièrent une attention particulière ou qui n'ont pas encore été publiées dans les documents standard. Vous y trouverez également des informations sur la dernière version du Document de présentation technique sur le dimensionnement (Sizing White Paper). Téléchargez la solution depuis le site : http://www.infor365.com. Les guides de dimensionnement, questionnaires et assistance e-dimensionnement se trouvent à : http://pbc.infor.com/sizing/ Pour un deuxième niveau d'assistance sur le dimensionnement, contactez infor.sizing@infor.com |