| # Délai de fabrication cumulé non critique Planification d'entreprise utilise le délai d'approvisionnement et de fabrication cumulé non critique de l'article pour calculer correctement la valeur minimum de l'horizon d'ordre. Pour les articles fabriqués, ce délai comporte les éléments suivants : Le délai de l'article lui-même. Le délai d'approvisionnement et de fabrication cumulé non critique le plus long parmi les composants non critiques de la nomenclature de l'article. Le délai de l'article lui-même est constitué des éléments suivants : le délai de fabrication défini dans la session Articles - Production (tiipd0101m000); le délai de sortie de stock défini dans la session Magasin - Article (whwmd2110s000); le délai de sécurité défini dans la session Article - Commande (tcibd2100s000); le délai supplémentaire défini dans la session Article - Commande (tcibd2100s000). Dans la session Contrôle des horizons (cprpd1200m000), vous pouvez renseigner les champs suivants pour contrôler le calcul du délai d'approvisionnement et de fabrication cumulé : Délai supplémentaire: le délai supplémentaire que l'application Planification d'entreprise ajoute au délai d'approvisionnement et de fabrication cumulé ainsi qu'au délai d'approvisionnement et de fabrication cumulé non critique de l'article ; Multiplicateur de délai de fabr.: un facteur que Planification d'entreprise applique pour augmenter le délai total de l'article concerné. Rubriques liées Délais d'approvisionnement et de fabrication cumulés, et horizons Délai de fabrication cumulé |